{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":207,"n_cols":11,"rows_kept":207,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[203,0,203,4],[204,0,204,7],[205,0,205,7],[206,0,206,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年5月力士乐、威克士、贺德克品牌液压件年度公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023063"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","执行标准","单位","数量","含税单价(元)","品牌","备注"]
[1,6000200401,"电磁阀插头","Rexroth插头R901017048 带5米电缆","IP67 Z4L 24V 带指示 00032018 REXROTH","IEC60947-5-1","只",1]
[2,6100500238,"压力继电器大号插头","带发光二极管","R901017048 REXROTH",null,"只",1]
[3,6400600007,"压力传感器","3403-17-15.37","REXROTH","DIN16086-2006","只",1]
[4,6400600207,"压力继电器","HEDE10A1-2X/400/K41G24/1/1V","品牌 REXROTH","DIN16086-2006","只",1]
[5,7000100003,"恒压变量泵","A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 REXROTH","变量泵,斜盘結构,为工业用 排量140ml/r DR压力控制 32系列 顺时针旋转 带FPM轴封的丁晴橡胶密封 带键直轴DIN 6885 安装法兰ISO 4孔 工作油口连接B和S：SAE,侧面错开90°,公制固定螺钉 辅助泵，通轴驱动 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"台",1]
[6,7000100004,"恒压变量泵","A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 SN:30826694 REXROTH","变量泵,斜盘結构,为工业用 排量71ml/r DR压力控制 10系列 顺时针旋转 带FPM轴封的丁晴橡胶密封 带键直轴DIN 6885 安装法兰ISO 4孔 工作油口连接B和S：SAE,侧面错开90°,公制固定螺钉 辅助泵，通轴驱动 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"台",1]
[7,7000100006,"恒压变量泵","A4VSO250DR/30R-PPB13N00 REXROTH",null,"GB/T2347-1980","台",1]
[8,7000100060,"恒压变量泵","PVV4-1X/122RA15UMC;REXROTH","168L/MIN，Pmax=10bar;REXROTH","JB/T7043-2006","台",1]
[9,7000400012,"叶片泵","PV7-17/16-20RE01MCO-16 REXROTH",null,"GB/T2347-1980","只",1]
[10,7000600003,"恒压变量泵","A10VS0-28-DFR1/31R-PPA12N00","组合件 REXROTH，GB/T2347-1980",null,"台",1]
[11,7000600005,"恒压变量泵","A10VS045DFR1/31R-PPA12N00 REXROTH","组合件 REXROTH，GB/T2347-1980","GB/T2347-1980","台",1]
[12,7000600010,"恒压变量泵","A4VSO180DR/30R-PPB13N00","组合件 REXROTH，GB/T2347-1980","GB/T2347-1980","台",1]
[13,7000600016,"恒压变量泵","A4VSO125DR/22R-PPB13N00","品牌：REXROTH；变量泵,斜盘結构,为工业用 排量125ml/r DR压力控制 22系列 顺时针旋转 带FPM轴封的丁晴橡胶密封 带键直轴DIN 6885 安装法兰ISO 4孔 工作油口连接B和S：SAE,侧面错开90°,公制固定螺钉 无辅助泵，无通轴驱动 工作介质HM-46#抗磨液压油","GB/T2347-1980","台",1]
[14,7000600020,"恒压变量泵","A10VSO140DRS/32R-VPB12N00;REXROTH","变量泵,斜盘結构;排量140ml/r DR压力控制;32系列;顺时针旋转;FKM氟橡胶;带键直轴DIN 6885;安装法兰ISO 4孔;通轴驱动;工作介质68#脂肪酸脂液压油","GB/T7043-2006","台",1]
[15,7100100022,"电磁溢流阀","DBW10B2-5X/3506EG24N9K4/V","REXROTH",null,"只",1]
[16,7100100024,"电磁溢流阀","DBW20A3-5X/315-6AG24N9K4 REXROTH","REXROTH",null,"只",1]
[17,7100100029,"叠加式减压阀","ZDR10DP7-5X/210YM DIN24 340 A型","REXROTH",null,"只",1]
[18,7100100087,"电磁溢流阀","DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4 DC24V","REXROTH","GB/T8100-2006","只",1]
[19,7100100109,"先导减压阀","DR10-5-5X/200Y REXROTH","先导减压阀 10规格 调节元件带护罩的六角套筒螺丝 压力可调至200bar 内控外排","GB/T8107-2012","只",1]
[20,7100100110,"先导减压阀","DR20-5-5X/200Y DIN24 340 A型","REXROTH",null,"只",1]
[21,7100100114,"电磁溢流阀","DBW20B2-52/315-6EW230N9K4","组合件",null,"只",1]
[22,7100100117,"先导减压阀","DR30-5-5X/200Y REXROTH DIN24 340 A型","先导减压阀 30规格 调节元件带护罩的六角套筒螺丝 压力可调至200bar 内控外排",null,"只",1]
[23,7100100148,"叠加式减压阀","ZDR10DA7-5X/210Y","REXROTH","JB/T10365-2002","只",1]
[24,7100100156,"电磁减压阀","ZDR6DP2-43/75YM","REXROTH","JB/T10365-2002","只",1]
[25,7100100200,"先导式顺序阀","DZ20-7-50/100YM，Rexroth","先导式","DIN24 340 A型","只",1]
[26,7100100201,"先导式顺序阀","DZ20-7-50/315XY，Rexroth","先导式","DIN24 340 A型","只",1]
[27,7100100221,"三通减压阀","3DR10P5-6X/315Y/00M，REXROTH","10通径,可调至315bar","JB/T10365-2002","只",1]
[28,7100100264,"顺序阀","DZ20-2-5X/100M;REXROTH","20通径;带保护罩的调节螺钉;最高调节压力100bar;无单向阀;DIN24 340 A型","JB/T10365-2002","只",1]
[29,7100100265,"减压阀","DR10-5-5X/50Y;REXROTH","先导式减压阀;10通径;带护罩六角套筒;压力设定至50bar;内控外泄","GB/T13927-1992","只",1]
[30,7100200003,"单向节流阀","Z2FS10-5-33/V","REXROTH，DIN24 340 A型",null,"只",1]
[31,7100200015,"叠加式双单向节流阀","Z2FS10-5-31/V 德国DIN24 340 A型","REXROTH，DIN24 340 A型",null,"只",1]
[32,7100200017,"叠加式双单向节流阀","Z2FS6-2-43/2QV DIN24 340 A型","REXROTH，DIN24 340 A型",null,"只",1]
[33,7100200018,"叠加式液控单向阀","Z2S6-2-6X DIN24 340 A型","REXROTH，DIN24 340 A型",null,"只",1]
[34,7100200034,"节流阀","DRVP25S1-10B/ 德国DIN24 340A","REXROTH，DIN24 340 A型","德国DIN24 340A","只",1]
[35,7100200043,"双单向节流阀","Z2FS10-5-3X/V REXROTH",null,"JB/T10365-2002","只",1]
[36,7100200055,"调速阀","2FRM6B76-3X/0.2QMV REXROTH",null,"GB/T8100-2006","只",1]
[37,7100200088,"平衡阀","FD32PA10/B06","REXROTH",null,"只",1]
[38,7100200113,"调速阀","2FRM16-3X/160LB","16通径；耐压等级31.5Mpa；调压值160bar；Rexroth","DIN24 340 A型","只",1]
[39,7100200119,"叠加式单向节流阀","Z2FS6-2-4X/2QV;REXROTH","6通径;节流口A和B;标准型;氟橡胶","GB/T3452.1-1992","只",1]
[40,7100200120,"叠加式单向节流阀","Z2FS22-8-3X/S;REXROTH","叠加式单向节流阀;通径25;进口节流","GB/T3452.1-1992","只",1]
[41,7100200121,"叠加式单向节流阀","Z2FS22-8-3X/S2;REXROTH","叠加式单向节流阀;通径25;出口节流","GB/T3452.1-1992","只",1]
[42,7100200122,"叠加式单向节流阀","Z2FS6-2-3X/2Q;REXROTH","叠加式单向节流阀;通径6;节流口A和B;标准型","GB/T3452.1-1992","只",1]
[43,7100200123,"节流阀","MG15G1X/;REXROTH","管式节流阀;15通径","JB/T10365-2002","只",1]
[44,7100300034,"单向阀","SL10GA3-4X","BOSCH REXROTH","GB/T8100-2006","只",1]
[45,7100300043,"电磁换向阀","4WE10D3X/CG24N9Z5L REXROTH",null,"GB/T3452.1-1992","只",1]
[46,7100300047,"电磁换向阀","4WE10D5X/OFEG24N9K4/M REXROTH","三位四通电磁换向阀 10通径 D型中位机能 高性能电磁铁 24V直流 带隐式手动应急操作","JB/T10365-2002","只",1]
[47,7100300050,"电磁换向阀","4WE10E3X/CG24N9K4+Z5L REXROTH",null,"GB/T3452.1-1992","只",1]
[48,7100300052,"电磁换向阀","4WE10E62/EG24N9K4 REXROTH",null,"GB/T3452.1-1992","只",1]
[49,7100300054,"电磁换向阀","4WE10J33/CG24N9K4","REXROTH","ISO4401","只",1]
[50,7100300063,"电磁换向阀","4WE6D62/EG24N9K4/B10","REXROTH","ISO 4401","只",1]
[51,7100300064,"电磁换向阀","4WE6D62/OFEG24N9K4","REXROTH","ISO 4401","只",1]
[52,7100300065,"电磁换向阀","4WE6D6X/EG24N9DL","REXROTH","ISO4401","只",1]
[53,7100300071,"电磁换向阀","4WE6J61/EG24N9K4","REXROTH","ISO 4401","只",1]
[54,7100300117,"电磁换向阀","4WEH16J7X/6EG24N9K4 REXROTH","三位四通电磁换向阀 16通径 J型中位机能 高性能电磁铁 24V直流 带隐式手动应急操作","GB/T8100-2006","只",1]
[55,7100300174,"电液换向阀","4WEH16J7X/6EG24N9ETK4 REXROTH DIN24 340 A型","DIN24 340 A型",null,"只",1]
[56,7100300177,"电液换向阀","4WEH10HD4X/0F6EG24NETZ5L REXROTH",null,"ISO 4401","只",1]
[57,7100300208,"叠加式液控单向阀","Z2S10-2-3X 德国DIN24 340 A型","REXROTH",null,"只",1]
[58,7100300234,"手动换向阀","4WMM10J3X/F REXROTH","DIN24340-2-1982","DIN24340-2-1982","只",1]
[59,7100300236,"手动换向阀","4WMM6E5X/FB12 REXROTH","手动式 6通径 带定位机构","JB/T10365-2002","只",1]
[60,7100300257,"液控单向阀","SL10PA1-4X","REXROTH","GB12730-2002","只",1]
[61,7100300258,"液控单向阀","SL20PA1-4X/V REXROTH 德国DIN24 340 A型","带泄漏口 20通径 底板安装 带卸载功能 开启压力3bar 丁晴橡胶","德国DIN24 340 A型","只",1]
[62,7100300259,"液控单向阀","SL30PA1-4X REXROTH 德国DIN24 340 A型","带泄漏口 30通径 底板安装 带卸载功能 开启压力3bar 丁晴橡胶","德国DIN24 340 A型","只",1]
[63,7100300305,"液控单向阀","SL20PA1-4X","REXROTH","GB12730-2002","只",1]
[64,7100300308,"二位四通电磁阀","3WE10B3X/CG24NZ5L","REXROTH","JB/T6376-2007","只",1]
[65,7100300362,"电磁比例减压阀","DREM20-5X/100YG24Z4","Rexroth","ISO 4401","只",1]
[66,7100300363,"电液换向阀","4WRAEB6E25-1X/G24N9DK26/MR","REXROTH","JB/T6376-2005","只",1]
[67,7100300364,"电液比例换向阀","4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9TZ5L/D3M","Rexroth","JB/T10365-2002"]
[68,7100300386,"液控单向阀","SV30PA1-4X;REXROTH","开启压力2.5bar,30通径，底板式安装 工作压力31.5MPa，带卸载功能不带泄漏口","JB/T 10364-2002","只",1]
[69,7100300429,"液控单向阀","SL30PB4-4X;REXROTH","带泄漏口 32通径 底板安装 不带卸载功能 开启压力10bar 丁晴橡胶 REXROTH","德国DIN24 340 A型","只",1]
[70,7100300442,"叠加式液控单向阀","Z2S16-1-5X;REXROTH","16通径;AB口无泄漏封闭;开启压力3bar","JB/T10365-2002","只",1]
[71,7100300443,"叠加式液控单向阀","Z2S10-1-3X;REXROTH","叠加式液控单向阀;通径10;开启压力3bar","JB/T10365-2002","只",1]
[72,7100300444,"叠加式液控单向阀","Z2S22-1-5X;REXROTH","叠加式液控单向阀;通径22;开启压力3bar","JB/T10365-2002","只",1]
[73,7100300445,"叠加式单向阀","Z1S6C2-4X;REXROTH","叠加式单向阀;6通径;油口A无泄漏密封（A2→A1）;开启压力3bar","GB/T3452.1-1992","只",1]
[74,7100300446,"板式液控单向阀","SL30PB2-4X;REXROTH","板式液控单向阀;有泄漏油口;32通径;底板安装;不带所载功能;开启压力5bar","JB/T10365-2002","只",1]
[75,7100300447,"单向阀","M-SR10KE05-1X/V;REXROTH","直角式插装单向阀;10通径;标准型开启压力;氟橡胶","JB/T10365-2002","只",1]
[76,7100300448,"单向阀","M-SR20KE05-10;REXROTH","直角式插装单向阀;20通径;标准型开启压力;氟橡胶","JB/T10365-2002","只",1]
[77,7100300449,"电液换向阀","4WEH22J-7X/6EG24N9ETS2K4;REXROTH","电液换向阀;J型中位机能;高性能电磁铁;24V直流 带隐式手动应急操作;内控内泄;插头带指示灯","JB/T10365-2002","只",1]
[78,7100300450,"电液换向阀","4WEH16J7X/6EG24N9ETK4/B10;REXROTH","电液换向阀;16通径;J型中位机能;高性能电磁铁;24V直流 带隐式手动应急操作;内控内泄;插头带指示灯;节流孔1mm","JB/T10365-2002","只",1]
[79,7100400028,"电磁换向阀","4WE10D3X/OFCG24N9Z5L","REXROTH",null,"只",1]
[80,7100400037,"电磁减压阀","DR30-5-5X/315-Y-M/V","REXROTH","GB/T8100-2006","只",1]
[81,7100400105,"平衡阀","FD-25-PA21/B04V","REXROTH","JB/T10367-2002","只",1]
[82,7100400109,"控制盖板","LFA32RF-7X/FX15;REXROTH","控制盖板;32通径;RF型;带遥控口;X口带阻尼1.5mm","GB/T2877-2007","只",1]
[83,7100500026,"比例换向阀","4WRZ16W6-150-70-6EG24N9K4/D3M REXROTH DIN24 340 A型","DIN24 340 A型",null,"只",1]
[84,7100500028,"比例换向阀","4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/M REXROTH","REXROTH","ISO4401","只",1]
[85,7100500029,"比例换向阀","4WRZE16EB100-70/6EG24N9K3X/A1M SN0000001 REXROTH 德国DIN24 340 A型","德国DIN24 340 A型","德国DIN24 340 A型","只",1]
[86,7100500047,"比例减压阀","DREBE6X-1X/175MG24K31F1M 811402083 REXROTH 德国DIN24 340 A型","带集电控制器 6通径 压力等级175bar DC24V","德国DIN24 340 A型","只",1]
[87,7100500059,"电液比例换向阀","4WRE10W50-2X/G24K4/V REXROTH 德国DIN24 340 A型","外控放大板 10通径 W50机能 流量520L/min 线圈可拆卸的比例电磁铁 24VDC 带手动应急操作 外控外排 不带减压阀 工作介质HM-46#抗磨液压油","德国DIN24 340 A型","只",1]
[88,7100500061,"电液比例换向阀","4WRKE16E1-200L-3X/6EG24ETK31/A1D3M REXROTH DIN24 340 A型","内置放大板 16通径 中位机能E1型 额定流量200L 特性曲线线性 线圈可拆卸比例电磁铁 DC24V 外控外排 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值/实际值±10V 带减压阀ZDR 6DPO-4X/40YM-W80 丁晴橡胶 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[89,7100500062,"电液比例换向阀","4WRTE25V1-350L-4X/6EG24ETK31/A1M REXROTH DIN24 340 A型","内置放大板 25通径 中位机能E型 额定流量350L DC24V 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值／实际值±10V 氟橡胶 工作介质水HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[90,7100500063,"电液比例换向阀","4WRZ10E-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M REXROTH DIN24 340 A型","内置放大板 10通径 中位机能E型 额定流量85L DC24V 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值／实际值±10V 氟橡胶 工作介质水HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[91,7100500066,"电液比例换向阀","4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M REXROTH DIN24 340 A型","外控放大板 10通径 W6机能 流量100L/min 线圈可拆卸的比例电磁铁 24VDC 带手动应急操作 外控外排 不带减压阀 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[92,7100500067,"电液比例换向阀","4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9K4/D3M REXROTH","外控放大板 16通径 W6机能 流量100L/min 线圈可拆卸的比例电磁铁 24VDC 带手动应急操作 外控外排 不带减压阀 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[93,7100500070,"电液比例换向阀","4WRZ25E3-325-7X/6EG24N9ETK4/D3M REXROTH","内置放大板 25通径 中位机能E型 额定流量325L DC24V 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值／实际值±10V 氟橡胶 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"只",1]
[94,7100500081,"比例阀控制板","VT5035-1X","Rexroth 德国EN982","德国EN982","只",1]
[95,7100500082,"比例阀控制板","VT-VSPA2-50-1X/T1","REXROTH 德国EN982","德国EN982","只",1]
[96,7100500097,"比例阀","4WRZE16E150-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V","内置放大板;16通径;中位机能E型;额定流量150;/min;板式结构;线圈可单独拆卸的比例电磁铁;DC24V;带保护罩应急手动操作;内控内排;带符合E DIN 43563-AM6-3的插座;输入信号±10V;带减压阀;氟橡胶密封;REXROTH","德国DIN24 340A型","只",1]
[97,7100500099,"电液比例换向阀","4WRZE10W1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M","DN10,自带放大板，带插头;品牌：REXROTH",null,"只",1]
[98,7100500101,"电液比例换向阀","4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M","DN16,自带放大板，带插头，REROTH","ISO 4401","只",1]
[99,7100500111,"电液比例换向阀","4WRZ25W325-5X/6A24NEZ4/D3M;REXROTH","REXROTH","ISO 4401","只",1]
[100,7100500130,"比例阀","4WRZE25W6-220-7X/6EG24N9EK31/F1D3M;REXROTH","电液控比例阀;带内置放大板;25通径;W6机能;流量220L/min;线圈可单独拆卸的比例电磁铁;24V;带保护罩手动应急操作;内控外泄;带符合E DIN 43563-AN6-3的插座;4-20mA信号;带减压阀;丁晴橡胶","JB/T10373－2002","只",1]
[101,7100500131,"比例阀","4WRZE32E1-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M;REXROTH","电液控比例阀;带内置放大板;32通径;E1机能;流量520L/min;线圈可单独拆卸的比例电磁铁;24V;带保护罩手动应急操作;内控外泄;带符合E DIN 43563-AN6-3的插座;4-20mA信号;带减压阀;丁晴橡胶","JB/T10373－2002","只",1]
[102,7102600080,"压力补偿阀","ZDC25P-21/M","REXROTH",null,"只",1]
[103,7100500089,"比例放大器","EEA-PAM-513-A-32","VICKERS",null,"只",1]
[104,7100500090,"比例放大器","EEA-PAM-523-A-32  DIN 41494","VICKERS","DIN 41494","只",1]
[105,7100300413,"比例换向阀","KDG5V-7-33C170N-M1-PF7-H1-10","额定压力315bar;流量200L/min;VICKERS","ISO4401","只",1]
[106,7100300414,"比例换向阀","KDG5V-8-2C280N-M1-PF7-H1-10","额定压力315bar;流量300L/min;VICKERS","ISO4401","只",1]
[107,7100300415,"比例换向阀","KDG5V-7-2C200N-M1-PF7-H1-10","额定压力315bar;流量200L/min;VICKERS","ISO4401","只",1]
[108,7100500034,"比例换向阀","KBDG5V-7-2C180N100-X-M2-PE7-H1-10 VICKERS","DIN24340-2-1982","DIN24340-2-1982","只",1]
[109,7100500036,"比例换向阀","KBFDG4V-3-2C20N10-Z-PE7-H7-10 VICKERS","ISO4401","ISO4401","只",1]
[110,7100500040,"比例换向阀","KBFDG5V-7-33C160N-EX-M2-PE7-H1-10 VICKERS","ISO4401","ISO4401","只",1]
[111,7100500113,"比例换向阀","KBDG5V-7-2C130N65-E-M2-PE7-H1-10； VICKERS","电流控制信号4－20mA;内置放大板； VICKERS","ISO 4401","只",1]
[112,7100400098,"插装阀","CVI-25-D20-2-M-10;VICKERS","插装阀NG25;面积比1:2;VICKERS","GB/T2877-2007","只",1]
[113,7100100015,"电磁溢流阀","CG5V-8FW-DMU-H5-20 EATON Vickers","带手动调整和电气带载/卸载的阀 安装面8=AS-08-2-A 压力调整控制范围3至210bar 手动调整形式W=螺丝/锁紧螺母 电磁铁接线方式U=ISO 4400(DIN 43650) 线圈额定值H=24VDC",null,"只",1]
[114,7100100017,"电磁溢流阀","CG5V-8GW-DMU-H5-20 EATON Vickers","带手动调整和电气带载/卸载的阀 安装面8=AS-08-2-A 压力调整控制范围3至350bar 手动调整形式W=螺丝/锁紧螺母 电磁铁接线方式U=ISO 4400(DIN 43650) 线圈额定值H=24VDC",null,"只",1]
[115,7100400097,"电液换向阀","DG5V-10-H-2C-M-U-H-10","介质:水乙二醇液压油;底板安装,P/T/A/B油口压力额定值350bar;阀规格 CETOP 10,ISO4401-10,NFP A D10;带手动操作;先导阀型式CETOP 3安装型式,高性能;阀芯型式闭式中位（全部油口）;阀芯弹簧对中;线圈型式ISO4400(DIN 43650);VICKERS","ISO 4401","只",1]
[116,7100500020,"比例阀","KBHDG5V-7-5C200N115-M1-PE7-H4-10","DN16 换向平稳 响应速度快 互不相通油口泄漏","ISO 4401","只",1]
[117,7000100013,"恒压变量泵","PVH098R13AJ30A250000002001AE01A VICKERS","变量泵,斜盘結构,为工业用 排量71ml/r DR压力控制 10系列 顺时针旋转 带FPM轴封的丁晴橡胶密封 带键直轴DIN 6885 安装法兰ISO 4孔 工作油口连接B和S：SAE,侧面错开90°,公制固定螺钉 辅助泵，通轴驱动 工作介质HM-46#抗磨液压油","GB/T2347-1980","台",1]
[118,7000100014,"恒压变量泵","PVH131R13AF30A250000002001/AE010A VICKERS","PVH系列泵 131ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵，带SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 平键 工作介质HM-46#抗磨液压油",null,"台",1]
[119,7000600009,"恒压变量泵","PVH098R01AJ30A250000002001AB010A",null,"Q/GAKY001-2011;B系列","台",1]
[120,7000100011,"恒压变量泵","PVH098R01AJ30A250000001001AB010A","PVH系列泵 98.3ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵，带SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 压力补偿器设定值250 bar 平键 工作介质水乙二醇","GB/T2347-1980","台",1]
[121,7000100017,"恒压变量泵","PVXS-066-M-R-DF-0000-000 No.806052041701 VICKERS","开式回路泵，变量，单个装置66立方厘米/转，顺时针，平键安装",null,"台",1]
[122,7000100018,"恒压变量泵","PVXS-180-M-R-DF-0000-000 VICKERS",null,"GB/T2347-1980","台",1]
[123,7000100019,"恒压变量泵","PVXS-250-M-R-DF-0000-000 VICKERS","开式回路泵，变量，单个装置250立方厘米/转，顺时针，平键安装","GB/T2347-1980","台",1]
[124,7000100064,"恒压变量泵","PVM131ER10GS02AAA28000000A0A VICKERS","PVM系列泵 131ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵，带SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 平键 工作介质HM-46#抗磨液压油","GB/T2347-1980","台",1]
[125,7000100066,"恒压变量泵","PVM131ER130S04AAAC28000000CA0A VICKERS","PVM系列泵 排量131ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵4个安装螺丝，SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 平键 工作介质HM-46#抗磨液压油","GB/T2347-1980","台",1]
[126,7000100067,"恒压变量泵","PVH141R13AF30A230000002001AB010A","VICKERS;PVH系列泵;额定压力280bar;最大压力350bar;排量141ml/r;工作介质水乙二醇抗燃液压油","GB/T2347-1980","台",1]
[127,7000500015,"恒压变量泵","PVH131R13AF30A250000001001AB010","VICKERS","GB/T7785-2013","台",1]
[128,7000500003,"液压泵","PVXS-130-M-R-DF-0000-000 VICKES","开式回路泵 变量 \"X\"系列 单个装置 130ml/r 基本标准米制 顺时针旋转 DF压力补偿器 工作介质水乙二醇","GB/T2347-1980","台",1]
[129,7000600007,"液压泵","PVH098R01AD30A250000002001AB010A PartNo:02-334632 VICKERS",null,"ISO9001","台",1]
[130,7001000005,"液压泵轴封","PVXS-180-M-R-DF-0000-000 VICKERS","ISO9001","ISO9001","个",1]
[131,7100100128,"溢流阀","DGMC23AT CW BT CW41 VICKERS",null,"JB/T10365-2002","只",1]
[132,6100500342,"压力继电器","EDS 3446-1-0250-Y00+ZBE06+ZBM3000","HYDAC","DIN16086-2006","只",1]
[133,6400600012,"压力继电器","EDS344-2-250+ZBE02+ZBM300 VDE0100","精度等级正负0.5% 过载压力400Bar 测量范围0-250Bar 测量介质温度-25℃ - +80℃ PNP晶体管输出 2路开关输出 耐振≤10g/0..500HZ 耐冲击≤50g/11ms","VDE0100","只",1]
[134,6400600014,"压力继电器","EDS3446-2-0400-Y00+ZBE06+ZBM3000 HYDAC",null,"VDE0100","只",1]
[135,6400600016,"压力继电器","EDS344-3-400-000+ZBE02","精度等级正负0.5% 过载压力800Bar 测量范围0-400Bar 测量介质温度-25℃ - +80℃ PNP晶体管输出 1路开关输出，1路模拟输出 耐振≤10g/0..500HZ 耐冲击≤50g/11ms","DIN16086-2006","只",1]
[136,6400600052,"压力继电器","EDS 344-2-016-Y00+ZBE02+ZBM300 DIN3852/VDE0100","输出2个开关量 HYDAC","DIN3852/VDE0100","只",1]
[137,6400600389,"电子压力开关","EDS3346-2-0250-000","输出2个开关量，带安装支架和插头，HYDAC","DIN16086-2006","只",1]
[138,7100300293,"电磁换向阀","WSM06020W-01M-C-N-24DG;HYDAC",null,"GB/T8107-2012","只",1]
[139,7101800059,"高压球阀","KHB-14SR-1112-03X DIN2353","HYDAC，DIN2353",null,"只",1]
[140,7101800080,"高压球阀","KHM-32-F6-11141-02X","HYDAC，DIN2353",null,"只",1]
[141,7500200002,"滤油车","OFU10P2N2B10B HYDAC","ISO9001","ISO9001","台",1]
[142,7500200006,"脱水过滤除气装置","FAM-75E-M-2-A-100/005-R-H-C2-A-00;HYDAC","工作电压380V，流量75L/min，带水份传感器，品牌HYDAC","ISO9001","套",1]
[143,7500400058,"槽下液压站循环过滤器","RFBN/HC330DL20D1.0/-L24","HYDAC，带滤芯；0330R010BN3HC","Q/JAVF500/50-2001","只",1]
[144,7500400059,"槽下液压站回油过滤器","RFBN/HC330DL10D1.0/-L24","HYDAC，带滤芯；0330R010BN3HC","Q/JAVF500/50-2001","只",1]
[145,7500400077,"双筒管路过滤器","RFLDW/HC2500CAI100X-L24","流量2500l/min，压力1.6MPa，HYDAC","GB/T 26114-2010","套",1]
[146,7500500013,"过滤器滤芯","0110D005BN3HC 过滤精度5um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[147,7500500015,"过滤器滤芯","0140D005BN4HC HYDAC",null,null,"只",1]
[148,7500500017,"过滤器滤芯","0160D010BN4HC 过滤精度10um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[149,7500500018,"过滤器滤芯","0160R005BN4HC 过滤精度5um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[150,7500500019,"过滤器滤芯","1300R010BN4HC 过滤精度10um","纸质 HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[151,7500500022,"过滤器滤芯","0330D005BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[152,7500500023,"过滤器滤芯","0330R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[153,7500500025,"过滤器滤芯","0500D010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[154,7500500026,"过滤器滤芯","0500R005BN3HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[155,7500500027,"过滤器滤芯","0660D003BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[156,7500500029,"过滤器滤芯","0240R005BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[157,7500500031,"过滤器滤芯","0850R003BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[158,7500500032,"过滤器滤芯","0660D010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[159,7500500033,"过滤器滤芯","0850R005BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[160,7500500034,"过滤器滤芯","0240R020BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[161,7500500035,"过滤器滤芯","0160R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[162,7500500036,"过滤器滤芯","0660R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[163,7500500037,"过滤器滤芯","0850R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[164,7500500038,"过滤器滤芯","2600R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[165,7500500039,"过滤器滤芯","0950R20BN3HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[166,7500500040,"过滤器滤芯","0850R020BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[167,7500500041,"过滤器滤芯","0850R100 W/HC","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[168,7500500045,"过滤器滤芯","0850R100BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[169,7500500048,"过滤器滤芯","0950R020BN3HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[170,7500500050,"过滤器滤芯","1300 R 10 BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[171,7500500053,"过滤器滤芯","1300R005BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[172,7500500054,"过滤器滤芯","0950R010BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[173,7500500055,"过滤器滤芯","FAX-250*10 HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[174,7500500064,"过滤器滤芯","FAX-250*5 过滤精度5um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[175,7500500067,"过滤器滤芯","SWQ-50X 过滤精度50um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[176,7500500068,"过滤器滤芯","1300R020BN4HC HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[177,7500500069,"过滤器滤芯","WY-300*10Q2 过滤精度10um","HYDAC","GB/T18853-2002","只",1]
[178,7500500070,"过滤器滤芯","1300R100W/HC 过滤精度100um","HYDAC",null,"只",1]
[179,7500500072,"过滤器滤芯","1700R010BN4HC HYDAC",null,"ISO4572","只",1]
[180,7500500091,"过滤器滤芯","16RB250G50F-VA（TNX-250×K5) 过滤精度5um","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[181,7500500092,"过滤器滤芯","400LD140K5-OVG 过滤精度5um","HYDAC",null,"只",1]
[182,7500500098,"过滤器滤芯","HX-100*5 过滤精度5um","HYDAC",null,"只",1]
[183,7500500099,"过滤器滤芯","FAX160*10 过滤精度10um","HYDAC",null,"只",1]
[184,7500500101,"过滤器滤芯","2600R003BN4HC HYDAC",null,"ISO4572","只",1]
[185,7500500108,"过滤器滤芯","SPL-100 过滤精度100um","HYDAC",null,"只",1]
[186,7500500125,"过滤器滤芯","0660R100W/HC;HYDAC",null,"GB/T20080-2006","只",1]
[187,7500500185,"高压过滤器滤芯","0990D010BN4HC HYDAC","规格990；过滤精度10UM;滤芯材质BN4HC；HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[188,7500500186,"过滤器滤芯","0990D005BN4HC,HYDAC","过滤精度5um,ISO4577","GB/T20080-2006","只",1]
[189,7500500205,"过滤器滤芯","0330D010BN4HC;HYDAC","过滤精度10um；滤芯材质BN4HC；额定压力16MPA;HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[190,7500500228,"过滤器滤芯","ELFP7F10W1.X","HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[191,7500500246,"FAM-75E出油口滤芯","3944992；N100DM005  HYDAC","HYDAC","GB/T18853-2002","只",1]
[192,7500500247,"FAM-75E进油口滤芯","1265447；0160 D 200 W/HC /-V","HYDAC",null,"只",1]
[193,7500500248,"FAM-75E空滤","1265765;0160 MU 003 M","HYDAC",null,"只",1]
[194,7500600008,"过滤器滤芯","0660R020BN4HC","过滤精度20um,ISO4572,HYDAC","ISO4572","只",1]
[195,7500600009,"过滤器滤芯","0950R100W/HC","过滤精度100um,ISO4575,HYDAC","GB/T20080-2006","只",1]
[196,7500600010,"过滤器滤芯","2600R003BN4HC","过滤精度3um,ISO4577,HYDAC","ISO4572","只",1]
[197,7500600025,"蓄能器","SK350-5/2212A9-350AAF-VA-10 No.3229717","HYDAC","CB1365-2002","台",1]
[198,7500600056,"蓄能器安全阀组","SAF10M12N330A-S13；HYDAC","DN10,40MPa；HYDAC","ISO 4401","台",1]
[199,7500700004,"充氮工具","FPU-1 DIN2354;DIN3861","HYDAC",null,"只",1]
[200,7502900153,"油液检测模块","FMM-O-M-0-CS1320-A-AS3-0-0-0/-000+ZBE44+ZBE08,HYDAC","包括清洁度检测、含水量检测，输出4-20MA，带显示屏，旁路安装，工作压力6-15bar,介质温度0-85℃","GB/T15290-2012","台",1]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年5月力士乐、威克士、贺德克品牌液压件年度公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023063"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]