{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一、开标一览表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[36,0,36,8],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年5月份液压类备件公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023071"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家"]
[1,7000600001,"恒压变量泵","PVH074R01AA10A250000001001AE010A 02-315214K/07/SHC1101",null,"台",null,1,"2023-11-09","180热轧"]
[2,7000700026,"油泵电机组","CB-B20","20L/Min 额定压力1MPa 顺时针旋转 平键 工作介质：齿轮油：进出口接头：6分；配带配套电机","台","GB/T3480.5-2008",1,"2023-07-28","烧结"]
[3,5718500010,"80石墨润滑套","L2023030602；材料：石墨自润滑IB62;重量：2.92",null,"件",null,6,"2023-07-28","340管加工车丝"]
[4,7100300453,"滑阀","型号：LS3/25“-Ⅱ","DC24V;带电磁阀","套","JB/T6376-2005",3,"2023-07-27","219厂部"]
[5,7500400089,"旋转过滤器","型号：YSJ7114B14","0.25KW","台","GB/T20080-2006",1,"2023-07-27","219厂部"]
[6,7101800278,"高压球阀","KHB-G2-1112-01X;HYDAC","KHB式高压球阀;连铸形式G2;材质钢;氟橡胶;铝制手柄","只","GB/T9065.2-2010",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[7,7101800279,"高压球阀","KHB-G1-1112-01X;HYDAC","KHB式高压球阀;连铸形式G1;材质钢;氟橡胶;铝制手柄","只","GB/T9065.2-2010",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[8,7101800280,"高压球阀","KHB-G11/4-1112-01X;HYDAC","KHB式高压球阀;连铸形式G1-1/4;材质钢;氟橡胶;铝制手柄","只","GB/T9065.2-2010",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[9,7101800281,"三通球阀","KHP3K-16-L-1112-04X;REXROTH","三通球阀;KHP3K型;16通径;材质钢;氟橡胶;铝制手柄","只","GB/T2877-2007",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[10,7100800007,"取样锯液压阀台","SYYZ-1008-1",null,"台","GB/T8100-2006",1,"2023-08-11","219厂部"]
[11,7501300105,"膨胀节","DN1600","波纹管材质：254SMO；导流管材质：316L不锈钢，厚度3mm；工作温度：250℃；工作压力：0.25MPa；补偿量：轴向 50mm，横向 70mm；介质：煤气；长度：1400mm","件","GB/T12777-2009",1,"2023-07-12","高炉"]
[12,7501100492,"端直通焊接式接头(G1/2〃-Φ16)","AKM-A16-S/R1/2〃/WD","AKM-A16-S/R1/2〃/WD 原厂家：AGT","只","GB/T26143-2010",50,"2023-08-26","180热轧"]
[13,7501100323,"不锈钢弯头","RBD60.3*5.6","1Cr18Ni9Ti","只","GB/T19228",20,"2023-06-27","89热轧"]
[14,7501300027,"钢制管夹",182510,null,"只","JB/ZQ4008-1997",20,"2023-06-27","180热轧"]
[15,7501300028,"钢制管夹",222512,null,"只","JB/ZQ4008-1997",20,"2023-06-27","180热轧"]
[16,7501300029,"钢制管夹",283012,null,"只","JB/ZQ4008-1997",20,"2023-06-27","180热轧"]
[17,7501300030,"钢制管夹",343012,null,"只","JB/ZQ4008-1997",20,"2023-06-27","180热轧"]
[18,7501100288,"快速接头","LF3/4",null,"只","GB/T5860-2003",100,"2023-06-27","炼钢厂部"]
[19,7501100278,"快速接头","316D-11/4\"",null,"只","GB/T5860-2003",20,"2023-06-27","炼钢厂部"]
[20,7200700011,"液压马达","MTO-2-35-EA7 Nr.130338",null,"台","GB/T20421.1-2006",1,"2023-09-10","89油管热处理"]
[21,7501100300,"旋转接头","HMS20-15",null,"只","JB/T8725-1998",100,"2023-06-27","炼钢厂部"]
[22,7100100263,"低压溢流阀","P-B10B;10/2.5","10/2.5","只","GB/T8101-2002",2,"GB/T8101-2002","219厂部"]
[23,6400600008,"压力继电器","EDS 344-2-250-Y00+ZBE03","精度等级正负0.5% 过载压力400Bar 测量范围0-250Bar 测量介质温度-25℃ - +80℃ PNP晶体管输出 2路开关输出 耐振≤10g/0..500HZ 耐冲击≤50g/11ms","只","DIN16086-2006",5,"2023-07-12","219厂部"]
[24,7500500149,"过滤器滤芯","SFX-1300*10",null,"件",null,20,"2023-07-12","炼钢厂部"]
[25,7500500082,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0950.10.FD",null,"只",null,10,"2023-07-12","炼钢厂部"]
[26,7100100133,"预热氧减压阀","ZJD16-Y","进出连接螺纹G3/4''(外螺纹) 密封形式为球面密封 两个压力输出点的螺纹为M14*1.5(内螺纹) 外形尺寸230*175*128 输出压力0-1.6MPa","只","GB/T12244-2006",5,"2023-07-12","炼钢厂部"]
[27,7100100191,"切割氧减压阀","ZJD16-Q","进出连接螺纹G3/4''(外螺纹);密封形式为球面密封;两个压力输出点的螺纹为M14*1.5(内螺纹);外形尺寸230*175*128;输出压力0-0.6MPa","只","GB/T12244-2006",5,"2023-07-12","炼钢厂部"]
[28,7101000011,"二位五通先导电磁阀","SXE9575-A70-001","介质:压缩空气 启动: 电控 最大工作压力:16bar 工作压力: 1-10 bar 工作温度:-15-80℃ 流量:4400l/min 密封:丁腈橡胶 DC24V","只","ISO9001-CE",20,"2023-07-12","炼钢厂部"]
[29,6400600202,"压力继电器","EDS346-2-040-000+ZBE06+ZBM300","精度等级正负0.5% 过载压力80Bar 测量范围0-40Bar 测量介质温度-25℃ - +80℃ PNP晶体管输出 2路开关输出 耐振≤10g/0..500HZ 耐冲击≤50g/11ms","只",null,4,"2023-07-12","720厂部"]
[30,7501300074,"避震喉","KXT-Ⅲ：DN250","耐压力2.5MPa","只","GB4216.3-4216.5",4,"2023-07-27","340管加工水压"]
[31,7000700017,"圆孤齿轮泵组[带电机];","YCB8/0.6压力0.6MPA流量8立方米/小时",null,"台",null,1,"2023-06-27","340热轧"]
[32,7100100072,"减压阀","DR10-4-50B/200YM","ISO 4401","只","GB2514-1987",2,"2023-07-12","180热轧"]
[33,7100500010,"比例阀","4WRZE32W8-360-7X/6EG24N9K31F1/D3M REXROTH","ISO4401","只",null,1,"2023-11-09","180管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年5月份液压类备件公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023071"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}