{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[31,0,31,8],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年5月液压缸公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023072"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家"]
[1,5718100132,"预密封缸","FPWV220*530-00；","重量783Kg","台","审核图纸",1,"2023-07-27","340管加工水压"]
[2,7000700015,"大包热修位液压站","HGLG090602","油箱300L;系统压力200bar;阀组一用一备;阀块分开;配电控部分;要求操作动作按钮时液压泵启动;松开按钮时液压泵关闭","套",null,2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[3,7200100063,"液压缸","CD250B80/45-350B10/02CADMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","GB/T15622-2005",1,"2023-08-10","219厂部"]
[5,7200100122,"液压缸","CD250F200/140-1900A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-09-10","219厂部"]
[6,7200100141,"液压缸","CDH1MP5/63/45/150A1X/H1CSEMWW","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-08-10","219厂部"]
[7,7200100173,"液压缸","SDH2MF3/100/63/460A1XM1CHDA",null,"台","JB6134-1992",2,"2023-10-10","720厂部"]
[8,7200100199,"液压缸","WG01CD250B180/125-815A10/04.3HAD.M.T","带耳环 带MTS传感器","台",null,1,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[9,7200100211,"液压缸","CD250B160/110-115A10/02CGDMA+GAK80",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","340热轧"]
[10,7200100279,"液压缸","CDH2MT4/80/56-1250A1X/B1CFDMWW,XV=320正负40调节，带耳环CGKD50","缸径Φ80,杆径Φ56,行程1250 ,中轴式，工作压力25MPa，带球铰耳环","台","审核图纸",1,"2023-07-27","89油管热处理"]
[11,7200100286,"液压缸","02680014DR5005ME003-12","CD250B63/45-115A10/01CGDMA","台","审核图纸",3,"2023-07-27","89热轧"]
[12,7200100288,"液压缸","02680014DR5005ME035-54","CD250B63/45-380A10/01CADMA","台","审核图纸",2,"2023-07-27","89热轧"]
[13,7200100377,"液压缸","CD250F125/90-380A10/02CADMA","油口G1 1/4；缸径125；杆径90；行程380；耐压等级25MPA;螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",2,"2023-07-27","180热轧"]
[14,7200100380,"液压缸","CDH1MF4/160/110/400.0A11/B4CSDBWB;XV=540.0","缸筒直径160mm；活塞杆直径110mm;行程400mm；耐压等级25MPpa","台","JB/T10205-2000",1,"2023-07-27","720厂部"]
[15,7200200020,"液压缸","02690005DR5004ME019-48","22.6Kg","台","审核图纸",1,"2023-08-10","180热轧"]
[16,7200200052,"液压缸","HG18002690005DR5003ME023-38","CD250E 125/90-636A10/01CGDMA,L10=552 带GAK58耳环 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2023-10-10","180热轧"]
[17,7200400072,"液压缸","125/70-250","17MPa;带连接耳环;带MTS传感器","台",1,1,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[18,7200400073,"液压缸","140/100-815","17MPa;带连接耳环;带MTS传感器","台",1,1,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[19,7200500045,"液压缸","Z0224.04.02.02.01A CD250E80/56-100A10/02CGDMA L10=215 配传感器","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",1,1,"2023-08-10","219厂部"]
[20,7200500065,"充液阀液压缸","TYG-07.08",null,"台","审核图纸",1,"2023-09-10","180热轧"]
[21,7200600109,"液压缸","PBA03CJ00000 80/56-130","缸径Φ80,杆径Φ56,行程130 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",4,"2023-08-10","340热轧"]
[22,7200600248,"炉盖提升锁定缸","63/35-150;图号;CY/YGTZ220131-00","双作用缸;缸径Φ63;杆径Φ35;行程150;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",1,"2023-08-10","炼钢厂部"]
[23,7200600251,"炉盖旋转液压缸","200/140-2150;图号;CY/YGTZ220125-00","双作用缸;缸径Φ200;杆径Φ140;行程2150;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油;带位移传感器RH-M2200-S1-PU02-A01","台","审核图纸",1,"2023-08-10","炼钢厂部"]
[24,7200600257,"混风阀翻板液压缸","80/56-250;图号;CY/YGTZ220117-00","双作用缸;缸径Φ80;杆径Φ56;行程250;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa,试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",1,"2023-08-10","炼钢厂部"]
[25,7200600262,"炉盖提升缸","360/300-680;;图号;CY/YGTZ220121-01","双作用缸;缸径Φ360;杆径Φ300;行程680;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",1,"2023-08-10","炼钢厂部"]
[26,7201100005,"标准型气缸","DNC-100-400-PPV-A FESTO FESTO",null,"台","FESTO",1,"2023-07-12","180热轧"]
[27,7502000053,"液压缸耳环","GAK45",null,"件","GB/T15622-1995",5,"2023-08-11","89热轧"]
[28,7502000057,"液压缸耳环","GAS30",null,"只","GB/T14042-1993",8,"2023-08-11","219厂部"]
[29,7502000057,"液压缸耳环","GAS30",null,"只","GB/T14042-1993",10,"2023-08-11","180管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年5月液压缸公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023072"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]