{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":52,"n_cols":13,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[47,0,47,10],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年6月份液压缸公开招标项目                                         项目编号：HGJY-G2023087"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200100065,"液压缸","CD250B80/56-160A10/02CADVA","缸径Φ80,杆径Φ56,行程600 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用氟橡胶密封","台","JB/T10205-2000",6,"2023-10-10","340热轧"]
[2,7200100208,"液压缸","S008.02.03.07;CD250C100/36-15A2CADB","带耳环；压力21MPa","个","审核图纸",2,"2023-10-10","89油管热处理"]
[3,7200100216,"液压缸","CD250A50/36-200A10/01CADMA",null,"台","JB/T10205-2000",4,"2023-10-10","340管加工热处理"]
[4,7200100311,"油缸","CDH2MF3/50/36/50/A1XB1CHMWW","压力等级：25MPa","台","JB/T10205-2000",2,"2023-08-26","89油管热处理"]
[5,7200100314,"油缸","CDH2/MP5/50/36/165A1X/B1CFDMWW","油口G1/2  压力等级：25MPa","台","JB/T10205-2000",2,"2023-08-26","89油管热处理"]
[6,7200100321,"油缸","CDL1MF3/40/22/70D1XB1CHUMWW","油口G1/4  压力等级：25MPa","台","JB/T10205-2000",2,"2023-08-26","89油管热处理"]
[7,7200100324,"液压缸","CD250C80/56-50A10/02CADAM","缸径80mm，杆径56mm，行程50mm，符合CD250系列标准，V型组合密封","台","JB/T10205-2000",1,"2023-08-26","89油管热处理"]
[8,7200100355,"液压缸","02690005DR5004ME072-39","CD250B80/45－130A10/01CGDMA","台","审核图纸",2,"2023-07-27","180热轧"]
[9,7200100450,"管坯上料挡拨料液压缸","HY89G36-320E","缸径80mm，杆径56mm，行程320mm，中轴式，采用V型组合密封","台","审核图纸",2,"2023-08-26","89热轧"]
[10,7200100451,"管坯锯定尺液压缸","HYZ08945;CGH2M52/80/56/300A1","缸径80mm，杆径56mm，行程300mm，双出杆底座式，采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2023-08-26","89热轧"]
[11,7200100452,"定尺装置摆动液压缸","HYZ08475;CDH1MP5F340/28-231","缸径40mm，杆径28mm，行程231mm，尾座耳环式，采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2023-08-26","89热轧"]
[12,7200100454,"液压缸","CD250E125/70-290A10/01CAMDA 带GAS60球铰耳环","L=370","台","JB/T10205-2000",2,"2023-07-27","180管加工热处理"]
[13,7200400066,"液压缸","HY89G48-680E",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","89包装"]
[14,7200400080,"带锯机;夹紧油缸;G4250/85","G4250/85","压力等级：25MPa；采用进口密封；连接螺栓12.9级","台","JB/T11588-2013",2,"2023-07-27","340管加工热处理"]
[15,7200500038,"液压缸","HG180007,JAJ89-273-31-00","JAJ89-273-31-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",3,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[16,7200500039,"液压缸","HG180009,PT219.80HL-01.10.5-00","PT219.80HL-01.10.5-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2023-10-10","180热轧"]
[17,7200500039,"液压缸","HG180009,PT219.80HL-01.10.5-00","PT219.80HL-01.10.5-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[18,7200500073,"液压缸","EF02F0000;63/45-630","缸径Φ63,杆径Φ45,行程630,工作压力14MPa,试验压力16MPa,活塞及活塞杆采用V型组合","台","JB/T10205-2000",1,"2023-08-26","340热轧"]
[19,7200600198,"液压油缸(二)","02680014DR5005ME013-21","32Kg：参照图纸技术要求","件","审核图纸",8,"2023-07-27","89热轧"]
[20,7200600209,"液压缸(三)","02680014DR5005ME013-35","20Kg；其它参数见图纸上的技术要求","件","审核图纸",8,"2023-07-27","89热轧"]
[21,7200600225,"钢包加盖横移液压缸(二)","90/60-600","缸径Φ90,杆径Φ60,行程600;工作环境温度≤200℃;工作压力25MPa;试验压力31.5MPa;活塞及活塞杆采用V型组合密封;工作介质水乙二醇液压油;配GAS50耳环;图号:GBJG-HGL-02-3","台","GB/T8100-2006",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[22,7200600235,"摆动油缸","UBFKD80-600H","工作压力16Mpa，Φ1=70,l2=175,l3=225,M16*25","台","JB/T6376-2005",2,"2023-08-26","180管加工热处理"]
[23,7200600242,"活塞杆","Z8045.05.04.02.03","活塞直径260mm,长度90mm;活塞杆直径190mm,长度371mm;材质45#;重量118Kg;调质处理255~286HBW","根","审核图纸",2,"2023-07-27","720厂部"]
[24,7200600265,"管坯锯平衡液压缸","HYZ01945;32/20-25","缸径32mm，杆径20mm，行程25mm，方形，采用滑环式密封","台","审核图纸",3,"2023-08-26","89热轧"]
[25,7200600266,"方管输入辊道拨料油缸","CDH1MT4 80/56-250","缸径80，活塞杆直径56，行程250，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[26,7200600267,"方管输入翻钢油缸","CDH1MT4 63/45-210","缸径63，活塞杆直径45，行程210，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[27,7200600268,"方管输入垂直推料油缸","CDH1MT4 63/45-100","缸径63，活塞杆直径45，行程100，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[28,7200600269,"方管输入输出水平推料油缸","CDH1MT4 63/45-250","缸径63，活塞杆直径45，行程250，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[29,7200600270,"方管检验辊道返料油缸","CDH1MT4 80/56-320","缸径80，活塞杆直径56，行程320，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[30,7200600271,"方管带锯锯垂直推料油缸","CDH1MT4 63/45-120","缸径63，活塞杆直径45，行程120，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-08-26","219厂部"]
[31,7200600273,"EBT水冷式液压缸","100/56-110;图号;CY/YGTZ230130-12","双作用缸;缸径Φ100;杆径Φ56;行程110;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",4,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[32,7200600274,"炉门氧枪升降油缸","110/70-600;图号：SD.ZHYQ.TSYYG.00","双作用缸;缸径Φ110;杆径Φ70;行程600;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[33,7200600275,"炉门氧枪摆动油缸","63/45-670;图号;SD.ZHYQ.BDYYG.00","双作用缸;缸径Φ60;杆径Φ45;行程670;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[34,7200600276,"炉门氧枪旋转油缸","80/55-1080;图号;SD.ZHYQ.ZYYG.00","双作用缸;缸径Φ80;杆径Φ55;行程1080;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[35,7200600277,"炉门氧枪俯仰油缸","80/40-140;图号;SD.ZHYQ.BDTTG.00","双作用缸;缸径Φ80;杆径Φ40;行程140;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[36,7200600279,"兑铁小车锁紧油缸","80/56-190;图号;66017.07.03","双作用缸;缸径Φ80;杆径Φ56;行程190;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",2,"2023-07-27","炼钢厂部"]
[37,7201300007,"非标液压缸耳环","GAS25","连接螺纹D1为M20*1.5","件","GB/T15622-1995",10,"2023-09-10","340热轧"]
[38,7201300008,"活塞杆","09400902.04-08","269.4Kg","件","审核图纸",2,"2023-09-10","720厂部"]
[39,7201300034,"液压缸耳环","GAK50",null,"件","GB/T15242.1-2001",2,"2023-09-10","340管加工热处理"]
[40,5715700056,"下辊锁紧缸","Z8045.02.04.02.00","320.1kg；工作压力16MPa，试验压力25MPa","件","审核图纸",2,"2023-07-27","720厂部"]
[41,5715700057,"外缸体","Z8045.02.04.02.02","45；134kg；调质处理255~286HBW","件","审核图纸",1,"2023-07-27","720厂部"]
[42,5715700058,"内缸体","Z8045.02.04.02.05","45；44kg；调质处理255~286HBW","件","审核图纸",1,"2023-07-27","720厂部"]
[43,5716000025,"切管机QG1163机械手用钢管夹紧液压缸","90/60-170",null,"台","审核图纸",4,"2023-07-27","720厂部"]
[44,7200600118,"液压缸","PBA03DA00000 CYH2MT4/140/100/420A1X/B1CXDAWWD",null,"台","JB/T10205-2000",10,45196,"340热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年6月份液压缸公开招标项目                                         项目编号：HGJY-G2023087"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]