{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":76,"n_cols":13,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[71,0,71,10],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年7月液压缸采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023107"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200600266,"方管输入辊道拨料油缸","CDH1MT4 80/56-250","缸径80，活塞杆直径56，行程250，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[2,7200600267,"方管输入翻钢油缸","CDH1MT4 63/45-210","缸径63，活塞杆直径45，行程210，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[3,7200600268,"方管输入垂直推料油缸","CDH1MT4 63/45-100","缸径63，活塞杆直径45，行程100，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[4,7200600269,"方管输入输出水平推料油缸","CDH1MT4 63/45-250","缸径63，活塞杆直径45，行程250，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[5,7200600270,"方管检验辊道返料油缸","CDH1MT4 80/56-320","缸径80，活塞杆直径56，行程320，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[6,7200600271,"方管带锯锯垂直推料油缸","CDH1MT4 63/45-120","缸径63，活塞杆直径45，行程120，带非标耳环","台","SS-SG-ZB-0000-018A工作压力250BAR标准",1,"2023-10-10","219厂部"]
[7,7200600209,"液压缸(三)","02680014DR5005ME013-35","20Kg；其它参数见图纸上的技术要求","件","审核图纸",8,"2023-10-10","89热轧"]
[8,7200600198,"液压油缸(二)","02680014DR5005ME013-21","32Kg：参照图纸技术要求","件","审核图纸",8,"2023-10-10","89热轧"]
[9,7200100452,"定尺装置摆动液压缸","HYZ08475;CDH1MP5F340/28-231","缸径40mm，杆径28mm，行程231mm，尾座耳环式，采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","89热轧"]
[10,7200400066,"液压缸","HY89G48-680E",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","89包装"]
[11,7200100291,"液压缸","02680014DR5005ME017-4","CD250E63/45-185A10/01CADMA;L10=255","台",null,2,"2023-10-10","89热轧"]
[12,7200100122,"液压缸","CD250F200/140-1900A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-10-10","219厂部"]
[13,7200600225,"钢包加盖横移液压缸(二)","90/60-600","缸径Φ90,杆径Φ60,行程600;工作环境温度≤200℃;工作压力25MPa;试验压力31.5MPa;活塞及活塞杆采用V型组合密封;工作介质水乙二醇液压油;配GAS50耳环;图号:GBJG-HGL-02-3","台","GB/T8100-2006",2,"2023-10-10","炼钢厂部"]
[14,7200400080,"带锯机;夹紧油缸;G4250/85","G4250/85","压力等级：25MPa；采用进口密封；连接螺栓12.9级","台","JB/T11588-2013",2,"2023-10-10","340管加工热处理"]
[15,7201300034,"液压缸耳环","GAK50",null,"件","GB/T15242.1-2001",2,"2023-10-10","340管加工热处理"]
[16,5723000021,"液压缸","CD250B100/56-200A10/01CADMA, 配GAS50球铰耳环","行程200mm；配GAS50球铰耳环","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","340管加工热处理"]
[17,7200100355,"液压缸","02690005DR5004ME072-39","CD250B80/45－130A10/01CGDMA","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180热轧"]
[18,7200500039,"液压缸","HG180009,PT219.80HL-01.10.5-00","PT219.80HL-01.10.5-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2023-10-10","180热轧"]
[19,7200600235,"摆动油缸","UBFKD80-600H","工作压力16Mpa，Φ1=70,l2=175,l3=225,M16*25","台","JB/T6376-2005",2,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[20,7200500038,"液压缸","HG180007,JAJ89-273-31-00","JAJ89-273-31-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","180管加工热处理",3,"2023-10-10","JB/T10205-2000"]
[21,7200500039,"液压缸","HG180009,PT219.80HL-01.10.5-00","PT219.80HL-01.10.5-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","180管加工热处理",2,"2023-10-10","审核图纸"]
[22,7200500073,"液压缸","EF02F0000;63/45-630","缸径Φ63,杆径Φ45,行程630,工作压力14MPa,试验压力16MPa,活塞及活塞杆采用V型组合","台","340热轧",1,"2023-10-10","JB/T10205-2000"]
[23,7200500012,"料流调节阀液压油缸","100/70-149","带耳环，关节轴承使用国内品牌轴承，密封材质：聚氨酯+丁晴橡胶，工作压力25MPa","台","高炉",1,"2023-10-10"]
[24,7200500084,"新开口机抬头油缸","XKKJTT-01","φ150/φ65-98.5，工作压力25MPa","台","高炉",1,"2023-10-10","JB/T10205-2000"]
[25,7200200015,"液压缸","02690005DR5003ME014-22","CD250E125/90-700A10/01CGDMA L10=620 带GAK58耳环 额定压力25MPa","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180热轧"]
[26,7200100174,"液压缸","SF600179","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",6,"2023-10-10","180热轧"]
[27,7200100082,"液压缸","CD250E100/56-280A10/01CADMA","带耳环GAS50 L10=280 额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T6376-2005",2,"2023-10-10","340管加工热处理"]
[28,7200100406,"喷标后升降装置液压缸","CD250C5680150","活塞杆直径56，缸径80，行程150，压力25Mpa","台","GB/T15622-2005",2,"2023-10-10","219厂部"]
[29,7200200044,"液压缸","046-047-048-049-050夹持送料缸总成/QG1130高效切管机","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","审核图纸",2,"2023-10-10","219厂部"]
[30,7200400016,"带锯机;升降油缸","G4250/85","压力等级：25MPa；采用进口密封；连接螺栓12.9级","台","JB/T11588-2013",3,"2023-10-10","219厂部"]
[31,7200500074,"液压缸","Z0224.04.02.02.01A CD250E80/56-100A10/02CGDMA L10=215","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级；不带位移传感器，但带位移传感器安装孔。","台",null,3,"2023-10-10","219厂部"]
[32,7200100129,"液压缸","CD350B80/56-130B10/02CGDMA+GAK45","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","JB/T6376-2005",2,"2023-10-10","219厂部"]
[33,7200100206,"液压缸","CD250E100/56-340A10/01CADMA;","L10=405，压力21MPa","个",null,1,"2023-10-10","89油管热处理"]
[34,7200400081,"卡紧油缸","APT127.80-01.09.10","缸径40，杆径25，行程90","台","审核图纸",2,"2023-10-10","89油管热处理"]
[35,7200400025,"液压缸","CD250B50/28-325A10/02CGDMA","06.457-6","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","89油管热处理"]
[36,7200100291,"液压缸","02680014DR5005ME017-4","CD250E63/45-185A10/01CADMA;L10=255","台",null,2,"2023-10-10","89热轧"]
[37,7200600215,"液压缸组件","Z0202.03.02.03.00g1-7","油缸CD250E80/56-115A10/01CGDMA;L10=200;带耳环、铜套、碰块等附件","台","审核图纸",2,"2023-10-10","89热轧"]
[38,7200100315,"油缸","CD250E80/56-400A10/01CADMA","D2=M42*2,D8=φ40,L10=340,L15=133,L16=35，活塞杆采用V型密封。压力等级25MPa","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","89包装"]
[39,7200600043,"流切装置液压缸","63/28-200","12Kg","台","JB/T10205-2000",4,"2023-10-10","炼钢厂部"]
[40,7200500058,"电液推杆","DYT-SJ15000N-360",null,"台","GB13781-1992",1,"2023-10-10","烧结"]
[41,7201100052,"液压缸","YG63/36-160-S","缸筒直径63，活塞杆直径36，行程160，工作压力25Mpa，寿命65万次","台","审核图纸",6,"2023-10-10","340管加工水压"]
[42,7200400023,"液压缸","140/100-610+GE70CS-2Z","L10=600 268.01SB0048","台",null,1,"2023-10-10","340热轧"]
[43,7200600080,"液压缸","2500.063.206-1 63/36-220","缸径Φ63,杆径Φ36,行程220 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","审核图纸",2,"2023-10-10","340热轧"]
[44,7200500073,"液压缸","EF02F0000;63/45-630","缸径Φ63,杆径Φ45,行程630,工作压力14MPa,试验压力16MPa,活塞及活塞杆采用V型组合","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","340热轧"]
[45,7200100118,"液压缸","CD250E80/56-1020A10/02CADMA L10=560",null,"台","JB6134-1992",2,"2023-10-10","720厂部"]
[46,7200100173,"液压缸","SDH2MF3/100/63/460A1XM1CHDA",null,"台","JB6134-1992",4,"2023-10-10","720厂部"]
[47,7200600064,"推坯液压缸","Z0734.02.01.01 200/140-4500改",null,"台","审核图纸",1,"2023-10-10","720厂部"]
[48,7200500025,"液压缸","0107119-37.001","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",4,"2023-10-10","180热轧"]
[49,7200200060,"液压缸","Z0733.03.02.03.00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180热轧"]
[50,7200500050,"液压缸","Z0733.03.02.01.01","80/50-15 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180热轧"]
[51,7200200056,"液压缸","KCD250E140/100-1800A10/02CGDMAL=500","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",1,"2023-10-10","180热轧"]
[52,7200300002,"平衡液压缸","SB2009B2.1.2.2.2.0","145.3Kg","台","审核图纸",1,"2023-10-10","180热轧"]
[53,7200100179,"液压缸","WG01CD250B/100/56-220A10/02.2CADMAW","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","180热轧"]
[54,7200100014,"液压缸","CD250A100/56-490","带耳环 额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",1,"2023-10-10","180热轧"]
[55,7200600205,"液压缸;","1.MFL.018.00;40/22-20","缸径Φ40,杆径Φ22,行程20 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力18MPa","台","审核图纸",2,"2023-10-10","180热轧"]
[56,7200500035,"液压缸","DYG40X110A-00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","180管加工水压"]
[57,7200500042,"液压缸","JYCD250E80-45-320B10-01CADMT-00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","180管加工水压"]
[58,7200400024,"液压缸","YG63/28-25",null,"台","GB/T8100-2006",3,"2023-10-10","180管加工水压"]
[59,7200600230,"G4225带锯床锯条张紧液压缸","YGZ63/30-80","缸径63， 活塞杆30， 行程80， 压力10MPa,   自带换向机构","台","GB/16454-2008",2,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[60,7200400069,"液压缸","100/56-250","17MPa;带连接耳环;带MTS传感器","台","JB/T6376-2005",1,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[61,7200600230,"G4225带锯床锯条张紧液压缸","YGZ63/30-80","缸径63， 活塞杆30， 行程80， 压力10MPa,   自带换向机构","台","GB/16454-2008",4,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[62,7200100187,"液压缸","CD250E100/56-220A10/01CADMA","L10=220","台","GB/T23252-2009",2,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[63,7200100028,"液压缸","CD250B100/56-650A10/01.4CADMA","缸径Φ100,杆径Φ56,行程650 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[64,7200100455,"液压缸","CD250B50/36-150A10/02CGDMT+GAK22","缸径Φ50,杆径Φ36,行程150 ,工作压力25MPa 活塞及活塞杆采用滑动环密封，带球铰耳环","台","JB/T10205-2000",10,"2023-10-10","89油管热处理"]
[65,5720800015,"3#矫直机上辊快开机构","图号：Z0247.52.01.02.00;组件，总重量：1609.9㎏；","要求含：1.下缸体：Z0247.52.01.02.01，材质：45#，重量：396㎏；2.上缸体：Z0247.52.01.02.02，材质：45#，重量：908㎏；3.柱塞：Z0247.52.01.02.03，材质：45#，重量：286㎏；4.图纸中其相应的部件及密封件等；试验压力32MPa 工作环境温度-20℃~70℃；厂家：太重技术中心；","套","审核图纸",1,"2023-10-10","180管加工热处理"]
[66,7200600280,"液压缸","220/160-260;带位移传感器安装孔","缸径220;杆径160;行程260;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",2,"2023-10-10","720厂部"]
[67,7200600281,"液压缸","250/180-260;带位移传感器安装孔","缸径250;杆径180;行程260;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",1,"2023-10-10","720厂部"]
[68,7200600282,"液压缸","160/110-335;带位移传感器安装孔","缸径160;杆径110;行程335;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",2,"2023-10-10","720厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年7月液压缸采购项目                                         \n项目编号：HGJY-G2023107"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]