{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[42,0,42,11],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2023年7月电气备件采购项目                    项目编号：HGJY-G2023118"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","生产厂家"]
[1,6300100129,"CPU模块","1756-L81E","1756-L81E","IEC61508","块",2,"219厂部","2023-09-26"]
[2,4100400055,"电缆中间接头铜连接管","*","T2紫铜 95mm2","JB/T7435","只",50,"219厂部","2023-09-26"]
[3,6100900157,"操作台","1000*800*780mm","柜内PLC模块及导轨自供。","审核图纸","个",1,"89油管车丝委外","2023-09-26"]
[4,6000300263,"穿孔机主电机冷却器","GLSK-D15-2-250","换热功率250kW,风量123/s,水量35，进水温度35℃，出风温度40℃，工作水压0.1-0.4MPa,风机型号Y160M1-2/15kW 2台","审核图纸","台",2,"89油管车丝委外","2023-09-26"]
[5,6100900158,"变频器柜","MD880-01S-0673-4-SG-CT","含变频器MD880-01S-0673-4-SG；进线断路器NSX800F TMD 800 3P3D F，熔断器HDLRT0-1000+熔芯 800A，制动单元MDBUN-200-T，EtherNet卡HETN-10，柜体GGD 800*2200*600","EN61800-3","套",2,"219厂部","2023-09-26"]
[6,6100600035,"熔断器","RT28-32 2A",null,null,"只",4,"能源厂部","2023-09-26"]
[7,4100400156,"铜接线鼻子","C240-16",null,null,"只",50,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[8,6300700072,"综合显示大屏","BCD4P-AN2P-176","VOITAGE:100-240VAC/50-60HZ","Q/IBRF7-2013","台",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[9,6400400055,"绝对编码器","RSP02-58-13+12-3-B-W1-DS","Profibus-Dp总线型绝对值型多圈编码器 主体尺寸:φ58 安装方式:φ36夹紧法兰，轴长20MM 10-30VDC供电 圈数:4096/单圈位置数:8192","IEC60947-5-1","只",3,"720厂部","2023-09-26"]
[10,6100500246,"中间继电器","K22E","AC220V",null,"只",20,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[11,6400300245,"接近开关","JKL28-M4B3B","电感式:金属外壳:M16圆柱型带螺纹:电源电压10...30VDC 200mA:检测距离2mm:三线制 pnp输出一常开:接插式:配M12标准插头线:油缸用:耐压500bar","GB/T 70.1-2000","只",10,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[12,6000400014,"电磁阀线圈","防水02-310122 DC24V",null,"GB/T14048","只",2,"340管加工热处理","2023-09-26"]
[13,6200200899,"制动电阻","3kW/18R","配CS710-4T30GB变频器，电阻值:18R,制动功率:3kW","IEC61800","台",2,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[14,6200200901,"HY多功能控制器","HY505","AC 220V",null,"台",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[15,6400500911,"A/D板卡","HK-6210-4","4路4-20mA，PCI插口","GB/T26225-2010","个",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[16,6000300253,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-500R2-3","转子额定开路电压≤AC500v;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[17,6100900145,"多功能智能控制板","MFCHARGE","输入电压AC/DC110~245V;AO输出DC12V; 0~10V;DI输入;6输入;DO输出;6输出","GB/T16261-1996","块",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[18,6100900146,"主控板","MFMC-200","输入电压AC/DC;110~245V;AO输出DC12V; 0~10V;DI输入;12输入;DO输出：8输出","GB/T16261-1996","块",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[19,6100900147,"智能脉冲控制板","QLWKV3009","输入电压AC220V;输出;脉宽调制10路;AI输入;1路;DI输入;2路;DO输出;1路","GB/T16261-1996","块",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[20,6200100093,"变频器","MD480T37GB","37KW","EN61800-3","台",3,"720厂部","2023-09-26"]
[21,6200200906,"变频器","C200-044 00135 A 5.5KW","I/P 380-480V, 50-60HZ , 3ph , 16.3A ;O/P 0-480V, 0-550HZ ,3ph ,13.5A;S/N:8978528025;By Control Techniques",null,"台",1,"180热轧","2023-09-26"]
[22,6400600541,"频率变换器","BD-F","输入AC100V  45-55Hz   对应45-55Hz/DC 4-20mA辅助电源 DC24V 精度0.5","JJG617-1996","块",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[23,6400600542,"电压变换器","BD-AV","输入AC100V  对应0-120V/DC  4-20mA  精度0.5","JJG617-1996","块",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[24,6400600543,"功率因数变换器","BD-PF","输入AC100V 5A 对应0-1/DC 4-20mA 辅助电源 DC24V 精度0.5","JJG617-1996","块",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[25,6400600544,"有功功率变换器","BD-3P","输入AC100V 5A  P对应0-866W/DC 4-20mA 辅助电源AC/DC 85-265V 精度0.5","JJG617-1996","块",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[26,6400600545,"无功功率变换器","BD-3Q","输入AC100V 5A  Q对应0-866AVr/DC 4-20mA 辅助电源24V 精度0.6","JJG617-1996","块",1,"炼铁厂部","2023-09-26"]
[27,6300700077,"高压变频触摸屏控制器","PECS41-L","电源24VDC、500mA;通讯卡ABS-ETN10/100;冷却方式;风冷","T/SCSKJQYLHH 08-2021","台",1,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[28,6200200909,"高压变频器功率单元","1200G15N","输入电压3相690V/50HZ;输出电压0-690V","DL/T2033-2019","台",2,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[29,6400600548,"无线测温仪喇叭","KZ-888CB-LB","24VDC;材质塑料,15W","Q/CYKHL0003-2016","只",4,"炼钢厂部","2023-09-26"]
[30,6200200911,"电流互感器","LZX-10","600/5  0.5级","GB1208-2006","台",2,"能源厂部","2023-09-26"]
[31,6100300303,"触头盒","与JYN2-10Z高压开关柜配套","6000V  300A","JB/T3855-2008","个",6,"能源厂部","2023-09-26"]
[32,6100900159,"水泵控制柜","600mm*400mm*1700mm","星三角启动，控制75KW电机，屏柜面板配电流、电压表","GB7251.1-2005","台",3,"能源厂部","2023-09-26"]
[33,6400600550,"位移传感器","KH10MS0285MLHR02A10","内置式，285mm量程，直出2米电缆，4-20mA，24VDV，IP67;重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar工作温度 -40℃ - +75℃","GB/T28857-2012","只",4,"720厂部","2023-09-26"]
[34,6400600551,"位移传感器","KH10MS0660MLHR02A10","内置式，660mm量程，直出2米电缆，4-20mA，24VDV，IP67;重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar工作温度 -40℃ - +75℃","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2023-09-26"]
[35,6400600552,"位移传感器","KH10MS0355MLHR03A10","内置式，355mm量程，直出2米电缆，4-20mA，24VDC，IP67；重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar工作温度 -40℃ - +75℃","GB/T28857-2012","只",3,"720厂部","2023-09-26"]
[36,6000300171,"电机端动力电源航空插座","伺服1FT6系列电机电源插座;带针","M40;6针;SIEMENS",null,"个",2,"180热轧","2023-09-26"]
[37,6300700002,"OP170B操作面板","6AV6 542-0BB15-2AXO 德国IEC61508",null,"德国IEC61508","块",1,"340热轧","2023-10-10"]
[38,6000201084,"高频电源冷却风机","W2E250—HL06-01","AC 230V  50Hz  0.66A  127W","JB/T10391-2002","台","10","炼铁厂部","2023-09-26"]
[39,6100900160,"变频控制柜","柜体尺寸：宽*深*高为800mm*600mm*2150mm;","风机水泵负荷；每台变频器柜为2台功率为75Kw风机水泵提供动力；具体配置：2套进线电源开关；带配套进出线电抗器；2套变频器型号为：MD480T55G-PLUS（品牌为汇川）；变频器与AB公司Logix5000PLC通过EIP通讯卡进行通讯（型号：MD500-EN1）；供货方负责变频控制柜及与PLC的现场通讯调试","GB/T12668.2-1989","套","3","340管加工热处理","2023-09-26"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年7月电气备件采购项目        项目编号：HGZB21"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}