{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[37,0,37,10],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年8月液压缸采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023135"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200100447,"液压缸","CD250B/160/100-250A10/01CGDMA+GAK80",null,"台",null,2,"2023-09-10","720厂部"]
[2,7200600200,"油缸","63/50-30；","内径63，  活塞直径50；  RDYG939;A73629;M279124/5/6","台","审核图纸",2,"2023-09-10","340管加工车丝"]
[3,7200400013,"液压缸","HSGK0180E4111-150",null,"台","JB/T6376-2005",1,"2023-09-10","340管加工热处理"]
[4,7200200088,"下辊锁紧缸","Z0247.52.04.01.00；136.35kg，","成品；供货前进行压力测试，保证试验压力18MPa，系统无泄漏","台","审核图纸",2,"2023-09-10","180管加工热处理"]
[5,7200600086,"液压缸","CDH1MP5/160/110-650A1X/D1CSEMWW+CGAS80","缸径Φ160,杆径Φ110,行程650 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",1,"2023-09-10","340热轧"]
[6,7200600217,"电极升降液压缸","Φ160-2800","柱塞缸,缸径Φ160,行程2800;工作环境温度-20℃~80℃;工作压力20MPa,试验压力31.5MPa;工作介质水乙二醇液压油 带缓冲,行程30mm;采用V型组合耐高温密封;工作介质水乙二醇液压油","台","GB/T15622-2005、附外形图",1,"2023-09-26","炼钢厂部"]
[7,7200600008,"倾动锁定液压缸","HG-LG-2003 100/56-350","缸径Φ100,杆径Φ56,行程350 带缓冲 工作环境温度-20℃~100℃ 工作压力16MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","件","JB/T10205-2000",2,"2023-12-10","炼钢厂部"]
[8,7200600042,"冷床升降液压缸","280/200-630","缸径Φ280,杆径Φ200,行程630 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力20MPa,试验压力30MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质聚酯抗燃液压油 韶关液压件厂","件","JB/T10205-2000",2,"2023-12-10","炼钢厂部"]
[9,7200100054,"液压缸","CD250B63/36-220A10/02CGDMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台","GB5662-1985",2,"2023-12-10","340热轧"]
[10,7200100242,"液压缸","CD250E160/110-280A10/02CGDMA+GAK80","L10=432.5","台",null,1,"2023-12-10","720厂部"]
[11,7200600244,"穿前推坯液压缸","Z0734.02.01.01改； 200/140-6500",null,"台","审核图纸",1,"2023-09-26","720厂部"]
[12,7200100378,"液压缸","Z0731.02.02.23;CD250D140/110-1200A10/02CADMA","CD250系列标准制作；缸径140mm；活塞杆110mm；行程1200mm；耐压等级25Mpa","台","JB/T10205-2000",1,"2023-09-26","720厂部"]
[13,7200400033,"液压缸","YG80/45*200-S",null,"台","JB/T10205-2000",4,"2023-12-10","340管加工热处理"]
[14,7200500034,"液压缸","CD250B80/56-90A10/02CADMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2023-12-10","180热轧"]
[15,7200600265,"管坯锯平衡液压缸","HYZ01945;32/20-25","缸径32mm，杆径20mm，行程25mm，方形，采用滑环式密封","件","审核图纸",3,"2023-10-26","180热轧"]
[16,7200100178,"液压缸","WG01CD250B/100/56-210 A10/02.2CADDMAW","额定压力25MPa JB/T 5000","台","ISO9001",2,"2023-12-10","180热轧"]
[17,7200100420,"液压缸","CD250E100/56-280A10/01CADMA;L10=385;配耳环GAS50(带锁紧螺钉)","带GAS50球铰耳环.  L10=385；","台","JB/T10205-2000",1,"2023-09-26","180管加工热处理"]
[18,7200100216,"液压缸","CD250A50/36-200A10/01CADMA",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2023-12-10","180管加工热处理"]
[19,7200100358,"液压缸","CD250E100/56-130A10/02CGDMT",null,"台",null,1,"2023-10-26","180管加工热处理"]
[20,7200100082,"液压缸","CD250E100/56-280A10/01CADMA","带耳环GAS50 L10=280 额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T6376-2005",3,"2023-12-10","180管加工热处理"]
[21,7200100152,"液压缸","CDH1MT4/80/56-300A1X/B1CSDMWW+GAS40 XV=342","缸径Φ80,杆径Φ56,行程300 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",1,"2023-12-10","340热轧"]
[22,7200600120,"液压缸","PBA03DC00000 100/63-150","缸径Φ100,杆径Φ63,行程150 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞采用PG型组合密封 活塞杆采用RS+USH型组合密封","台","审核图纸",2,"2023-12-10","340热轧"]
[23,7200100336,"液压缸","CD250E160/110-1200A10/02-CGDMA+GAK80,L10=892.5","缸径Φ160,杆径110,行程1200， 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",null,3,"2023-10-26","340热轧"]
[24,7200100061,"液压缸","CD250B80/45-210A10/02CADM","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-12-10","89油管热处理"]
[25,7201200012,"增压器活塞杆","APT245.105-100-01-00","装配件 182kg，密封装配好","套","审核图纸",1,"2023-11-25","89油管热处理"]
[26,7200100372,"液压缸","YG63/45-100","缸径63mm，杆径45mm，行程100mm，压力等级25MPa，符合JB/T10205-2000","台","审核图纸",2,"2023-10-11","89油管热处理"]
[27,7200100011,"液压缸","CD250B80/56-350A10/02CGDMA 10806","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",1,"2023-12-10","219厂部"]
[28,7200100035,"液压缸","CD250F63/36-100A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-12-10","219厂部"]
[29,7200100046,"液压缸","CD250E100/70-450A10/02CADMA L10=390","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",1,"2023-12-10","219厂部"]
[30,7200600209,"液压缸(三)","02680014DR5005ME013-35","20Kg；其它参数见图纸上的技术要求","台","审核图纸",5,"2023-09-26","89热轧"]
[31,7200600198,"液压油缸(二)","02680014DR5005ME013-21","32Kg：参照图纸技术要求","台","审核图纸",5,"2023-09-26","89热轧"]
[32,7200600197,"液压油缸(一)","02680014DR5005ME013-12","20Kg：参照图纸技术要求","台","审核图纸",15,"2023-09-26","89热轧"]
[33,7200600012,"摆动液压缸","UBFKD80-478度H",null,"台","JB/T6376-2005",1,"2023-12-10","89包装"]
[34,5701900225,"柱塞杆","ZSF178H-04","42CrMo 26.4KG","件","审核图纸",2,"2023-11-25","89油管热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年8月液压缸采购项目             项目编号：HGJY-G2023135"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]