{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[25,0,25,10],[27,0,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年8月初进口液压件公开招标采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023132"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7100300245,"双叠加液控单向阀","DGMPC-5-ABK-BAK-30","5-ISO 4401-AC-05-4-A,CE TOPR P 35H,规格5ANSI/NFPA D05 单向油口A-单向阀在工作油口“A” B-控制 “A”油口单向阀的控制油口 K-开启压力K-1.0 bar B-单向阀在工作油口“B” A-控制“B”油口单向阀的控制油口 K-开启压力K-1.0 bar","只","GB2900.5",4,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[2,7100200093,"平衡阀","FD32FB2X/300DB06;Dg32;","压力设定至300bar;节流孔0.6mm;REXROTH","只","JB/T10367-2002",1,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[3,6400600052,"压力继电器","EDS 344-2-016-Y00+ZBE02+ZBM300 DIN3852/VDE0100","输出2个开关量 HYDAC","只","DIN3852/VDE0100",4,"2023-11-30","180热轧"]
[4,7500500022,"过滤器滤芯","0330D005BN4HC HYDAC",null,"只","ISO4572",8,"2023-11-30","89热轧"]
[5,7500500036,"过滤器滤芯","0660R010BN4HC HYDAC",null,"只","ISO4572",22,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[6,7500500037,"过滤器滤芯","0850R010BN4HC HYDAC",null,"只","ISO4572",12,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[7,7500500022,"过滤器滤芯","0330D005BN4HC HYDAC",null,"只","ISO4572",12,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[8,7500500026,"过滤器滤芯","0500R005BN3HC HYDAC",null,"只","ISO4572",12,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[9,7500600008,"过滤器滤芯","0660R020BN4HC","过滤精度20um,ISO4572,HYDAC","只","ISO4572",5,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[10,7500600051,"皮囊式蓄能器","SB330-10A1/112A9-330A，HYDAC","HYDAC","件","GB/T9877-2008",2,"2023-11-30","高炉"]
[11,7500600056,"蓄能器安全阀组","SAF10M12N330A-S13；HYDAC","DN10,40MPa；HYDAC","件","ISO 4401",2,"2023-11-30","高炉"]
[12,7500500032,"过滤器滤芯","0660D010BN4HC HYDAC",null,"台","GB/T20080-2006",10,"2023-11-30","720厂部"]
[13,7500500037,"过滤器滤芯","0850R010BN4HC HYDAC",null,"台","GB/T20080-2006",6,"2023-11-30","720厂部"]
[14,7500500022,"过滤器滤芯","0330D005BN4HC HYDAC",null,"台","GB/T20080-2006",10,"2023-11-30","180热轧"]
[15,7500700004,"充氮工具","FPU-1 DIN2354;DIN3861","HYDAC","件",null,1,"2023-11-30","180热轧"]
[16,7500500023,"过滤器滤芯","0330R010BN4HC HYDAC",null,"台","GB/T20080-2006",4,"2023-11-30","高辅工段"]
[17,7100500125,"比例放大器","VT-VSPA1-1-11","差分输入（±10V）;四个可调用的控制值输入（±10V)；电流输入（4-20mA)","台","德国EN982",1,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[18,7100500048,"比例减压阀","DREE10-5X/200YMG24K31M","内置放大板 10通径 压力等级200bar 先导油外排 单向阀 DC24V 氟橡胶 工作介质水乙二醇液压油","台","GB13781-1992",4,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[19,7000600009,"恒压变量泵","PVH098R01AJ30A250000002001AB010A",null,"台","Q/GAKY001-2011;B系列",2,"2023-11-30","180热轧"]
[20,7500500020,"过滤器滤芯","0280D010BN4HC",null,"台",null,8,"2023-11-30","炼钢厂部"]
[21,7500500092,"过滤器滤芯","400LD140K5-OVG 过滤精度5um","HYDAC","台",null,2,"2023-11-30","高辅工段"]
[22,6400600018,"压力开关","EDS 3446-1-0400-Y00+ZB06+ZBM3000","精度等级正负0.5% 过载压力800Bar 测量范围0-400Bar 测量介质温度-25℃ - +80℃ PNP晶体管输出 2路开关输出 耐振≤10g/0..500HZ 耐冲击≤50g/11ms","台","DIN16086-2006",2,"2023-11-30","高炉"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年8月初进口液压件公开招标采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023132"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]