{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[25,0,25,10],[27,0,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年9月初液压类备件公开招标采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023143"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7100300246,"双向液压锁","YSS-6A","公称压力25MPa 6通径 AB腔单向","只","JB/T 10364-2002",4,"2023-10-12","炼钢厂部"]
[2,7500400093,"高压过滤器","ZUI-H630*5F","纸质过滤器;公称压力35MPa;带旁通阀;流量630L/min;过滤精度5?;法兰连接;不带发讯器","只","GB/T20082-2017",8,"2023-10-12","炼钢厂部"]
[3,7500500250,"高压滤芯","HX-630*5","纸质滤芯;流量630L/min;过滤精度5?;压力等级35MPa","只","GB/T20082-2017",32,"2023-10-12","炼钢厂部"]
[4,7502900067,"手动液压推车","B108.CBY1 2t","1 2t","台","GB/T26947-2011",1,"2023-10-11","180热轧"]
[5,7501300076,"避震喉","KXT-Ⅲ；  DN300","DN300","只","GB4216.3-4216.5",4,"2023-10-26","340管加工热处理"]
[6,7100100080,"叠加式溢流阀","MRV-02-P3-K-20","控制口P 规格1/4″ 压力调节范围0.5-14MPa 流量40L/min","只","JB/T10365-2002",3,"2023-10-11","炼钢厂部"]
[7,7500500092,"过滤器滤芯","400LD140K5-OVG 过滤精度5um","HYDAC","只",null,2,"2023-11-10","高辅工段"]
[8,7000100050,"柱塞泵","A7V117DR1LPF00;117ml/r;35MPa","铸钢","台","JB/T7043-2006",3,"2023-11-11","89热轧"]
[9,7501400023,"快换接头","SPH12","STAUBLI,ISO4401","只","ISO4401",4,"2023-10-27","89热轧"]
[10,5300300566,"GKIC机车 冷却水软管","直径83mm",null,"根","JB/T2785-2010",6,"2023-11-11","物流中心"]
[11,5300300565,"GKIC机车 冷却水软管","直径60mm",null,"根","JB/T2785-2010",6,"2023-11-11","物流中心"]
[12,7100300297,"捣固机多路换向阀","XS-L10型",null,"只",null,4,"2023-11-11","物流中心"]
[13,5300300135,"CKD6E机车 均衡梁","ZJJ35-73-10-001",null,"件","JB/T2785-2010",3,"2023-11-11","物流中心"]
[14,7500500048,"过滤器滤芯","0950R020BN3HC HYDAC",null,"只","GB/T20080-2006",4,"2023-11-10","89油管热处理"]
[15,7502900079,"温度继电器","ETS1701-100-Y00+TFP100","HYDAC","只","JJG198-1994",30,"2023-10-11","89油管热处理"]
[16,5300700011,"120t铁水罐车;内弹簧","外簧直径38mm,内簧直径18mm，弹簧自由高226mm,工作挠度35mm","材质为55si2mn","组",null,30,"2023-10-26","物流中心"]
[17,7100300454,"液压换向阀","小5300","长160mm宽95mm高80mm","个","JB/T10365-2002",2,"2023-10-26","检验检测中心"]
[18,6400300011,"接近开关","1ME18-05BPSZC0S 德国IEC947","10-30VDC:200mA :Sn=5mm:","只","德国IEC947",10,"2023-12-26","180热轧"]
[19,7000700019,"油泵电机组","63SCY-Y180M-4","排量63ml/r 手动变量泵 压力等级31.5MPa 带电机","台","GB/T7936-2012",1,"2023-11-26","180管加工热处理"]
[20,6400600007,"压力传感器","3403-17-15.37","REXROTH（进口件）","只","DIN16086-2006",2,"2023-12-11","340热轧"]
[21,5300300831,"DF12机车：橡胶水管法兰联接装配","φ180*200 ，六孔","橡胶加钢","套","JB/T2785-2010",3,"2023-12-11","物流中心"]
[22,7501300017,"避震喉","KXT-Ⅱ DN350，PN1.6","公称直径：DN350，压力等级：≤1.6Mp，长度：255mm","只","GB/T16488-1996",4,"2023-10-26","180管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年9月初液压类备件公开招标采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023143"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]