{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年8月电动机招标采购项目                     项目编号：HGJY-G2023145"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200988","绕线转子三相异步电动机","YZRF500L2-8C-AU211","450Kw(JC60%);单轴;AC380V;50Hz;IP54;工作制S3-60%;转速744r/min;定子△接法;电流870A,转子Y接法;电流415A;Lw105dB(A);电流热分级180(H);带超速开关","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[2,"6000201050","振动电机","ZFB-5","0.25KW，0.7A,380V,激振力 3-5 KN,振频2900次/分，绝缘等级F,","台","8","2023-10-30","炼铁厂部"]
[3,"6000201045","变频调速三相异步电动机","YEJ132-4-B5","额定功率3Kw;电压380V;电流6.6A;转速1433r/min;Y型接法;绝缘等级F;防护等级IP55;安装方式B5","台","4","2023-10-30","炼钢厂部"]
[4,"6000201021","起重及冶金用绕线转子三相异步电动机","YZR315M-8C;90Kw","额定功率90Kw;定子电压380V;188.7A;转子电压361V;155.1A;S3-40%;H级绝缘;IP54;接法Y;转速731r/min;带超速开关","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[5,"6000201022","起重及冶金用变频调速三相异步电动机","YZPF200L1-6-AU254;22Kw;双锥","额定功率22Kw;额定电压380V;电流44A;S3,60﹪;转速975r/min;变频范围1-50HZ;恒转矩50-100HZ;恒功率;热分级180 (H);双锥","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[6,"6000201013","起重专用变频调速三相异步电动机","YZPF160L-6-AT425","额定功率11Kw;额定电压380V;电流24A;S3;60﹪;转速967r/min;变频范围:1-50Hz;恒转矩50-100Hz;恒功率;H级绝缘;双轴","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[7,"6000201014","起重专用变频调速三相异步电动机","YZPF225S-8-锥","额定功率22Kw;额定电压380V;电流49A;S3;60﹪;转速735r/min;变频范围1-50Hz;恒转矩50-100Hz;恒功率;H级绝缘","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[8,"6000201089","交流电动机","YE4-200L-4","额定功率30Kw;额定转速1470r/mi;三角型接法;电压380V;防护等级IP55;功率因素0.85;绝缘等级F级;能耗等级;二级能耗;加强机座;安装方式B5","台","4","2023-10-30","炼钢厂部"]
[9,"6000201082","交流电动机","YE4-132S-4 5.5Kw","380V;绝缘等级F级;IP44;B5;Δ型接线方式;11.6A;1440r/min;电机尾端不带风叶与风罩,尾端轴不伸出尾端盖,不带接线盒，带1m长电机引出线;出轴端钻孔攻丝∮10mm*20mm?前端法兰盘四个孔要带丝∮16mm.","台","5","2023-10-30","180热轧"]
[10,"6000201085","交流电动机","YE4-132M-6 5.5Kw","380V 额定转速965（rpm） 安装结构型式 卧式B3","台","4","2023-10-30","炼铁厂部"]
[11,"6000201086","高效率三相异步电动机","YE4-160L-4  15KW","380V,28.8A,50HZ,1470转,F级，IP55,三角形接法,B5，立式","台","1","2023-10-30","炼铁厂部"]
[12,"6000201087","交流电动机","YE4-90L-4 1.5Kw","立式，AC380V B级 IP44  接线 Y 接线盒位置R(右) 3.7A 定额S1 1400r/min，B5","台","5","2023-10-30","炼铁厂部"]
[13,"6000201088","高效率三相异步电动机","YE4-132S-4 5.5KW","IP55,11.6A,380V,50Hz,能效等级 3，接法▲，绝缘等级F,效率92.3，功率因数0.85，","台","5","2023-10-30","炼铁厂部"]
[14,"6000200860","变频调速三相异步电动机","YPT3 180M-2","额定功率22Kw;额定电压380V;额定电流40.7A;额定转速2960rpm;绝缘等级H级;防护等级IP55;安装方式B5;频率5-100Hz","台","3","2023-10-30","炼钢厂部"]
[15,"6000200016","变频电动机","YZPEJ112M-4/B5","额定功率4KW 额定电流8.7A 频率50HZ 额定转速1440r/min 三角型接法 电压380V 防护等级IP55 功率因素0.89 绝缘等级F级","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[16,"6000201087","交流电动机","YE4-90L-4 1.5Kw","立式，AC380V B级 IP44  接线 Y 接线盒位置R(右) 3.7A 定额S1 1400r/min，B5","台","4","2023-10-30","炼钢厂部"]
[17,"6000200823","交流电动机","YP-50-0.18-6","额定功率0.18Kw;F级;IP54;B5;Y型接线方式;0.32A","台","6","2023-10-30","炼钢厂部"]
[18,"6000200990","变频调速三相异步交流电动机","YZPF225M-6;双锥","37Kw;380V;电流72A;IP54;S3-60﹪;974r/min;50Hz;恒转矩1-50Hz;恒功率50-100Hz;热分级180(H);Y型接法;362.7Nm;Lw90dB(A)","台","1","2023-10-30","炼钢厂部"]
[19,"6000200494","电动葫芦锥型电动机","ZDY21-4D/B5 0.8Kw B级","ZDY21-4D/B5 0.8Kw B级","台","3","2023-10-30","炼铁厂部"]
[20,"6000200685","变频制动电动机","YPE801-4;0.4Kw","额定电压380V ;额定转速1370r/min ;绝缘等级F; 防护等级IP44;  接线方式：Y形;制动力矩1-6N.m;工作制S3","台","3","2023-10-30","炼铁厂部"]
[21,"6000200257","交流电动机","YP90L-4 功率：1.5kw","额定电压：380YV 额定转速：1400r/min 额定电流：3.7A 绝缘等级：F 防护等级：IP54 功率因素：0.79 安装方式：B5 接线方式：Y形 出厂编号：NO034453B-0","台","5","2023-10-30","180热轧"]
[22,"6000201090","交流电动机","YE4-802-4 ;0.75Kw","电压380V 电流2.03A  绝缘等级B 防护等级IP54  转速1400r/min  50HZ","台","2","2023-10-30","180热轧"]
[23,"6000201091","异步交流电动机","DM90S-4E-M1-L;1.1KW；带小齿轮","额定电压：380Y V 额定电流：2.8 A  额定转速：1400r/min;绝缘等级：L-CL F级; 防护等级IP55;功率因素：0.77  接线方式：Y形 ;频率50HZ;出厂编号：1100012016/15","台","2","2023-10-30","180热轧"]
[24,"6000201081","交流电动机","YE4-250M-4 55Kw","380V 绝缘等级F级 IP54 B35 Δ型接线方式 103A 1480r/min 接线盒在电机上方","台","1","2023-10-30","炼铁厂部"]
[25,"6000201090","交流电动机","YE4-802-4 ;0.75Kw","电压380V 电流2.03A  绝缘等级B 防护等级IP54  转速1400r/min  50HZ","台","2","2023-10-30","炼铁厂部"]
[26,"6000200274","绕线式转子电机","YZR160L-6 11KW","绕线式转子电机 定子Y接380V，24.9A 转子Y接，250V，27.6A 580r/min，IP44","台","1","2023-10-30","炼铁厂部"]
[27,"6000201089","交流电动机","YE4-200L-4","额定功率30Kw;额定转速1470r/mi;三角型接法;电压380V;防护等级IP55;功率因素0.85;绝缘等级F级;能耗等级;二级能耗;加强机座;安装方式B5","台","2","2023-10-30","炼铁厂部"]
[28,"6000201102","三相异步电动机","YE4-315S-4","额定功率110Kw;额定电压380V;额定电流195A; 额定转速1485rpm;防护等级IP55;安装方式B3;三角型接线方式","台","1","2023-10-30","炼铁厂部"]
[29,"6000201093","交流电动机","YE4-132S-6 3Kw","AC380V B级 IP44 IM B3 接线 Y型 接线盒位置 T(顶部) 7.2A 定额S1 960r/min 出轴端钻孔攻丝∮8mm*20mm 标准编号 JB/T10391-2008","台","2","2023-10-30","炼铁厂部"]
[30,"6000200958","三相异步电动机","DM80M1-4","额定功率：0.55KW;额定电压:380V;额定电流:1.5A;防护等级:IP55;频率:50HZ;额定转速:1430rpm;出厂编号1100033478/12-001;厂家:宁波东力","台","5","2023-10-30","89油管车丝委外"]
[31,"6000200769","探伤辊道电机","DM100L-4","额定功率：3KW;额定电压:380V;额定电流:5.5A;额定转速:1400rpm;防护等级:IP55;频率:50HZ;出厂编号:10002198/8-003;厂家为宁波东力","台","2","2023-10-30","89油管车丝委外"]
[32,"6000200790","变频调速三相异步电动机","XDYSP355L-4","280KW，503A;安装方式B3;1485r/min IP55 F级","台","1","2023-10-30","89油管车丝委外"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年8月电动机招标采购项目                     项目编号：HGJY-G2023145"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}