{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[29,0,29,12]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年9月份液压缸公开招标项目                                         项目编号：HGJY-G2023162"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,5707700036,"切管机 进刀油缸总成","QGB1130","铸件","台","审核图纸",1,"2024-01-10","219厂部"]
[2,7200600162,"液压缸","HYZ02345","直径90/80-130","台","JB/T10205-2000",4,"2024-01-10","89热轧"]
[3,7200200078,"液压缸","YG100/55-450",null,"台","GB/T8100-2006",3,"2024-01-10","340管加工热处理"]
[4,7200100042,"液压缸","CD250B125/90-495A10/01CADMA",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-10","340管加工热处理"]
[5,7200400070,"液压缸","BG-D-K-F80-516度-Y",null,"台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-10","340管加工热处理"]
[6,7200400096,"液压缸","SDH2MP5/125/70/480A1XM1CGDMTC{含球铰耳环GAK58)","带球铰耳环;  内置防水型位移传感器RS-M0500-S1-DT05-A01","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-10","340管加工热处理"]
[7,7502000055,"液压缸耳环","GAK65",null,"台","GB/T14042-1993",3,"2024-01-10","340管加工热处理"]
[8,7200100064,"液压缸","CD250B80/45-80A10-02CADMA","缸径Φ80,杆径Φ45,行程80 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-15","340热轧"]
[9,7200100128,"液压缸","CD250F80-45-400B10-01CADMT","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-15","340热轧"]
[10,7200100274,"液压缸;","250.040.185-2;40/28-560","缸径Φ40,杆径Φ28,行程560 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力20MPa 活塞采用格莱圈密封，活塞杆采用格莱圈加U型密封圈","台","审核图纸",2,"2024-01-15","340热轧"]
[11,7201300019,"液压缸活塞","H250-10 MERJER之P6,HUNGER之AI","2Cr13","件","MERJER之P6,HUNGER之AI",5,"2024-01-15","340热轧"]
[12,7201300018,"液压缸活塞杆","H250-01","2Cr13调质","件","审核图纸",5,"2024-01-15","340热轧"]
[13,7502000049,"液压缸耳环","CGKD63",null,"件","JB/T10205-2000",6,"2023-12-15","340热轧"]
[14,7502000060,"液压缸耳环","GAS60",null,"件","GB/T14036-1993",6,"2023-12-15","340热轧"]
[15,7200100205,"液压缸","PBA03CF00000;CD250E125/70-400A10/02CGDMA;L10-410",null,"套","审核图纸",1,"2024-01-15","340热轧"]
[16,7200400058,"液压缸","PBA03CH00000;100/85-90",null,"台","JB/T10205-2000",4,"2024-01-15","340热轧"]
[17,7200100340,"液压缸","CD250E160/110-1000A10/02-CGDMA+GAK80,L10=792.5","缸径Φ160,杆径Φ110,行程1000 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",null,1,"2024-01-15","340热轧"]
[18,7200100222,"3#坯锯液压缸","CD250B140/90-20A02CGDMA+GKA65",null,"台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-15","340热轧"]
[19,7200100223,"3#坯锯液压缸","CD250B63/36-25A02CADMA+GAS35",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-15","340热轧"]
[20,7200600098,"液压缸","HYZ099-45 40/25-50","缸径Φ40,杆径Φ25,行程50 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","审核图纸",2,"2024-01-15","340热轧"]
[21,7200600001,"3#坯锯垂直夹液压缸","HYZ24745 140/120-100-400 国产化","缸径Φ125,杆径Φ90,行程800 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","审核图纸",1,"2024-01-15","340热轧"]
[22,7200100124,"液压缸","CD250F63/36-100A10/02CADMA","缸径Φ63,杆径Φ36,行程100 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-15","340热轧"]
[23,7200100433,"液压缸","CD250E80/56-2000A10/02CADMA+GAS50 L10=1265","缸径Φ80,杆径Φ56,行程2000 工作环境温度20℃~80℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用格莱圈密封 工作介质46#抗磨液压油","台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-15","340热轧"]
[24,7200100323,"液压缸","CD250A125/90-450A10/02CADMA","缸径Φ125,杆径Φ90,行程450，工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",4,"2024-01-15","340热轧"]
[25,7200200040,"液压缸","02690005DR5006ME054-18","CD250E100/70-250A10/01CGDMA L10=367 带GAK45耳环 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2024-01-15","340热轧"]
[26,7200100150,"液压缸","CDH1MT4/180/110-2060A1X/B1CSDMA+CGAS90 Xv=1275","缸径Φ180,杆径Φ110,行程2060 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",null,1,"2024-02-15","340热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   \n2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年9月份液压缸公开招标项目                                         \n项目编号：HGJY-G2023162"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]