{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年9月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023163"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200790","变频调速三相异步电动机","XDYSP355L-4","280KW，503A;安装方式B3;1485r/min IP55 F级","台","1","2023-12-30","89油管车丝委外"]
[2,"6000201115","交流伺服电机","130SJT-M050D(A4II)","输入电压AC220V三相, 额定功率1.5Kw; 额定电流6A ; 额定转矩6NM ; 额定转速2500rpm ; 最高转速3000rpm","台","1","2023-12-30","检验检测中心"]
[3,"6000200878","管排锯主机变频电机","XDYSP315M-4;132KW","变频电机额定电压:400V;额定电流:241A;额定转速:1485rpm;功率因素0.89;接线方式：△;绝缘等级:F级; 防护等级:IP54;安装方式:B3;顶出线","台","1","2023-12-30","219厂部"]
[4,6000201050,"振动电机","ZFB-5","0.25KW，0.7A,380V,激振力 3-5 KN,振频2900次/分，绝缘等级F,","台",8,"2023-12-30","炼铁厂部"]
[5,6000201045,"变频调速三相异步电动机","YEJ132-4-B5","额定功率3Kw;电压380V;电流6.6A;转速1433r/min;Y型接法;绝缘等级F;防护等级IP55;安装方式B5","台",4,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[6,6000201094,"变频调速三相异步电动机","Y2VPEJ132M-4","额定功率7.5Kw;额定电流15.4A;额定转速1440RPM;绝缘等级;F级;效率0.87;功率因素0.85;带抱闸","台",2,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[7,6000201095,"三相异步电动机","YE4-250M-6","额定功率37Kw;额定电压380V;额定电流71.7A;额定转速981rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;频率50HZ;安装方式B3;三角型接法","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[8,6000201096,"三相异步电动机","YE4-160L-4B3","额定功率15Kw;额定电压380V;额定电流28.8A;额定转速1470rpm;绝缘等级F级;防护等级IP55;频率50HZ;三角形接法;安装方式B3","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[9,6000201097,"三相异步电动机","YE4-225M-4","额定功率45Kw;额定电压380V;额定电流84.4A;额定转速1480rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[10,6000201098,"三相异步电动机","YE4-100L-6L","额定功率1.5Kw;额定电压380V;额定电流4.3A; 额定转速920rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B5;Y型接线方式","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[11,6000201099,"三相异步电动机","YE4-100-L-4","功率2.2Kw;额定电压380V;额定电流5.3A;1475r/min;绝缘等级F;防护等级IP55;Y形接法;安装方式B5","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[12,6000201100,"三相异步电动机","YE4-132M2-6","功率5.5Kw;三角接法;额定电流12.8A;转速980r/min;效率90.5;绝缘等级F;防护等级IP55;安装方式B3","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[13,6000201101,"三相异步电动机","YE4-225M-6","功率30Kw;三角接法;额定电流60.8A;转速980r/min;效率92.9;绝缘等级F;防护等级IP55;安装方式B35;S1工作制","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[14,6000201103,"超超高效率三相异步电动机","YE4-250M-4/B3","功率55Kw;额定电压380V;额定电流102A;频率50HZ;额定转速1485r/min;三角形接线方式;防护等级IP55W;安装方式B3","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[15,6000201104,"高效率三相异步电动机","YE4 250M-4","功率55Kw;额定电压380;额定电流101.5A;频率50HZ;额定转速1480r/min;三角形接线方式;防护等级IP55W;绝缘等级F;安装方式B35","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[16,6000201105,"高效率三相异步电动机","YE4 132M-4","功率7.5Kw;额定电压380V;频率50HZ;额定电流15.2A;绝缘等级F;安装方式B35","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[17,6000201106,"三相异步电动机","DN160L4/P/BE/HR/V/D550","功率15Kw;额定电压380V;额定电流29.7A;转速1475r/min;制动扭矩200Nm;绝缘等级155;防护等级IP55;三角形接法;安装方式B5;S1工作制","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[18,6000201107,"三相异步专用电动机","YFL112IP23-4B5-6C","堵转力矩40Kg.cm;堵转时间480min;额定电压380V;绝缘等级F","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[19,6000201108,"三相异步电动机","YE4-280S-4","功率75Kw;额定电压380V;额定电流136.3A;额定转速1485r/min;安装方式B5;防护等级IP55;绝缘等级F","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[20,6000201109,"三相异步电动机","YE4-100L2-4/B3","额定功率3Kw;额定电压380V;额定电流6.58A;额定转速1450rpm;绝缘等级F级;防护等级IP55;频率50HZ;Y形接法安装方式B3","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[21,6000201110,"三相异步电动机","GDEJ100L2-4","功率3Kw;三角接法;额定电流6.8A;转速1420r/min;S1工作制;绝缘等级F;防护等级IP55;电磁制动器力矩30N.m;制动器电压DC99V","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[22,6000201111,"三相异步电动机","GDE90S-4","额定功率1.1Kw;额定电压380V;额定电流1.61A;额定转速1435rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B5;Y型接线方式","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[23,6000201112,"三相异步电动机","YE4-132M2-6/B35","功率5.5Kw;三角接法;额定电流12.8A;转速980r/min;效率90.5;绝缘等级F;防护等级IP55;安装方式B35","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[24,6000201113,"三相异步电动机","YE4-DM160L-6E","额定功率11Kw;额定电压380V;额定电流25.0A;额定转速:960rpm;绝缘等级F级;安装方式B5;防护等级IP55;频率50HZ;配用于DLPIIIKAS7-L23-T减速箱","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[25,6000201114,"三相异步电动机","YE4-180M-2","功率22Kw;额定电压380V;频率50HZ;额定电流40A;三角形接线法;防护等级IP55;安装方式B3;额定转速2940r/min","台",1,"2023-12-30","炼钢厂部"]
[26,6000201063,"轧钢辊道电动机","YE3-112M-4G-1-M1","配DSZR87-145减速箱，带小齿轮；功率：3KW；380V;额定电流8.8A;1450r/min;IP54;16~65Hz；厂家：宁波东力","台",5,"2023-12-30","340热轧"]
[27,5709500068,"减速电机","268.01SB0526-5","DSZKH87-36YPG112M-4-E-11-M1","台",2,"2023-12-30","340热轧"]
[28,6000201124,"三相异步电动机","YE4-280S-4 75Kw","卧式，AC380V F级 IP54 IM B3 接线△ 138A 1480r/min 标准编号 JB/T10391-2008","台",2,"2023-12-30","炼铁厂部"]
[29,6000201125,"三相异步电动机","YE4-280M-4R  90KW","额定功率：90KW,额定电流：166.9A，转速：1480RPM，效率0.942，功率因素：0.87，","台",1,"2023-12-30","炼铁厂部"]
[30,6000200790,"变频调速三相异步电动机","XDYSP355L-4","280KW，503A;安装方式B3;1485r/min IP55 F级","台",1,"2023-12-30","180热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年9月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023163"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}