{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":52,"n_cols":13,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[41,1,46,1],[47,0,47,10],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年10月液压件采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023171 "]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7100200069,"电磁阀","G551B401;M0;Pmax10Bar","G551B401;M0;Pmax10Bar","只","JB/T57184-1994",2,"2023-12-30","89油管车丝委外"]
[2,7500400040,"循环过滤器","LFL BN/HC 662DN10D1.X/-L24V","LFL BN/HC 662DN10D1.X/-L24V 原厂家：上海菲思特","件","GB/T20080-2006",1,"2024-01-30","89油管车丝委外"]
[3,5300300878,"GK1C机车：液力传动箱惰行泵","GK1C-ZJ4014GY","390KPa","台","JB/T2758-2010",2,"2024-01-30","物流中心"]
[4,5300300448,"GKIC机车 电控阀","FKIBM",null,"只","JB/T2785-2010",5,"2023-12-30","物流中心"]
[5,7000300047,"齿轮泵","GHP1-D-4-C0","流量：4m3/h；吸入口径：42mm；扬程：5m；排出口径：83mm","台","GB/T 10886-2006 GB/T 3216-2005      GB/T 11369-1989",1,"2024-01-30","检验检测中心"]
[6,7000300048,"齿轮泵","IPH-2B-5-11","排量5.24cm3/rev； 额定压力25MPa ； 最高使用压力30MPa ； 最高转速2000 ；最低转速600","台","JB/T 7041-2006  JIS B8312-2002",1,"2024-01-30","检验检测中心"]
[7,6600400070,"自力式减压阀","VGBF80 DIN3380","F40-3 调压阀 SGV80F40-3 ZV11602013 Pmax=4bar 工作温度-15℃--60℃。","只",null,1,"2023-12-30","89厂部"]
[8,7000200028,"螺杆泵","HSNH660-54-Y180L 51.96m3/h 1.0MPa 17.4Kw 不带电机 带联轴器",null,"台","GB/T10886-2002",1,"2024-02-28","89热轧"]
[9,7500700009,"蓄能器安全阀组","SAF32M12T330A-S309","DN32,33MPa","件","ISO 4401",1,"2024-02-28","89热轧"]
[10,7100100208,"蓄能器安全阀组","SAF20M12T200A-S13","DN20,33MPa","件","ISO 4401",1,"2024-02-28","89热轧"]
[11,7500600039,"畜能器","NXQA1-40/20",null,"台",null,1,"2024-02-28","89油管热处理"]
[12,7500600041,"蓄能器控制阀组","AJS20CZ20/M60*2","DN10 20MPa","台",null,2,"2024-02-28","89油管热处理"]
[13,7000100059,"液压泵","HG1-40-01R-VPC","最大压力31.5MPa,最大流量40.1cm3/rev","台","厂家：SUNNY",1,"2024-02-28","89油管热处理"]
[14,7100300452,"方管带锯机直角单向阀","AJ-HB10B","额定压力31.5MPa 开启压力0.5bar 32通径 法兰连接","台","JB/T10365-2002",2,"2023-12-30","219厂部"]
[15,7100800032,"切管机液压阀台","QGJ-2019-01","10通径阀块，4组阀接口，入口带压力调节装置，全进口液压阀、密封。","台",null,1,"2024-02-28","219厂部"]
[16,7000400020,"油泵电机组","WBZ2-25",null,"台","JB/T8680-2008",2,"2024-02-28","219厂部"]
[17,7100300440,"电磁阀","ZH-5","DC：24V  带指示灯","只","GB/T1723-1993",2,"2023-12-30","219厂部"]
[18,5300300879,"机车柴油机排气波纹管夹箍套装","GK1C-0324","直径138","只","JB/T2785-2010",10,"2023-12-30","物流中心"]
[19,5300300880,"机车柴油机增压器废气进口垫","GK1C-0262","直径123，6孔，2件套.","只","JB/T2785-2010",20,"2023-12-30","物流中心"]
[20,5300300881,"机车柴油机气缸盖排气垫","GK1C-0325","6孔，内孔：124*93.5","只","JB/T2785-2010",20,"2023-12-30","物流中心"]
[21,5300300872,"驾驶室地板","GK1C机车","六块一套，800X445，800X715，800X545X2，800X720，800X725","套","JB/T2785-2010",2,"2024-02-28","物流中心"]
[22,5704200017,"螺旋升降机","SWL15-1AⅢ-650FZ;铸钢壳体","输出轴直径φ25,传动比23/3,JB/T8809-1998","台",null,1,"2024-02-28","180热轧"]
[23,7101100015,"气源处理器","AF60-10B-2-A","气源接口大小：G1;最大压力:1.0Mpa;最大温度：60℃","台","GB/T13927-1992",2,"2023-12-30","能源厂部"]
[24,7101100016,"气源处理器","AF40-04B-2-A","气源接口大小：G1/2;最大压力:1.0Mpa;最大温度：60℃","台","GB/T13927-1992",2,"2023-12-30","能源厂部"]
[25,7101100017,"气源处理器","AF50-06B-2-A","气源接口大小：G3/4;最大压力:1.0Mpa;最大温度：60℃","台","GB/T13927-1992","2","2023-12-30","能源厂部"]
[26,7200700023,"径向柱塞液压马达","JMDG2-250B","排量254ml/r ;  压力18MPa;  标准平键结构;轴径40: ziHYD","台","GB/T2347-1980",1,"2023-12-30","340热轧"]
[27,7000200039,"螺杆泵","SNH120R42U12.1W2",null,"台","GB/T10886-2002",1,"2024-01-20","340热轧"]
[28,7000300042,"油泵电机组","YBB-B32Y/YE2-90L-4  1.5kw","含铝合金钟罩,尼龙套联轴器;摆线齿轮泵BB-B32Y;额定压力2.5MPa;转速1500r/min;流量32L/min;电机YE2-90L-4 B35 1.5kw","套","JB/T7041-2006",2,"2024-01-20","340热轧"]
[29,7200700028,"液压马达","1QJM21-0.4","排量0.404L/r     额定压力16MPa","台","GB/T8100-2006",2,"2024-01-20","340管加工热处理"]
[30,7500500249,"滤芯","FX0850BNHC020","流量850L/min;过滤精度20μm","个","GB/T20080-2006",6,"2024-01-20","高辅工段"]
[31,7500700009,"蓄能器安全阀组","SAF32M12T330A-S309","DN32,33MPa","套",null,3,"2024-01-20","炼钢厂部"]
[32,7000700027,"钢丝绳润滑装置","MFR-GS-30","活塞直径Ф11mm;活塞行程2mm;油泵容量0.19cc;减速比1/105;单位出油距离92.3m 最大出油量2.0cc/1000m","套","JBZQ4736-2006",1,"2024-01-20","炼钢厂部"]
[33,7200700002,"液压马达","02690005DR5004ME043-30",null,"台","审核图纸",1,"2024-01-20","180热轧"]
[34,7200900064,"重型气缸","QGBZ-80-100-MP3","缸径80；行程100；带耳环。","台","GB/T23252-2009",3,"2024-01-20","180热轧"]
[35,7500600055,"蓄能器组","Z0745.90.00.01","按图纸要求；含油路块、蓄能器、蓄能器控制阀组、油盆、阀台架及其它附件","台","审核图纸",3,"2024-01-20","180热轧"]
[36,6400600577,"比例阀金属插头带接线20M","HY03-7P(6+PE)/PG13.5-20M","用于MOOG7比例阀，线长20米，带屏蔽线","根","ISO 4401",10,"2024-01-20","180热轧"]
[37,7000200004,"螺杆泵","GR55-SMT168-250L",null,"台",null,1,"2024-01-20","180管加工热处理"]
[38,7000200049,"螺杆泵","HSNH440-46;1.0MPa;25.8m3/h;9.08Kw;不带电机","HSNH440-46;1.0MPa;25.8m3/h;9.08Kw","台","GB/T10886-2002",1,"2024-01-20","180管加工热处理"]
[39,"炼钢技改备件","螺杆泵","GR70SMT/16B800LRF2（带安全阀）","Q=440 L/min,P=1.0MPa北京海林柯","台","GB/T10886-2002",1,"2023-11-05","炼钢技改"]
[40,null,"单向阀","CXDA-XCN","SUN","只","JB/T 10364-2002",5,"2023-11-05","炼钢技改"]
[41,null,"泄压阀","RDDA-LCN","SUN","只","JB/T2785-2010",6,"2023-11-05","炼钢技改"]
[42,null,"高压球阀","KHB-30SR","DN25;32MPa;24°锥密封不锈钢接头","只","GB/T9065.2-2010",6,"2023-11-05","炼钢技改"]
[43,null,"螺杆泵","GR70SMT/16B560LRF2（带安全阀）","Q=298.5L/min，P=1.0MPa北京海林柯","台","GB/T10886-2002",1,"2023-11-05","炼钢技改"]
[44,null,"螺杆泵","GR80SMT/16B1000LRF2","Q=574.6L/min，P=1.0MPa北京海林柯","台","GB/T10886-2002",1,"2023-11-05","炼钢技改"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年10月液压件采购项目                                        项目编号：HGJY-G2023171 "]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]