{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[32,0,32,10],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年10月液压缸采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023172"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200600206,"液压缸","YF0176-23P","CD250E50/36-220A10/01CADMA;L10=200,带与位移传感器953AC40230MXXSX相配的磁环；不带传感器","台","审核图纸",3,"2023-12-30","89热轧"]
[2,7200600175,"液压缸","PB172000","140/70-500","台","审核图纸",2,"2023-12-30","89热轧"]
[3,5700300538,"液压缸耳环;60","Z0726.02.01.25改01.02","45锻钢","件","审核图纸",6,"2023-12-30","89热轧"]
[4,7200400095,"液压缸","02680014DR5005ME011-6","50/36-220,压力25MPa","只","审核图纸",2,"2023-12-30","89热轧"]
[5,7200400044,"液压缸","PBICM000","80/56-100;","台","审核图纸",2,"2023-12-30","89热轧"]
[6,7200100089,"液压缸","CD250E125/70-250A10/02CADMA+GAS60 L10=370","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","GB/T15622-2005",2,"2023-12-30","89包装"]
[7,7200500064,"步进液压缸","TYG-03.08",null,"台","GB/T8100-2006",1,"2024-02-28","89油管热处理"]
[8,7200100054,"液压缸","CD250B63/36-220A10/02CGDMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台","GB5662-1985",1,"2024-02-28","89油管热处理"]
[9,7200100057,"液压缸","CD250B63/45-300B10/02CADMT","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","ISO 4401",1,"2023-12-30","219厂部"]
[10,7200100061,"液压缸","CD250B80/45-210A10/02CADM","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,1,"2023-12-30","219厂部"]
[11,5721700016,"液压缸","YG80/45*230-F","审核图纸","台",null,1,"2023-12-30","340热轧"]
[12,7200600116,"液压缸","PBA03D0400000 268.01SB0095-94","缸径Φ100,杆径Φ70,行程250 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",4,"2023-12-30","340热轧"]
[13,7200100137,"液压缸","CDH1MP5/140/100-300A11/B1CMEMAW","缸径Φ140,杆径Φ100,行程300 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",null,2,"2023-12-30","340热轧"]
[14,7200100016,"液压缸","CD250A100/70-180A10/02CADMA+GAS50","缸径Φ100,杆径Φ70,行程180 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞采用PG型组合密封 活塞杆采用RS+USH型组合密封","台","JB/T6376-2005",4,"2023-12-30","340热轧"]
[15,7200100442,"液压缸","CDH1MS2/220/140-350A1X/B1CADMAW","缸径Φ220,杆径Φ140,行程350 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa，活塞密格莱圈及活塞杆采用U型组合密封","台",null,2,"2023-12-30","340热轧"]
[16,7200100206,"液压缸","CD250E100/56-340A10/01CADMA;","L10=405，压力21MPa","台",null,3,"2023-12-30","340管加工热处理"]
[17,7200600012,"摆动液压缸","UBFKD80-478度H",null,"台","JB/T6376-2005",2,"2023-12-30","340管加工热处理"]
[18,7200200043,"液压缸","02690017DR5004ME001-3","WYX08CD250E63/45-1500.01DM 带GAS35耳环 带MTS 位移传感器 BTL5-E10-M1500-B-KA02额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2023-12-30","180热轧"]
[19,7200200004,"夹钳升降液压缸","02690017DR5004ME002-39","额定压力25MPa 实验压力32MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2024-02-28","180热轧"]
[20,7200200019,"液压缸","02690005DR5004ME005-21","CD250E125/90-410A10/01CGDMA 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2023-12-30","180热轧"]
[21,7200200064,"液压缸","Z0745.04.02.02.01G","CD250E80/56-115A10/02CGDMA L10=200 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-12-30","180热轧"]
[22,7200500024,"液压缸","0107119-36.101","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-12-30","180热轧"]
[23,7200500035,"液压缸","DYG40X110A-00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2023-12-30","180热轧"]
[24,5722900049,"液压缸","CD250B60/43-290A10-01CADMA, 配GAS35型球铰耳环","行程290mm；配GAS35型球铰耳环","台","JB/T10205-2000",2,"2023-12-30","180管加工热处理"]
[25,7200400025,"液压缸","CD250B50/28-325A10/02CGDMA","06.457-6","台","JB/T10205-2000",1,"2023-12-30","180管加工水压"]
[26,7200400033,"液压缸","YG80/45*200-S",null,"台","JB/T10205-2000",4,"2023-12-30","180管加工水压"]
[27,5723600006,"卡环油缸","07 201934-01.02.20","缸径50，杆径280，行程140，额定压力25MP，接头G1/2","台","审核图纸",2,"2023-12-30","180管加工水压"]
[28,7200100456,"液压缸","CDH2MF3/63/45/120A1XB1CHUMWW",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2023-12-30","720厂部"]
[29,7200600064,"推坯液压缸","Z0734.02.01.01 200/140-4500改",null,"台","审核图纸",1,"2024-02-28","720厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年10月液压缸采购项目                                         \n项目编号：HGJY-G2023172"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]