{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":48,"n_cols":13,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,12],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年10月机械备件采购项目            项目编号：HGJY-G2023178"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,6600300183,"进气阀线性执行器","T5110010","\"行程：0-160mm\n电压：110V AC\n反应时间；2-5s\"","个",1,"JB/T8219-1999","能源厂部","2023-12-12"]
[2,7102600084,"电动调节阀","RXDF-1v","公称压力：1.6MPa，通径50mm，阀体材质：ZG230-450,滤芯材质OCr 18Ni 9,带配套电动执行机构","台",1,"TS-2743018-2022","能源厂部","2023-12-12"]
[3,6600300041,"气动调节蝶阀","E74B/ST3-13.18-AP/PD","阀门口径 DN125 压力等级：ANSI150# 对夹式 流量特性：近似等百分比特性 额定CV值：1350 行程90度 阀体WCB、阀板CF8M不锈钢、阀杆17-4PH不锈钢、阀座RPTFE：泄漏等级：ClassⅥ 执行机构型号 S93气动角行程，高温型≤120℃ 气源压力0.4~0.6Mpa 阀门定位器S67Y（高温型≤120℃），","只",2,"GBT3667.1-2005","720厂部","2023-12-12"]
[4,7101500107,"阀门电动装置","DZW250/Z","型号：DZW250/Z；防护等级：IP55；电机功率：5.5Kw；输出转矩：2500Nm；电压380V；电流：12.05A；输出转速：24r/min；带减速机及配套螺栓","台",1,"JB/T8528-1997","高炉","2023-12-12"]
[5,6600300035,"煤气调节阀","E75F/COS-11.17-AP/PDH","阀门口径 DN100 压力等级：ANSI150# 对夹式 流量特性：近似等百分比特性 行程90度 阀体WCB、阀板CF8M不锈钢、阀杆17-4PH不锈钢、阀座RPTFE：泄漏等级：ClassⅥ","只",1,"GB/T4213-2008","180热轧","2024-01-11"]
[6,7502500114,"酸雾净化塔配套风机","LXBF4-4.5#-4BP","聚丙烯防腐蚀离心风机；电机功率4KW AC380V，风量：2250-7470m3/H；风机风压：2001-1315Pa，安装方式：卧式，安装额定频率：50 Hz；冷却方式：IC411；防护等级：IP54；绝缘等级：F；环境温度：-15 ~ 40℃","台",1,"GB18613-2012","检验检测中心","2023-12-12"]
[7,5900100014,"卧式带锯床","GB4260","卧式金属带锯床（圆立柱+方立柱设计）：最大锯削范围：●600 ▄ 700×600；圆立柱直径：175mm；带锯条切削线速度：20-120 m/min 变频；进刀速度调节方式：液压无级调速；夹紧方式：液压夹紧（可移动式的虎钳和底座，前后手动丝杆调整距离不小于80mm）；带锯条规格：1.3×41×6340mm；带锯条张紧方式：液压张紧；主电机功率：5.5Kw；液压电机功率：2.2Kw；机床输入电源电压：A.C380V、50HZ；工作台离地高度：610mm；液压箱容量：75L；机床外型尺寸：3100mm×1300mm×2000mm；冷却系统及扫屑装置：冷却点在左右导向臂和主动式扫屑轮","台",1,"JB/T4318.3——2013","检验检测中心","2023-12-12"]
[8,5900100017,"车床中拖板丝杆铜螺母","BK10","长*宽：67mm*43mm 槽宽：16mm ;材质为：铅黄铜，已适配安装打孔;适用CYPMU660/3000车床","套",1,"JB/T3241-2005","检验检测中心","2023-12-12"]
[9,5500500034,"离心通风机","NGP300A","540m3/h,全压2156Pa;电机0.75Kw;2900r/min","台",1,"GB/T14048","高辅工段","2023-12-12"]
[10,7001200011,"高压泵 除磷环喷嘴紫铜垫","*",null,"只",50,"JB/T9872-2000","340热轧","2023-12-12"]
[11,5100100425,"离心水泵六爪弹性圈","IS100-65-200","外径110，内径50，六爪弹性水泵弹性体","只",10,"JB/T7511-1994","能源厂部","2023-12-12"]
[12,5501400036,"烧结;A1筛筛板(一)","HBS2050(TTHBS-450-1)-a","上层棒条直径16mm，长度270mm，间距16mm；下层棒条直径13mm，长度320mm，间距12mm；棒条材质HBZL-5CrSiV；棒条布置角度18°","件",1,null,"烧结","2023-12-12"]
[13,7102200003,"遥控浮球阀用浮球和导阀","G1/2",null,"台",2,"QB/T1199-1991","180管加工热处理","2023-12-12"]
[14,7101800256,"气动球阀","Q641H-25P-65","PN25;DN65;介质:蒸汽;带DC24V气动电磁换向阀及回迅器","只",2,"GB12237-1989","炼钢厂部","2023-12-12"]
[15,5501000065,"焦炭筛聚氨酯筛板","GY20220127-CX","介质：焦炭，材质：聚氨酯，使用寿命3个月处理能力300吨/小时。包含整套焦炭筛所用聚氨酯HW筛板和聚氨酯HW筛板托架。槽下全套筛板由16块高弹悬浮面小筛板","套",1,"审核图纸","高辅工段","2023-12-12"]
[16,5722100063,"排气密封座","PT340.80HL-09.03","材质40CrNi2Mo，  重4240kg","件",1,"审核图纸","340管加工热处理","2023-12-12"]
[17,7502300038,"500~600足辊水喷嘴","1/4PZ3195B6","材质:黄铜;最大喷射角度95°;等效孔径1.8mm","只",200,"JB/T 12492-2015","炼钢厂部","2023-12-12"]
[18,7502300039,"700~800足辊水喷嘴","1/4PZ3110B6","材质:黄铜;最大喷射角度110°;等效孔径2.4mm","只",200,"JB/T 12492-2015","炼钢厂部","2023-12-12"]
[19,7001500012,"罗茨真空泵","DDR4500","\"额定能力4500m3/h(50HZ);极限真空0.05 Pa;冷却形式;整体式夹套水冷;配套西门子变频电机;电机功率22Kw;转速2935r/min;入口连接DN200/PN16/RF\n出口连接DN200/PN16/R\"","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2023-12-12"]
[20,7001500010,"罗茨泵排气口冷却组件","E934140070（ER10000）","ELIVAC ER10000","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2023-12-12"]
[21,5800100037,"碟形弹簧","φ63×φ31×4.9","D63(φ63×φ31×4.9 )，材质：弹簧钢60Si2MnA；A型","件",200,"GB/T1972-92","炼钢厂部","2023-12-12"]
[22,7501300122,"膨胀节","DN442X14-300/F","补偿量30mm，长度300mm，双层波纹管：内层材质254SMo、外层材质316L不锈钢，厚度均为0.8mm；导流管材质：316L不锈钢，厚度5mm；工作温度：250℃；工作压力：250KPa；介质：高炉煤气；一端带法兰另外一端焊接式接头；带配套金属包覆垫","套",1,"GB/T12777-1999","高炉","2023-12-12"]
[23,7501300123,"膨胀节","DN752X16-400/F","补偿量30mm，长度400mm，双层波纹管：内层材质254SMo、外层材质316L不锈钢，厚度均为0.8mm；导流管材质：316L不锈钢，厚度5mm；工作温度：250℃；工作压力：250KPa；介质：高炉煤气；一端带法兰另外一端焊接式接头；带配套金属包覆垫","套",2,"GB/T12777-1999","高炉","2023-12-12"]
[24,7502500111,"热风炉助燃风机调节门","ST0108.12，左旋","重量：186Kg","套",1,"审核图纸","高炉","2023-12-12"]
[25,5501000054,"碎焦振动筛","XHSZ1530","含激振器激振器ZDS6-6，箱体材质20g，滚动轴承采用哈、瓦、洛原厂正品，衬板采用耐磨陶瓷衬板，焊接部件不允许有漏焊、夹渣、咬边、气孔现象","台",1,"审核图纸","高辅工段","2023-12-12"]
[26,5501200134,"柔性翻板式新型双层卸灰装置","JYXF300×1800","\"驱动方式：下阀板分别由单个独立液压缸驱动；液压站（含滤油器+缓冲装置）：电机功率：2.2KW   厂家：节能高效电机\n油泵：康百世齿轮泵   ；密封件材质：橡胶软密封（耐温200℃）；工作压力：16Kpa～20Kpa；物料堆重比：2.2t/m3；漏风率：≤0.05%\"","套",4,"审核图纸","烧结","2023-12-12"]
[27,5501400038,"烧结环保筛A2激振器","JQZ-40-6","单轴座式激振器，采用润滑脂润滑，轴承采用中美合资品牌TWB振动专用轴承，激振器轴的材料为40Cr，调质处理220HBW~250HBW；轴承型号：22314CA/W33","台",2,"GB11349.2-1989","烧结","2023-12-12"]
[28,5500300079,"一极出灰刮板输送机","LTGDYD250×32000","输送物料:粉尘;输送长度:32m;输灰量:12立方3h;机槽宽度:25㎝;链条节距:15厘米;传动方式:链条传动;减速机型号:BWD6-87-7.5-6P;电机功率:7.5kw;电机防护等级:IP54;电源:380v   50HZ","台",1,null,"高炉","2023-12-12"]
[29,5500300080,"二级集合刮板输送机","LTGDYD310×12200","输送物料:粉尘；输送长度:12.2m；输灰量:16m3/h；机槽宽度:31㎝；链条节距:20厘米；传动方式:链条传动；减速机型号:BWD4-87-4-6P；电机功率:4kw；电机防护等级:IP54；电源:380v； 50HZ","台",1,null,"高辅工段","2023-12-12"]
[30,5900100018,"150吨拉伸机夹具固定专用卡销","英思特朗夹具固定专用卡销220502-1","夹具5b；220502-1；一套共上下左右四个;1500MDX-G7B英思特朗万能试验机夹具固定专用卡销","套",1,"ASTM A370","检验检测中心","2023-12-12"]
[31,5900100019,"带锯床合金块","20*8*5","晨龙4240锯床导向头顶部合金块，钨钢材质","片",50,"GB/T 3077","检验检测中心","2023-12-12"]
[32,5900100020,"GB4280C带锯床从动轮","GB4280C 从动轮","材质 铸铁；适配雁荡山4280C锯床","个",2,"JB/T4318-2012","检验检测中心","2023-12-12"]
[33,7502500116,"17251   轴流散热风机","FP-108-S1-B/S","工作电压AC220V，电流0.22A，功率38W，尺寸外径170*155mm，厚度51mm，平行孔距162mm","台",5,"GB 14711-2017 GB 4706.1-2005","检验检测中心","2023-12-12"]
[34,4100500405,"薄膜按键","YX-WK/HFD 4*4","长11.2cm 宽8cm；PET银浆印刷线路；触点抖动时间小于5ms；金属弹片型；使用寿命50万次；","个",2,"JB/T5405-91","检验检测中心","2023-12-12"]
[35,6300600071,"手持式喷标机","DRA280","字符高度：20 mm─48 mm，字符点阵：16点，标记颜色： 白色涂料，喷印字符种类：英文、汉文、数字等计算机能编辑的任意字符和图形，喷印大小写字母可直接喷印无须将其制作成特殊字符，标号方式： 点阵式  ７×５，1０×８、1２×８、1４×1０、1６×1２等多种，采用标准字体(GB标准)，字体（符）和大小可自由选择编辑。一组喷印内容字符个数不低于200个。能内存1000条，不同的喷印内容，能方便调出。字体美观、清楚。每组(条) 喷印内容的间距、位置和组数能任意选择，","台",1,"SGS","89包装","2023-12-12"]
[36,7502500115,"风机","DTF-N0.10","风量50000m3/h;风压800Pa;功率18.5Kw;转速1450r/min","台",1,"JBT10533","炼钢厂部","2023-12-12"]
[37,7101500096,"DN3600电动蝶阀电动装置","HZ250-18","型号：HZ250-18，公称转距：2500Nm,输出转速：18r/min，电机功率：5.5Kw，电压380V，频率：50Hz，防护等级：IP67；带减速机，带配套螺栓","台",1,"JB/T8528-1997","高炉","2023-12-12"]
[38,6600300168,"电动执行机构","M8320","电机功率：0.46KW,额定电流：1.42A，电源电压：380V/3PH 50HZ,防护等级：IP67，力矩120NM，行程/速度：36rpm，连接F10","台",1,"JB/T8219-1999","能源厂部","2023-12-12"]
[39,5702100112,"叠螺式污泥脱水机","ZXJ-401","处理能力：100-200kg.DS/h；尺寸L4600*W1100*H1950（mm）；总功率：2.2kw；供电模式：功率3Φ 380V/50Hz  制控1Φ 220V/50Hz；供水水压0.1-0.2Mp；工作环境：温度-10℃-40℃（不可结冰） 湿度最大90%RH（不可结露）；附带加药筒：1000L含搅拌系统及加药泵","套",1,"JB/T 12578-2015","89厂部","2023-12-12"]
[40,5501200139,"空气喷流换热器","LTSJYRLHRQ20230910",null,"台",1,"审核图纸","烧结","2023-12-12"]
[41,null,"打孔数控车床","详见技术规格书",null,"套",1,null,"特种钢管厂720机组新增打孔数控机床项目","2023-12-12"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年10月机械备件采购项目            项目编号：HGJY-G2023178"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}