{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,13],[3,0,5,0],[3,11,5,11],[6,0,9,0],[6,11,9,11],[29,0,29,8],[30,0,30,8],[31,0,31,8],[32,0,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年11月机械备件采购项目                     项目编号：HGJY-G2023181"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,5705200050,"MM150/240-150拧接机主钳传动部分总成","MM150/240-150 拧接机主钳","外形尺寸（长*宽*高）：1480*1390*1620；重量：4.5吨，夹持范围： Φ150mm-Φ240mm， 通孔直径： Φ260mm ，最大拧接转矩：30kN.m 最大拧松转矩：100kN.m ；转速（无极调速）：1.5-4.8 r/min ;总输入功率：50KW；最高工作压力：20MPa；流量(无极调节）: 50-160 L/min；气压系统压力： 0.4-0.6MPa；","套",1,"JB/T 5000.15-2007","180热轧","2024-01-26"]
[null,5705200051,"MM150/240-150拧接机背钳传动部分总成","MM150/240-150 拧接机背钳","外形尺寸 (长*宽*高）：1480*580*1380；重量：3.2吨，夹持范围： Φ150mm-Φ240mm， 通孔直径： Φ260mm ，最大拧接转矩：30kN.m 最大拧松转矩：100kN.m ；转速（无极调速）：1.5-4.8 r/min ;总输入功率：50KW；最高工作压力：20MPa；流量(无极调节）: 50-160 L/min；气压系统压力： 0.4-0.6MPa；","套",1,"JB/T 5000.15-2007","180热轧","2024-01-26"]
[null,5705200052,"夹送辊减速机组","RD100/RD50-300-0.75kw-4P-V31","含电机,功率：0.75kw , 速比:1:300, 转速:4.7 r/min","套",1,null,"180热轧","2024-01-26"]
[2,5900100021,"夹紧试样座","MHCS-6106Z","左右各一个，共两个，适用济南明湖V/U-Y冲击试样拉床","套",1,"GB/T229","检验检测中心","2024-01-26"]
[null,5900100022,"试样夹钳座","V&U-Y-QZ","材质：球墨铸铁；一套两个，左右各一个，适用大连希望V&U-Y冲击试样缺口拉床","套",1,"GB/T229","检验检测中心","2024-01-26"]
[null,5900100023,"滑道总成","V&U-Y-HDZ","滑道总成；材质：灰铁；适用大连希望V&U-Y冲击试样拉床","套",1,"GB/T229","检验检测中心","2024-01-26"]
[null,5900100024,"刀盒","V&U-Y-DH","拉刀刀盒，材质：碳钢；适用大连希望V&U-Y冲击试样缺口拉床；","套",1,"GB/T229","检验检测中心","2024-01-26"]
[3,7502500116,"17251   轴流散热风机","FP-108-S1-B/S","工作电压AC220V，电流0.22A，功率38W，尺寸外径170*155mm，厚度51mm，平行孔距162mm","台",5,"GB 14711-2017 GB 4706.1-2005","检验检测中心","2024-01-26"]
[4,5500500034,"离心通风机","NGP300A","540m3/h,全压2156Pa;电机0.75Kw;2900r/min","台",1,"GB/T14048","高辅工段","2024-01-26"]
[5,7001200011,"高压泵 除磷环喷嘴紫铜垫","*",null,"只",50,"JB/T9872-2000","340热轧","2024-01-26"]
[6,5100100425,"离心水泵六爪弹性圈","IS100-65-200","外径110，内径50，六爪弹性水泵弹性体","只",10,"JB/T7511-1994","能源厂部","2024-01-26"]
[7,5501400038,"烧结环保筛A2激振器","JQZ-40-6","单轴座式激振器，采用润滑脂润滑，轴承采用中美合资品牌TWB振动专用轴承，激振器轴的材料为40Cr，调质处理220HBW~250HBW；轴承型号：22314CA/W33","台",2,"GB11349.2-1989","烧结","2024-01-26"]
[8,5601700015,"四流喂丝机","WFIV-A","额定功率9.3*4KW;额定电压380V;额定频率50/60HZ;速度0-6m/s;PLC控制;变频器调速;尺寸1860*960*2450mm","台",1,"GB/T12668","炼钢厂部","2024-01-26"]
[9,7001500008,"大型双级液环泵","ELRC3500","流量3500m3/h;极限压力3300pa;No18484002","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2024-01-26"]
[10,7501700004,"液氮冷却装置","YDS-50","1.50升液氮罐技术参数:①型号：YDS-50,②几何容积：50 L,③空重:21kg,口径：50mm,外径：500mm,高度:805mm,④静态液态保存期：209天,⑤配置，颈塞1个、Φ38提筒3个、锁盖1个、保护套1个,带3个轮，可以自由移动，可拆卸，可刹车 ;2.电动泵技术参数表:①型号:YDB-BHD,②重量 ：7kg,输液量 ：2--5L/min ,③使用电源:  220V/50HZ ,功率: 120W ,适用口径：50mm,10----50L，配1米长的导液管;3.不锈钢液氮桶:①容积：50L, 内口400mm ,内高400mm,②材质：不锈钢304 ,双层抽真空 内筒采用多层绝热材料叠层包覆，真空夹层加厚至 50mm，带出液口.","组",1,"NB/T47003.1-2009","180热轧","2024-01-26"]
[11,6600300187,"电动开关阀HV111","RXDF-25-32","公称压力：2.5MPa，通径32mm，温度197℃，阀体材质：ZG230-450,滤芯材质OCr 18Ni 9,带配套电动执行机构","台",1,"TS-2743018-2022","能源厂部","2024-01-26"]
[12,6600300068,"电子式电动调节阀","LSDF-VT-25-50","带执行器LSDF-200","只",1,null,"炼铁厂部","2024-01-11"]
[13,7101600153,"气动活塞三偏心硬密封调节(切断)蝶阀","HB2416;","DN200;Pn1.6","台",1,"GB/T122387-89","720厂部","2024-01-11"]
[14,7500300025,"板式换热器","FKE025","冷却面积25m2;介质:水乙二醇液压油或聚酯抗燃液压油;不锈钢316L;压降油侧<0.1MPa,水侧<0.05MPa;进油温度50℃,进水温度33℃;进出油、水口配焊接头","台",1,"JB/T4715-1992","炼钢厂部","2024-01-26"]
[15,7500300026,"板式换热器","FKE03","冷却面积40m2;介质:水乙二醇液压油或聚酯抗燃液压油;不锈钢316L;压降油侧<0.1MPa,水侧<0.05MPa;进油温度50℃,进水温度33℃;进出油、水口配焊接头","台",1,"JB/T4715-1992","炼钢厂部","2024-01-26"]
[16,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2024-01-26"]
[17,4200700108,"工业除湿机","DH60EIA1B","品牌：格力；标准除湿量：60L;水箱：4.5L；湿度设定：35-80RH；定时：24h;额定功率：700W；控制方式：触控+WIFI；循环风量：360m3/h","台",4,"GB 4706.32-2004","340热轧","2023-12-28"]
[18,5501800036,"气液自动调整恒压清扫器","ZL-ZIIB-HB1000","100毫米宽刮刀，自动上下调整；磨损自动补偿，清扫压力显示，万向扭力张紧器 ；","套",4,"审核图纸","原料工段","2023-12-28"]
[19,7001200299,"伸缩套管","0540201.03.05","组合件，785.82kg","套",1,"GB/T9234-2008","340管加工热处理","2024-02-26"]
[20,7501600003,"储液罐装置","塑料加药罐20m3加抱筋保护套","配卸药泵一台（30m3/h，扬程＞10m），配计量泵一台（流量500l/h，压力0.5MPa），PVC管件及阀门一批","套",2,"GB4806-2016","720厂部","2024-01-27"]
[21,7501600004,"加药罐装置","PT-3000L","3m3，PE材质，配计量泵一台（耐腐蚀泵，500l/h，0.5MPa），配搅拌装置（304不锈钢搅拌杆和叶轮，1.1kw），PPR阀门及水管一批","套",3,"GB4806-2016","720厂部","2024-01-27"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年11月机械备件采购项目       项目编号：HGJY-G2023181"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}