{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,13],[3,0,5,0],[3,11,5,11],[20,0,20,8],[21,0,21,8],[22,0,22,8],[23,0,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年12月机械备件采购项目                     项目编号：HGJY-G2023200"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,5705200051,"MM150/240-150拧接机背钳传动部分总成","MM150/240-150 拧接机背钳","外形尺寸 (长*宽*高）：1480*580*1380；重量：3.2吨，夹持范围： Φ150mm-Φ240mm， 通孔直径： Φ260mm ，最大拧接转矩：30kN.m 最大拧松转矩：100kN.m ；转速（无极调速）：1.5-4.8 r/min ;总输入功率：50KW；最高工作压力：20MPa；流量(无极调节）: 50-160 L/min；气压系统压力： 0.4-0.6MPa；","套",1,"JB/T 5000.15-2007","180热轧","2024-01-27"]
[null,5705200050,"MM150/240-150拧接机主钳传动部分总成","MM150/240-150 拧接机主钳","外形尺寸（长*宽*高）：1480*1390*1620；重量：4.5吨，夹持范围： Φ150mm-Φ240mm， 通孔直径： Φ260mm ，最大拧接转矩：30kN.m 最大拧松转矩：100kN.m ；转速（无极调速）：1.5-4.8 r/min ;总输入功率：50KW；最高工作压力：20MPa；流量(无极调节）: 50-160 L/min；气压系统压力： 0.4-0.6MPa；","套",1,"JB/T 5000.15-2007","180热轧","2024-01-27"]
[null,5705200052,"夹送辊减速机组","RD100/RD50-300-0.75kw-4P-V31","含电机,功率：0.75kw , 速比:1:300, 转速:4.7 r/min","套",1,null,"180热轧","2024-01-27"]
[2,7001500008,"大型双级液环泵","ELRC3500","流量3500m3/h;极限压力3300pa;No18484002","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2024-01-27"]
[3,5601700015,"四流喂丝机","WFIV-A","额定功率9.3*4KW;额定电压380V;额定频率50/60HZ;速度0-6m/s;PLC控制;变频器调速;尺寸1860*960*2450mm","台",1,"GB/T12668","炼钢厂部","2024-01-27"]
[4,5500500034,"离心通风机","NGP300A","540m3/h,全压2156Pa;电机0.75Kw;2900r/min","台",1,"GB/T14048","高辅工段","2024-01-27"]
[5,5501400038,"烧结环保筛A2激振器","JQZ-40-6","单轴座式激振器，采用润滑脂润滑，轴承采用中美合资品牌TWB振动专用轴承，激振器轴的材料为40Cr，调质处理220HBW~250HBW；轴承型号：22314CA/W33","台",2,"GB11349.2-1989","烧结","2024-01-27"]
[6,7502500116,"17251   轴流散热风机","FP-108-S1-B/S","工作电压AC220V，电流0.22A，功率38W，尺寸外径170*155mm，厚度51mm，平行孔距162mm","台",5,"GB 14711-2017 GB 4706.1-2005","检验检测中心","2024-01-27"]
[7,7001200011,"高压泵 除磷环喷嘴紫铜垫","*",null,"只",50,"JB/T9872-2000","340热轧","2024-01-27"]
[8,5100100425,"离心水泵六爪弹性圈","IS100-65-200","外径110，内径50，六爪弹性水泵弹性体","只",10,"JB/T7511-1994","能源厂部","2024-01-27"]
[9,7102200003,"遥控浮球阀用浮球和导阀","G1/2",null,"台",2,"QB/T1199-1991","180管加工热处理","2024-01-27"]
[10,5500300121,"炮机破粹钎杆","直径75*1200","42CrMo，调质处理，HRC50~55","根",3,"GB/T6481-2002","高炉","2024-01-27"]
[11,7501300126,"膨胀节","DZ1600-0.25-900-80","通径1600mm，管道壁厚10mm，长度900mm，焊接式，轴向补偿80mm，2波，介质：高炉煤气，温度300℃，压力0.25MPa，疲劳寿命不低于6000次，波纹管材质内254SMo外316L，单层厚度不低于1.2mm，导流筒材质316L壁厚3mm","件",2,"GB/T 12777-2019","高炉","2024-01-27"]
[12,4201700143,"双柱铝合金升降平台","SJYL0.23-8","1.5Kw / 220v；台面：50* 30 * 3mm 矩管焊接做框架，铺2.5mm花纹板，Q235  山钢产，护栏25*25*1.8mm方管；支杆：200 * 100 * 6.4mm 国际铝型材 ；底架：底架3.5钢板折弯， 国际矩形管Q235；链条：LH0834 板式链条；油缸：HSG50/35  2支 内置防爆阀；控制形式：上.下电动控制。控制按钮盒加装急停按钮，以最大限度保障财产及人身安全。各操作部分使用 24v 安全控制电压。","台",1,"JB/T9229-2013","180热轧","2024-01-27"]
[13,5718500012,"自动喷枪","WA-101-H2P；国产化","1.8口径","把",2,"GB/T9152","340管加工热处理","2024-01-27"]
[14,5704000016,"线性导轨","LINEAR GUIDESHS55V2QZKKHHC1+1500LSF690143MFL",null,"件",4,null,"180热轧","2024-01-27"]
[15,null,"炮雾机","射程60米","AC380;50HZPLC变频控制;","台",6,"详见技术规格书","炼钢厂6#连铸机铸坯质量保障性改造项目","2024-01-27"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年12月机械备件采购项目       项目编号：HGJY-G2023200"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}