{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":47,"n_cols":13,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年12月液压缸采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023209"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200100031,"液压缸","CD250B100/70-185A10/01.1CGDMA",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2024-03-30","89油管热处理"]
[2,7501800015,"液压缸耳环","GAS50",null,"台","GB/T15242.1-2001",10,"2024-03-30","219厂部"]
[3,5700700386,"液压缸耳环","PB172700","45锻钢;15.2Kg","台","审核图纸",5,"2024-03-30","89热轧"]
[4,7200600175,"液压缸","PB172000","140/70-500","台","审核图纸",2,"2024-03-30","89热轧"]
[5,7501800045,"液压缸活塞杆","H-268-4H-4","45；27.4kg","台","审核图纸",3,"2024-03-30","89热轧"]
[6,7200100287,"液压缸","02680014DR5005ME035-22","CD250E50/36-90A10/01CADMA","台","审核图纸",2,"2024-03-30","89热轧"]
[7,7200100152,"液压缸","CDH1MT4/80/56-300A1X/B1CSDMWW+GAS40 XV=342","缸径Φ80,杆径Φ56,行程300 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2024-03-30","89油管热处理"]
[8,7200100040,"液压缸","CD250B125/90-255A10/02CADMA","缸径Φ125,杆径Φ90,行程255 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T6376-2005",1,"2024-03-30","89油管热处理"]
[9,7200100353,"液压缸","PBIDZ000,63/45-100","缸径63mm，杆径45mm，行程100mm，压力等级25MPa，V型组合密封，符合JB/T10205-2000","台","审核图纸",3,"2024-03-30","89热轧"]
[10,7200100346,"液压缸","02680014DR5005ME035-41","按CD250B50/36-235A10/01CADMA标准制造，带防尘罩","台","JB/T10205-2000",2,"2024-03-30","89热轧"]
[11,7200400038,"液压缸","HM28J000","63/36-710","台","审核图纸",2,"2024-03-30","89热轧"]
[12,7200100417,"横梁平移液压缸","C250E63/45-600A10/01CGDMA","压力等级：25MPa；采用进口密封；连接螺栓12.9级；L10=250","台","JB/T10205-2000",3,"2024-03-30","89热轧"]
[13,7200600207,"液压缸","PB16Y000G","缸径80杆径56行程234压力等级25MPa","台","审核图纸",2,"2024-03-30","89热轧"]
[14,7200400102,"矫直机平衡液压缸","KZ1810.02.01.02.00(包括拉杆和夹壳联轴器）","缸径Φ100,杆径Φ50,带拉杆和夹壳联轴器，工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa ,重量：124.748Kg,指定厂家：太原科达成套设备有限公司","台","审核图纸",2,"2024-03-30","89包装"]
[15,7200100315,"油缸","CD250E80/56-400A10/01CADMA","D2=M42*2,D8=φ40,L10=340,L15=133,L16=35，活塞杆采用V型密封。压力等级25MPa","台","JB/T10205-2000",2,"2024-03-30","89包装"]
[16,7200100268,"液压缸","CD250B80/56-310A10/02CADMA+GAS40","缸径Φ80,杆径Φ56,行程310 ,工作压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封，带球铰耳环","台","JB/T6376-2005",4,"2024-03-30","89包装"]
[17,7502000051,"液压缸耳环","GAK35",null,"台","GB/T15242.1-2001",6,"2024-03-30","219厂部"]
[18,7200500010,"快开液压缸","Z0224.13.05.08.00 240/190-5","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","审核图纸",2,"2024-03-30","219厂部"]
[19,7200100212,"液压缸;CD250E63/45-600A10/01CGDMA","CD250E63/45-600A10/01CGDMA","压力等级：25MPa；采用进口密封；连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",1,"2024-03-30","219厂部"]
[20,7200300004,"伺服液压缸","E63/36-250+传感器+耳环","密封材质：聚氨酯+丁晴橡胶，工作压力25MPa","台",null,1,"2024-03-30","高炉"]
[21,7200200001,"摆动液压缸","02690005DR5003ME016-29","UBJZ125-180H","台",null,2,"2024-03-30","180热轧"]
[22,7200600284,"3#VD炉钢包加盖横移油缸","125*90-1000","缸径Φ125,杆径Φ90,行程1000;工作环境温度≤200℃;工作压力25MPa;试验压力31.5MPa;活塞及活塞杆采用V型组合密封;工作介质水乙二醇液压油;配GAS50耳环;图号:GBJG-HG-06.4","台","审核图纸",2,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[23,7200600051,"切割移动辊道液压缸","63/45-1000","中间铰接式油缸 缸径Φ63,杆径Φ45,行程1000 工作环境温度-20℃~150℃ 工作压力25MPa,试验压力37.5MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封 伸缩防护套耐温150度 工作介质水乙二醇液压油","台","JB/T10205-2000",4,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[24,7200600039,"冷床横移液压缸","180-125-280","缸径Φ180,杆径Φ125,行程280 带缓冲 伸缩防护套耐温150度 工作环境温度-20℃~100℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质聚酯抗燃液压油","台","JB/T10205-2000",2,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[25,7200600027,"滑动水口(二)液压缸","100-50-170 S-100-170-R1-F1","进口密封 缸径Φ100,杆径Φ50,行程170 工作环境温度-20℃~120℃ 工作压力20MPa,试验压力30MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台","JB/T10205-2000",5,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[26,7200600043,"流切装置液压缸","63/28-200","12Kg","台","JB/T10205-2000",4,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[27,7200600143,"中间包车平移液压缸","63/45-160","3.3Kg","台",null,4,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[28,7200600144,"中间包车升降液压缸","125/90-450","185Kg","台",null,2,"2024-03-30","炼钢厂部"]
[29,5722100010,"增压缸","HGZYG40.30L-2.56-00;2440kg","2440kg","台","审核图纸",1,"2024-03-30","180管加工热处理"]
[30,7200100362,"液压缸","CD250F140/90-400A10/02CGDMA","缸径140；杆径90；行程400；耐压等级25MPa","台","JB/T10205-2000",1,"2024-03-30","180热轧"]
[31,7200100369,"液压缸","CD250F125/90-250A10/02CADMA","缸径125；杆径90；行程250；耐压等级25MPA；连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",1,"2024-03-30","180热轧"]
[32,7200500079,"液压缸","KZ2102.01.01.02","规格125/90-240;带关节轴承GE80ES；耐压250bar;活塞杆与耳环整体锻造","台","审核图纸",4,"2024-03-30","180热轧"]
[33,7200100243,"液压缸","CD250E200/125-200A10/02CGDMA+GAK110","L10=432.5","台",null,1,"2024-03-30","720厂部"]
[34,7200100238,"液压缸","CD250E/200/140-160A10/01CGDMA+GAK110","L10=461.5","台",null,1,"2024-03-30","720厂部"]
[35,7200100146,"液压缸","CDH1MS2/140/100/2050A1X/B4CAEMWW",null,"台","JB/T10205-2000",1,"2024-03-30","720厂部"]
[36,7200600061,"锁紧液压缸装置","135/60-15,SG0977",null,"台","JB6134-1992",4,"2024-03-30","720厂部"]
[37,7200100459,"液压缸","CD250B/180/125-550A10/01CGDMA+GAK100","缸径Φ180,杆径Φ125,行程550, 工作环境温度-20℃~80℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa","台","JB/T10205-2000",1,"2024-03-30","720厂部"]
[38,7200600132,"液压缸","Z0732.01.06 140/100-156.5",null,"台",null,2,"2024-03-30","720厂部"]
[39,7200400110,"翻车机止挡器油缸","40/20-130",null,"台","审核图纸",1,"2024-03-30","原料工段"]
[40,7502000060,"液压缸耳环","GAS60",null,"台","GB/T14036-1993",6,"2024-03-30","180管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误                                                         \n 3、数量以最终计划采购数量为准"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年12月液压缸采购项目                                         \n项目编号：HGJY-G2023209"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]