{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[23,0,23,11],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年1月份液压缸招标项目                                          项目编号：HGJY-G2024016"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200200086,"液压缸","PB65KSGWGG1125/90-1850双耳轴轴加粗为70","双耳轴轴加粗为70,缸体材料40Cr,原厂家韶关伟光","台","审核图纸",1,"2024-04-30","89热轧"]
[2,7200600163,"液压缸","PBICN000G","中轴加长20mm","台","JB/T10205-2000",1,"2024-04-30","89热轧"]
[3,7200100365,"液压缸","图号：20Q00401.4.1；SDH2MT4/100/70/235A1XM1CFDMTC+CGKD63 XV=337 带位移传感器","缸径Φ100,杆径Φ70,行程235 ,工作压力25MPa 活塞采用滑动环密封，活塞杆采用V形组合圈，带球铰耳环，带位移传感器","台","审核图纸",1,"2024-04-30","89管加工热处理"]
[4,7200600186,"液压缸","SG4937-00 100/70-140","缸径100;杆径70;行程140;带位移传感器RHM0160MR021A01","台","审核图纸",1,"2024-04-30","89管加工热处理"]
[5,7200600183,"液压缸","SG4939-00 125/90-140","缸径125;杆径90;行程140;带位移传感器RHM0160MR021A01","台","审核图纸",1,"2024-04-30","89管加工热处理"]
[6,7200400033,"液压缸","YG80/45*200-S",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2024-04-30","340管加工热处理"]
[7,7200400094,"液压缸","02690005DR5004ME043-67M","不带位移传感器；带磁环； 额定压力25MPa 100/70-200","台","审核图纸",3,"2024-04-30","180热轧"]
[8,7200100171,"液压缸","HYDRAULTC CYLINDER SF601916","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",2,"2024-04-30","180热轧"]
[9,7200100170,"液压缸","HYDRAULTC CYLINDER SF601915","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",4,"2024-04-30","180热轧"]
[10,7200100283,"水冷液压缸","JB100/70-160","25MPa","台","JB/T10205-2000",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[11,7200600071,"旋转液压缸","80/56-1130","缸径Φ80,杆径Φ56,行程1130 工作环境温度-20℃~140℃ 工作压力20MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台","JB/T10205-2000",2,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[12,7200600285,"炉盖升降缸","∮180-1000mm;图号01053-3-1-0","柱塞缸;杆径Φ180,行程1000;工作环境温度-20℃~80℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;工作介质68#脂肪酸脂液压油;带缓冲;采用V型组合密封","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[13,7200600287,"电极夹放缸","∮220-103mm;图号01053-5-6-0","缸内活塞杆侧带碟形弹簧;工作介质68#脂肪酸脂液压油.","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[14,7200600288,"炉盖旋转锁定液压缸","∮100/∮70-150mm;图号HSGK01-100/70E-3111-00","双作用缸;缸径Φ100;杆径Φ70;行程150;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[15,7200600289,"炉盖旋转液压缸","∮160/∮110-2490mm;图号HSGK02-160/110E-3511-2490X584","双作用缸;缸径Φ160;杆径Φ110;行程2490;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质69#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[16,7200600290,"电极升降缸","∮140-3500mm;图号01053-5-9-0","柱塞缸;杆径Φ140,行程3500;工作环境温度-20℃~80℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;工作介质68#脂肪酸脂液压油;带缓冲;采用V型组合密封","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[17,7200400009,"液压缸","WG01CD250B63/45-225A10/01.1CADMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台","GB/T2878-1993",4,"2024-04-30","720厂部"]
[18,7200600244,"穿前推坯液压缸","Z0734.02.01.01改； 200/140-6500",null,"台","审核图纸",1,"2024-04-30","720厂部"]
[19,7200600053,"倾动液压缸","250/160-2900","双作用缸,缸径Φ250,杆径Φ160,行程2900 带缓冲 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力20MPa,试验压力30MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台","审核图纸",1,"2024-04-30","炼钢厂部"]
[20,7200500078,"液压缸","KZ2102.01.01.01","规格125/90-135;不带位移传感器；需留有位移传感器接口；带磁环；带关节轴承；耐压等级250bar；耳环与活塞杆整体锻造","台","审核图纸",4,"2024-04-30","180热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年1月份液压缸招标项目        项目编号：HGJY-G2024016"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]