{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[13,0,13,11],[14,0,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年4月电动机招标采购项目                      项目编号：HG JY-G2024045"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000201216","三相异步电动机","YE4-225S-4/B5","额定功率37Kw;额定电压380V;额定频率50Hz;额定电流69.6A;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;额定转速1480r/min;安装方式B5;三角接法","台","1","2024-06-12","炼钢厂部"]
[2,"6000201218","三相异步电动机","YE4-280M-4/B5","额定功率90Kw;额定电压380V;额定频率50Hz;额定电流165A;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;额定转速1486r/min;安装方式B5;三角接法","台","1","2024-06-12","炼钢厂部"]
[3,"6000201240","变频调速三相异步电动机","YZP2EJ280M-8RFB3  IM3013","额定功率55KW 额定转速735r/min 额定电流121A 三角型接法 电压380V 防护等级IP54 功率因素0.85 绝缘等级F级:安装方式B5","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[4,"6000201241","变频调速三相异步电动机","YPT-200L-6","额定功率22KW 额定转速730r/min 额定电流44.7A Y型接法 电压380V 防护等级IP55 功率因素0.85 绝缘等级F级:安装方式B3","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[5,"6000201242","变频调速三相异步电动机","YPEJ-160L-6","额定功率11KW 额定转速975r/min 额定电流24.5A Y型接法 电压380V 防护等级IP55 功率因素0.785 绝缘等级F级:安装方式B5","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[6,"6000201243","三相异步电动机","YE4-315M-4","额定功率132KW 额定转速1480r/min 额定电流238A Y型接法 电压380V 防护等级IP55 功率因素0.94 绝缘等级F级:安装方式B3","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[7,"6000201244","变频调速三相异步电动机","YZP2-280M-10","额定功率45KW 额定转速588r/min 额定电流100A Y型接法 电压380V 防护等级IP54 功率因素0.94 绝缘等级F级:安装方式B3","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[8,"6000201245","变频调速三相异步电动机","YZP160M-4-E","额定功率7.5KW 额定转速1445r/min 额定电流7.5A Y型接法 电压380V 防护等级IP55 功率因素0.93绝缘等级F级:安装方式B5","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[9,"6000201246","异步交流电动机","YE4-200L2-2 37Kw","B5,68.3A，2950r/min，380V，50Hz,S1,F ，功率因素0.89，IP55","台","1","2024-06-12","炼铁厂部"]
[10,"6000201236","永磁同步电动机","MV31-31S28E15CD-ATA-000A95-170N9BA","功率280kW,电压380V,额定电流473A,额定转速1500rpm,功率因数0.98，冷却方式IC411,工作制S1,顶出线","台","1","2024-06-12","89管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年4月电动机招标采购项目                      项目编号：HG JY-G2024045"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}