{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[19,0,19,12]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：5月份非标液压缸公开招标采购项目                                                 项目编号：HG JY-G2024052"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200500047,"液压缸","Z0224.12.03.01 80/56-205 进口密封","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",5,"2024-09-30","219厂部"]
[2,7200600263,"液压缸","型号:Z0224.04.04.01:100/70-135","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级;不带传感器","台","JB/T10205-2000",5,"2024-09-30","219厂部"]
[3,7200600208,"130矫直机保护液压缸","GJR13022","Φ400*20","台","审核图纸",1,"2024-09-30","219厂部"]
[4,7200100209,"液压缸","S008.02.02.12","带耳环；压力21MPa","台","审核图纸",1,"2024-09-30","89管加工热处理"]
[5,7200100210,"液压缸","S008.02.06.08","带耳环；压力21MPa","台","审核图纸",1,"2024-09-30","89管加工热处理"]
[6,7200100001,"VD罐盖提升缸","CD250 E140/90-980","中间铰接式油缸 缸径Φ140,杆径Φ90,行程980 工作环境温度-20℃~100℃ 工作压力20MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台","审核图纸",2,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[7,7200100261,"VD机械泵炉盖提升缸","140/90-800","中间铰接式双作用缸;活塞140;活塞杆90;行程800;活塞及活塞杆采用V型组合密封;工作介质水乙二醇","台","审核图纸",2,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[8,7200600273,"EBT水冷式液压缸","100/56-110;图号;CY/YGTZ230130-12","双作用缸;缸径Φ100;杆径Φ56;行程110;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",4,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[9,7200600145,"中间包车升降液压缸","160/110-405","进口密封 带位移传感器型号:RHM0425MR021A01,并配配套磁环 油缸所配阀块分左、右两种,一台油缸配一块阀块,具体见图纸 工作介质聚酯抗燃液压油","台","审核图纸",2,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[10,7200600138,"长水口机械手液压缸","80-45-230","中间铰接式油缸 缸径Φ80,杆径Φ45,行程230 两端带缓冲 工作环境温度-20℃~60℃ 工作压力25MPa,试验压力31.5MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质聚酯抗燃液压油","台","审核图纸",1,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[11,7200600037,"拉矫机压下辊液压缸","360/250-550","中间铰接式油缸 缸径Φ360,杆径Φ250,行程550 两端带缓冲 工作环境温度-20℃~60℃ 工作压力25MPa,试验压力31.5MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油 有杆腔和杆腔带测压排气接头 工作介质水乙二醇液压油 韶关液压件厂","台","审核图纸",2,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[12,7200600141,"中包车升降液压缸","160/110-550","缸径Φ160,杆径Φ110,行程550 工作环境温度-20℃~80℃ 工作压力25MPa,试验压力37.5MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封 带阀组 工作介质水乙二醇液压油","台","审核图纸",2,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[13,7200600150,"中间辊道液压缸","63/45-1000","进口密封 中间铰接式油缸 缸径Φ63,杆径Φ45,行程1000 工作环境温度-20℃~140℃ 工作压力14MPa,试验压力21MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封 伸缩防护套耐温150度 工作介质水乙二醇液压油","台","审核图纸",4,"2024-09-30","炼钢厂部"]
[14,7200500038,"液压缸","HG180007,JAJ89-273-31-00","JAJ89-273-31-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",4,"2024-09-30","180热轧"]
[15,7200600235,"摆动油缸","UBFKD80-600H","工作压力16Mpa，Φ1=70,l2=175,l3=225,M16*25","台","审核图纸",1,"2024-09-30","180管加工热处理"]
[16,5722100033,"预密封缸","FPWV220*270-00;","部件；490kg;工作压力16MPa;审核图纸","台","审核图纸",1,"2024-09-30","180管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：5月份非标液压缸公开招标采购项目                                                 项目编号：HG JY-G2024052"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]