{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,12],[3,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,18,0],[19,0,21,0],[22,0,26,0],[27,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,47,0],[48,0,56,0],[57,0,57,10],[58,0,58,10],[59,0,59,10],[60,0,60,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年6月钢材类物资采购项目                  项目编号：HG JY-G2024060"]
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","审批量","申请部门","期望交货期","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
[1,4400100015,"等边角钢","63*6Q235",null,"吨",4,"烧结","2024-07-15"]
[null,4400100123,"等边角钢","50*6","Q235","吨",1.2,"219厂部","2024-07-15"]
[null,4400100071,"等边角钢","70*6","Q235","吨",0.5,"340管加工热处理","2024-07-15"]
[null,4400100134,"起重机钢轨","QU80","材质U71Mn;A=130;B=130;C=80;D=32;63.69Kg/m","吨",4,"219厂部","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[2,4400100041,"钢板","δ16mm；16Mn","16Mn","吨",11,"180热轧","2024-07-15"]
[null,4400100049,"钢板","δ8mmQ235","Q235","吨",89,"能源厂部","2024-06-05",{"$nulls":3},"47块3800*1800,47块4100*1500,180块3140*1500"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[3,4400100052,"镀锌焊接管","直径15mm",null,"吨",0.5,"720厂部","2024-07-15"]
[null,4400100053,"镀锌焊接管","直径20mm",null,"吨",0.5,"720厂部","2024-07-15"]
[null,4400100054,"镀锌焊接管","直径25mm",null,"吨",0.5,"720厂部","2024-07-15"]
[null,4400100055,"焊接管","直径15*9m",null,"吨",5,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[null,4400100068,"焊接管","直径15mm","壁厚≥3mm","吨",10,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[null,4400100159,"焊接管","内径20mm;定尺6m","壁厚3.5mm","吨",5,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[null,4400400033,"镀锌焊接管","DN50","60.3*3.8mm","吨",0.5,"720厂部","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[4,4400100059,"螺纹钢直径","14mm20MnSi",null,"吨",6,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[null,4400100059,"螺纹钢直径","14mm20MnSi",null,"吨",50,"设备能源部","2024-06-04"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[5,4400100062,"热轧圆钢","直径5.5mm.Q195",null,"吨",5,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[null,4400100158,"低碳拉丝用钢","规格：5.5mm,每捆直径大于1.2米，重量大于等于1400千克。","Q195b","吨",10,"180热轧","2024-07-15"]
[null,4400200003,"镀锌铁丝","直径1.6",null,"吨",0.3,"180热轧","2024-07-15"]
[null,4400200004,"镀锌铁丝","直径2.1",null,"吨",0.2,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[6,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨",8,"720厂部","2024-07-15"]
[null,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨",50,"340热轧","2024-06-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[7,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块",200,"180热轧","2024-07-15"]
[null,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块",20,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[8,4400100040,"钢板","δ14mmQ235","Q235","吨",3,"高辅工段","2024-07-15"]
[null,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨",12,"高炉","2024-07-15"]
[null,4400100104,"钢板","δ40mm","Q235","吨",7,"高辅工段","2024-07-15"]
[null,4400100168,"钢板","δ12mmNM400","硬度HB400，NM400","吨",3.014,"高炉","2024-07-15"]
[null,4400100065,"花纹板","δ5mmA3",null,"吨",8,"180热轧","2024-07-15"]
[null,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨",9.5,"高炉","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[9,4400100089,"槽钢","8#Q235",null,"吨",4.5,"340热轧","2024-07-15"]
[null,4400100119,"槽钢","10b#","Q235","吨",2,"340热轧","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[10,4500100022,"不锈钢管","20*2.75","1Cr18Ni9Ti","Kg",35,"高辅工段","2024-07-15"]
[null,4500100027,"高压不锈钢管","25*4","1Cr18Ni9Ti","吨",0.22,"180管加工热处理","2024-07-15"]
[null,4500100030,"高压不锈钢管","48*5","1Cr18Ni9Ti","吨",0.5,"180管加工热处理","2024-07-15"]
[null,4500100048,"高压不锈钢管","42*3.5","1Cr18Ni9Ti；GB/T14976-2002","吨",0.5,"炼钢厂部","2024-07-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[11,null,"H型钢","HM440*300*11*18","Q355B","吨",27,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"H型钢","HN400*200*8*13","Q355B","吨",1.6,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"H型钢","HM244*175*7*11","Q355B","吨",9,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"H型钢","HN250*125*6*9","Q355B","吨",5,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"H型钢","HW300*300*10*15","Q355B","吨",4,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"工字钢","16#工字钢","Q355B","吨",5.2,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"平钢板","t=30mm","Q235B","吨",5.6,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[null,null,"平钢板","t=4mm","Q235B","吨",13,"炼铁皮带通廊封闭项目HG202358  ","2024-06-04"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年6月钢材类物资采购项目                  \n项目编号：HG JY-G2024060"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]