{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":119,"n_cols":11,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[115,0,115,10],[116,0,116,3],[117,0,117,3],[118,0,118,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年7月份至2025年7月份国产滤芯年标采购项目                              项目编号：HG JY-G2024074"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,5300300641,"GKIC机车 纸质空气滤清器滤芯","*",null,"只","JB/T2785-2010",1]
[2,5400100029,"离心式空压机 空气过滤器二级滤芯","FS-ELLIOTT S0901004","铆焊 框板式折叠V型密褶式过滤器，材质：玻璃纤维，过滤精度10um","只","GB/T28949-2012",1]
[3,5400100030,"离心式空压机 空气过滤器滤芯","SANSUNG TM1500","铆焊 圆筒式折叠V型密褶式过滤器 过滤精度10um","只","GB/T28949-2012",1]
[4,5400100031,"离心式空压机 空气过滤器一级滤芯","FS-ELLIOTT S0901004","铆焊 框板式折叠V型密褶式过滤器，材质：玻璃纤维，过滤精度20um","只","GB/T28949-2012",1]
[5,5400100035,"离心式空压机 油过滤器滤芯","FS-ELLIOTT P3516A155-1","铆焊 管式过滤器 材质：玻璃纤维 过滤精度1um","只","BS7403-13-1991",1]
[6,5400100036,"离心式空压机 油过滤器滤芯","SANSUNG TM1500 430-103-01","铆焊 波浪式滤芯，材质：玻璃纤维 过滤精度1um","只","GB/T30099-2013",1]
[7,5400100040,"离心式空压机 油雾过滤器滤芯","FS-ELLIOTT P3515B165-1","铆焊 管式过滤器 过滤精度1um","只","BS7403-13-1991",1]
[8,5400100041,"离心式空压机 油雾过滤器滤芯","SANSUNG TM1500 450-151-00","铆焊 管式过滤器 过滤精度1um","只","GB/T30099-2013",1]
[9,5400100065,"螺杆式压缩机 机头油滤芯","FS2605530180Z","铆焊 折叠滤芯 材质：金属、玻璃纤维 连接方式：内螺纹 精度：1um BS7403-13-1991","只","BS7403-13-1991",1]
[10,5400100071,"螺杆式压缩机 空气过滤器滤芯","71161412-66010","铆焊 圆筒式折叠V型密褶式过滤器 过滤精度10um","只","JB/T10205-2000",1]
[11,5400100072,"螺杆式压缩机 空气过滤器滤芯","711823E1-66210","铆焊 圆筒式折叠V型密褶式过滤器 过滤精度10um","只","GB/T28949-2012",1]
[12,5400100089,"螺杆式压缩机 油过滤器滤芯","711823E1-301E1Y369A","铆焊 管式过滤器 材质：玻璃纤维 过滤精度1um","只","BS7403-13-1991",1]
[13,5400100092,"螺杆式压缩机 油滤芯","FS2116040051Z","铆焊 折叠滤芯 材质：金属、玻璃纤维 连接方式：内螺纹 精度：1um","只","BS7403-13-1991",1]
[14,5400100144,"油过滤器滤芯","T5112125","铸件+滤芯，Φ68*200mm，过滤精度1μm","只","GB/T30099-2013",1]
[15,5400100145,"空气过滤器滤芯","JLF3275","外形尺寸：Φ325×750mm；滤纸：HV滤纸；铆焊；圆筒式折叠V型密褶式过滤器；过滤精度10um","只","GB/T28949-2012",1]
[16,7101800161,"高压泵 过滤器滤芯","100FWSL-150/1.0-B",null,"只","JB/T9872-2000",1]
[17,7101800164,"高压泵 双联切换过滤器滤芯","DN150","PN1.0 100uM XL-SSL","只","JB/T9872-2000",1]
[18,7500400017,"过滤器滤芯","JPXHI.1600.20.F.S","2SHH-1600*20FS∮120*625*∮80*∮50；20m？m","只",null,1]
[19,7500400018,"过滤器滤芯","AH025.FA","250l/min；10？m","只",null,1]
[20,7500400020,"过滤器滤芯","HX630*10",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[21,7500500005,"管道滤油器滤芯","DTGLC-100*800-07","金属过滤网","只","GB/T20080-2006",1]
[22,7500500010,"过滤器高压滤芯","LH0050D010BN/HC 过滤精度10um","HYDAC","只",null,1]
[23,7500500044,"过滤器滤芯","JXZ-ER/1300.100WN",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[24,7500500046,"过滤器滤芯","JHE6.3.10.F.AE.S",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[25,7500500047,"过滤器滤芯","R.FB.X10.P/Z.U.630 NF",null,"只","NF E48-704-1995",1]
[26,7500500051,"过滤器滤芯","TFX-250*80",null,"只",null,1]
[27,7500500052,"过滤器滤芯","HX63*30",null,"只",null,1]
[28,7500500055,"过滤器滤芯","FAX-250*10 HYDAC",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[29,7500500056,"过滤器滤芯","FAX-400*20",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[30,7500500057,"过滤器滤芯","JXZ-L.R.5211",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[31,7500500063,"过滤器滤芯","TFX-40*100",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[32,7500500064,"过滤器滤芯","FAX-250*5 过滤精度5um","HYDAC","只","GB/T20080-2006",1]
[33,7500500067,"过滤器滤芯","SWQ-50X 过滤精度50um","HYDAC","只","GB/T20080-2006",1]
[34,7500500069,"过滤器滤芯","WY-300*10Q2 过滤精度10um","HYDAC","只","GB/T18853-2002",1]
[35,7500500071,"过滤器滤芯","160H-FD1 精度10um 流量160L/min JYPH","JYPH","只","JYPH",1]
[36,7500500073,"过滤器滤芯","JXZ.Y/D.250A-10.N",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[37,7500500074,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0330.20FV",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[38,7500500075,"过滤器滤芯","TFX-63*180",null,"只","GB/T14041.2-1993",1]
[39,7500500076,"过滤器滤芯","TXX-63*50",null,"只","GB/T14041.2-1993",1]
[40,7500500078,"过滤器滤芯","JYLXF-2600-100W",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[41,7500500080,"过滤器滤芯","JYLXF-1300-FV",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[42,7500500081,"过滤器滤芯","JYLXF-0660-FV",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[43,7500500082,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0950.10.FD",null,"只",null,1]
[44,7500500083,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0950.20.FV",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[45,7500500084,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0660.10.FD",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[46,7500500085,"过滤器滤芯","JXZ-ER/0660.20.FV",null,"只",null,1]
[47,7500500087,"过滤器滤芯","JYLXF-2600-150W",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[48,7500500090,"过滤器滤芯","HGD-24.F1.VW",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[49,7500500100,"过滤器滤芯","JXZ-1145/20 过滤精度20um",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[50,7500500102,"过滤器滤芯","ER/0850.100WN 850R100W/HC 国产化",null,"只",null,1]
[51,7500500104,"过滤器滤芯","JXZ.Y.L.X/G24.0.010",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[52,7500500105,"过滤器滤芯","JXZ-200E.10.FC",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[53,7500500109,"过滤器滤芯","TDF240K5R-VG 过滤精度5um","5um","只","GB/T18853-2002",1]
[54,7500500110,"过滤器滤芯","WU-63X80-J",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[55,7500500111,"过滤器滤芯","ZU-A63*20 过滤精度20um 公称压力1MPa NF",null,"只","NF E48-704-1995",1]
[56,7500500119,"过滤器滤芯","1.0145-G100-A00-0-P",null,"只",null,1]
[57,7500500120,"单体除尘滤芯","ZF220/200/1.0-6.0",null,"只","GB/T20080-2008",1]
[58,7500500121,"过滤器滤芯","XU1300G20S","过滤精度20us","只","GB/T20080-2006",1]
[59,7500500122,"过滤器滤芯","H303-03TGT","过滤面积303cm2;高压;精度10μ","只",null,1]
[60,7500500123,"过滤器滤芯","JYLXF-0850-FV",null,"只",null,1]
[61,7500500128,"过滤器滤芯","7/F7003GL05H3.5S",null,"只","GB/T18853-2002",1]
[62,7500500129,"过滤器滤芯","7/F8004GL05HS",null,"只","GB/T18853-2002",1]
[63,7500500130,"过滤器滤芯","JXZ1160",null,"只","JB/T10365-2002",1]
[64,7500500149,"过滤器滤芯","SFX-1300*10",null,"只",null,1]
[65,7500500150,"过滤器滤芯","TZ-250*10",null,"只",null,1]
[66,7500500158,"过滤器滤芯","JYLXG-0500-FD",null,"只",null,1]
[67,7500500161,"回油滤芯","RFB1300*20Y",null,"只","GB/T786.1-1993",1]
[68,7500500162,"过滤器滤芯","JXZ-ER/850.0.10.FT.SL",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[69,7500500164,"过滤器滤芯","JXZ-R.F.0630.20",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[70,7500500170,"过滤器滤芯","JXZ-1120",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[71,7500500171,"过滤器滤芯","ZU-63*80-J","流量80L/min;精度80um","只","GB/T20080-2006",1]
[72,7500500172,"过滤器滤芯","HX-160*80W","流量160L/min;精度80um","只","GB/T20080-2006",1]
[73,7500500173,"过滤器滤芯","XU1300G100","过滤精度100","只","GB/T20080-2006",1]
[74,7500500179,"过滤器滤芯","SFAX-800*20","流量：800L/min；过滤精度：20um","只","GB/T20080-2006",1]
[75,7500500180,"过滤器滤芯","SFAX-400*20","流量：400L/min；过滤精度：20um","只","GB/T20080-2006",1]
[76,7500500181,"过滤器滤芯","0060D010BH4HC",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[77,7500500188,"过滤器滤芯","JXZ.E.R/B.06.60.010","JXZ.E.R/B.06.60.010","只","GB/T20080-2006",1]
[78,7500500190,"过滤器滤芯","SPL-25-Ⅱ","双筒网片式;内径30mm;外径65mm","只","GB/T18853-2002",1]
[79,7500500194,"过滤器滤芯","LHO240R030BN/HC，HYDAC","HYDAC","只","GB/T20080-2006",1]
[80,7500500195,"过滤器滤芯","SPL-80","25片/盒，带密封件25片","只","GB/T20080-2006",1]
[81,7500500203,"精密过滤器滤芯","KMLX外径∮60mm;内径∮30mm;长度1000mm","材质PP棉;过滤精度5um;一组30根;FEMS冷却水系统","只","GB/T26114-2010",1]
[82,7500500206,"519系列滤芯","圆柱T形外形尺寸φ14*5/φ10*2/φ9*23","过滤精度：100目","只","GB/T20080-2006",1]
[83,7500500207,"过滤器滤芯","FAX.BH-800*10","纸质滤芯;公称流量800L/min;过滤精度10um","只","GB/T20080-2006",1]
[84,7500500212,"吸油滤芯","XU-B-80","M48*2","只",null,1]
[85,7500500213,"高压滤芯","HX-250*10","流量250L/min;过滤精度10","只","GB/T20080-2006",1]
[86,7500500214,"回油滤芯","FBX-1300*20","流量1300L/min;过滤精度20","只","GB/T20080-2006",1]
[87,7500500215,"回油滤芯","FBX-400*20","流量400L/min;过滤精度20","只","GB/T20080-2006",1]
[88,7500500221,"过滤器滤芯","TXX-63*20","∮96*169  M36*1.5  20μm","只","GB/T14041.2-1993",1]
[89,7500500222,"限动稀油站滤芯","0330R100W/HC",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[90,7500500224,"过滤器滤芯","TZX-250*20","过滤精度20μ","只","GB/T20080-2006",1]
[91,7500500226,"过滤器滤芯","JXZ-SYJ1300.FV.HC","过滤精度20us","只","GB/T20080-2006",1]
[92,7500500227,"过滤器滤芯","CZX100*10","LUC100*10滤油车用","只","GB/T20080-2006",1]
[93,7500500229,"空气滤芯","JXZ-WU20.WS","过滤精度10μ","只","GB/T20080-2006",1]
[94,7500500230,"空气滤芯","JXZ-413.010P","过滤精度5μ","只","GB/T20080-2006",1]
[95,7500500238,"过滤器滤芯","型号：HC8400FKT39H;国产化；","技术参数：过滤精度：22um","只","GB/T20080-2006",1]
[96,7500500239,"过滤器滤芯","型号：HC8904FKT26H;国产化；","技术参数：过滤精度：22um","只","GB/T20080-2006",1]
[97,7500500243,"过滤器滤芯","HX.BH-250*5","高压滤芯;流量250L/min;过滤精度5um;工作介质水乙二醇液压油","只","GB/T20080-2006",1]
[98,7500500244,"过滤器滤芯","FAX.BH-400*5","纸质滤芯;流量400L/min;过滤精度5um;工作介质水乙二醇液压油","只","GB/T20080-2006",1]
[99,7500500245,"过滤器滤芯","FAX.BH-800*5","纸质滤芯;公称流量800L/min;过滤精度5um;工作介质水乙二醇液压油","只","GB/T20080-2006",1]
[100,7500500251,"滤芯","JXZ.H.CY/B8300.100?NF","过滤精度100微米","只","GB/T20080-2006",1]
[101,7500600013,"过滤器滤芯","HC2296FKT18H50","ISO4572,PALL","只","GB/T20080-2006",1]
[102,7500600017,"过滤器滤芯","RX-11.17.X-R",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[103,7500600018,"过滤器滤芯","RX-11.17.X-R1","过滤精度10um,ISO4572","只","GB/T20080-2006",1]
[104,7500600019,"过滤器滤芯","RX-11.18.X-R",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[105,7500600033,"循环滤芯","RFB-800*10Y",null,"只",null,1]
[106,7500600035,"过滤器滤芯","XU1300K10",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[107,7500800007,"过滤器滤芯","JXZ.E.R/B.1.3.00.100",null,"只","GB/T20080-2006",1]
[108,7501100325,"过滤器滤芯","SFX-1300*20",null,"只","GB/T14041.2-1993",1]
[109,7501300060,"过滤器滤芯","JXZ.E.R/B03.30.020 NF",null,"只","NF E48-704-1995",1]
[110,7501500057,"过滤器滤芯","MC.RN1.5100.250FG.25.FP",null,"只","GB/T13554-2008",1]
[111,7501600001,"过滤器滤芯","MC.RN1.5100.1000FG.11.FR",null,"只",null,1]
[112,7500500251,"滤芯","JXZ.H.CY/B8300.100?NF","过滤精度100微米","只","GB/T20080-2006",1]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                \n 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年7月份至2025年7月份国产滤芯年标采购项目                              \n项目编号：HG JY-G2024074"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]