{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["一、开标一览表","二、分项报价表","三、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,12],[4,8,4,9],[5,0,5,4],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：89厂连轧后工艺路线改造 (HG202304)工业电视系统采购    项目编号：HG JS-G2024062"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","建议交货日期","供货地点","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家","生产厂家","备注   "]
[1,"工业电视系统","大华或海康","套","1、55寸拼接屏柜4*3共12块，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1。\n2、视频解码平台，支持不小于12路HDMI信号输出，整机解码支持不低于：6路32MP@25fps / 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps\n3、新增30路400万像素摄像头，其中球机不小于2路\n4、网络视频存储服务器 4U机箱，冗余电源，24盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔；10TB硬盘不小于20只\n5、配置智能物联综合管理平台软硬件\n6、在智能物联综合管理平台中开发集成中间库下线两个点的“数钢管“AI识别\n应用\n7、附件光电缆及安装\n详见技术规格书为准",1,"2024.6.30","89厂连轧后"]
[null,"合计"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日期："]

{"sheet":"二、分项报价表","index":1,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[19,0,19,7],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：89厂连轧后工艺路线改造 (HG202304)工业电视系统采购    项目编号：HG JS-G2024062"]
["序号","名  称","型号规格","数量","生产厂家","单价","金额（元）","备注"]
[{"$nulls":3},"(台/件)",null,"（元）"]
[1]
[]
[]
[]
[]
[null,"小计（元）"]
[2]
[]
[null,"小计（元）"]
[3]
[4]
[null,"……"]
[null,"……"]
[null,"合计（元）"]
[]
["注：1、如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）\n2、投标人必须对每一面柜、台、箱按本表进行详细的分项报价。"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"三、偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：89厂连轧后工艺路线改造 (HG202304)工业电视系统采购    项目编号：HG JS-G2024062"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]