{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[9,0,9,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年6月仪器仪表招标采购项目                    项目编号：HG JY-G2024085"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6600201003","热成像模块","BEM-i01","热成像模块BEM-i01（工业级安卓插件版）分辨率256*192，工作温度 -10℃～55℃，测温范围 -20℃～150℃ /  50℃～550℃，测温误差 ±2℃或者读数的±2%取较大值，产品接口 USB type-C，出图工具 Android6.0及以上主流手机。","只",50,"2024-08-12","炼铁厂部32只、340热轧5只、炼钢厂部4只、219厂部7只、89管加工热处理2只"]
[2,"6700200106","冲击试验低温仪","LDW-80T","控温范围：+30～-80℃；控温精度≤±0.5℃；均匀度≤2℃ ；升温速度约 2℃/min；冷却槽容积：60L；有效使用空间570×390×230mm（长×宽×深）；试样架2 个；数显计时器：1 min～9999 min，分辨率 1 min ；冷却介质：无水乙醇；外形尺寸：1510×1010×1160mm；功率：14kW","台",1,"2024-08-12","检验检测中心"]
[3,"6700400210","手持式合金分析仪","型号:TrueX 890;重量:1.6Kg(配置电池);尺寸:254*79*280 mm(L*W*H)","标准配置元素Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Os,Ir,Pt,Au,Pb,Bi共29种","台",4,"2024-08-12","炼钢厂部、340热轧、180热轧、89厂部各一台"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年6月仪器仪表招标采购项目                    项目编号：HG JY-G2024085"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]