{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","部门","交货期","备注"]
[1,7001800162,"潜水泵","QY25-26-3","3Kw","GB/T2817-1991","台",2,"89油管车丝委外","2021-07-27"]
[2,5701900179,"阀芯 阀座","18Q00601.04.01.01-06及18Q00601.04.01.01-07","3Cr13 1.02kg  调质处理，盐浴整淬，90度锥面和配件研磨","审核图纸","套",2,"89油管车丝委外","2021-08-26"]
[3,5701900180,"阀杯","18Q00601.04.01.01-05","3Cr13 1.25kg  调质处理，6个14的孔倒钝，去毛刺","审核图纸","件",2,"89油管车丝委外","2021-08-26"]
[4,7402500071,"CKD6E机车；柴油机空气进行气管道密封橡胶圈","6240ZJA","330*200",null,"个",30,"物流中心","2021-07-27"]
[5,7101800171,"高压泵除鳞箱","HY89-CLX-01-00",null,"JB/T9872-2000","件",1,"89油管车丝委外","2021-08-11"]
[6,5705500019,"风机","0585-11，右旋；","全压13000Pa;流量35000Nm3/h;转速1480min GB/T13275-91 出厂编码12615","山东省文登市风机厂","台",1,"219厂部","2021-08-26"]
[7,5709300123,"桥式拖链","DMD30BD-30-100-125R-110-A-40-V-40","技术参数：弯曲半径125  内高30","GB/T1243-1997","米",32,"219厂部","2021-08-26"]
[8,6400600423,"陶瓷加热温控器","TCJR230*220","直径230高度220;额定功率偏差+5%_10%;冷态耐压1500V/min;加热范围：0-300°","GB2379-93","台",1,"219厂部","2021-07-27"]
[9,7102700014,"双层卸灰阀","XJY-30","铸造 GB16490-1996驱动方式重锤式，高度1260mm,法兰300*300mm,阀体宽度700*500mm,阀板材质45Mn 阀体承受负压≥20kPa,阀体材料厚度10mm,输送量15m?/h 300*300,Hs＝1200适用温度≤300℃ 电机功率0.75KW 重量≥0.45吨","GB16490-1996","只",1,"烧结","2021-07-27"]
[10,5100100404,"联轴器","LT7:YA65*142/YA65*142","GB4233-84",null,"套",3,"管加工厂部","2021-07-27"]
[11,5722600094,"带锯床导向臂","G4250/70;","材料ZG310-570；  重量28kg;","JB/T8853-1999","对",3,"管加工厂部","2021-07-27"]
[12,6400600101,"限制器","YG-F808","IEC60947-2","IEC60947-2","只",2,"340热轧","2021-07-27"]
[13,5500500005,"浮动弹子阀","JH20090505-02","复合材料",null,"只",10,"高炉","2021-07-27"]
[14,5500500006,"浮动弹子阀卡子","JH20090505-03","复合材料",null,"只",10,"高炉","2021-07-27"]
[15,5501100050,"B=800胶带机；清扫器","SLT- SK-CR800ZK","双弹簧悬浮形式；多段可调刀片；刀片硬度： HRA﹥91","GBT987-1991","台",2,"原料工段","2021-07-27"]
[16,5501100051,"B=1000胶带机；清扫器","SLT- SK-CR1000ZK","双弹簧悬浮形式；多段可调刀片；刀片硬度： HRA﹥91","GBT987-1991","台",2,"原料工段","2021-07-27"]
[17,5603200008,"轴流风机","SWF-1","37350m3/h 809Pa 1450r/min 15Kw 斜流式","GB/T13933-2008","台",4,"炼钢厂部","2021-07-27"]
[18,7000200003,"螺杆泵","3GR42*4AW21",null,"GBT10886-2002","台",1,"高辅工段","2021-08-11","天津工业泵、黄山工业泵"]
[19,3163100004,"喷印机耐高温涂料","WHP-014","成份：白颜料/水/助剂","MSDS","Kg",500,"炼钢厂部","2021-07-27","杭州浙达精益机电技术股份有限公司"]
[20,5502000026,"波纹管补偿器","DN150,L=230","设计压力1.6MPa;设计温度300℃；工作介质：除尘灰；材质：不锈钢；内衬管表面有陶瓷耐磨涂层，厚5mm","审核图纸","只",2,"高炉","2021-07-27"]
[21,5710300110,"联轴器订货图","0129007-30.019","组件；1132.42Kg；WGT12(JB/T 7004-1993);外花键型号：w260x8x30x31x8f","JB/T 7004-1993","套",2,"340热轧","2021-07-27"]
[22,7001200332,"高压水670除鳞环","HYGG720/HG-CLH01","除鳞环管体20#；喷嘴：GYPZ4 F2340D；喷嘴底座与管体要求氩弧焊接；测试压力28Mpa；适应钢管范围590~670","审核图纸","件",1,"720厂部","2021-07-27"]
[23,7001200001,"高压泵 H65液动除磷阀","VT-HDQ65/320Y1",null,"GB/T13320","只",1,"340热轧","2021-08-11","北京星光沃特"]
[24,6400400142,"编码器联轴器","HK522-11/11","单节联轴器;两端孔径11;HUBNER",null,"个",3,"180厂部","2021-07-27"]
[25,5603200019,"除尘卸灰刮板机","MS40*22m","连杆、销轴材质40Cr;表面淬火处理;表面硬度HRC40-45;刮板材质16Mn;含电机及其他传动部分","按技术要求","台",1,"高辅工段","2021-07-27"]
[26,6600300144,"电动执行机构","HPQ300T-1","i：204:1；T in：106Nm；T out：8000Nm;Temp：-25℃-70℃；IP63-3",null,"台",2,"高炉","2021-07-27"]
[27,5300100555,"圆柱齿轮减速机","ZQ400-V-1","I=20.49","JB/T8905.2","台",1,"219厂部","2021-07-27"]
[28,5000100008,"摆线减速机","BWY33-29-4.2","带4.2Kw电机","JB/T2982-1994","台",4,"炼钢厂部","2021-07-27"]
[29,5000100007,"摆线减速机","BWY27-87-2.2","带电机2.2Kw","JB/T2982-1994","台",1,"烧结","2021-07-27"]
[30,5000100004,"摆线减速机","BWD3-35-5.5KW","带电机Y132M-4/5.5Kw","JB/T2982-1994","台",1,"烧结","2021-07-27"]
[31,5300101016,"圆柱齿轮减速机","ZQ650-9","减速比：40.17；中心高650；双出轴",null,"台",1,"340热轧","2021-07-27"]
[32,5000400005,"定量圆盘给料机齿轮减速机","QNLJ-202N－112；","圆盘给料机型号PDX25HLS-00-I 铸造、锻造","JB/T8853-2010","台",2,"原料工段","2021-08-11","江苏全能、沧州万象重型传动机械有限公司"]
[33,5000400025,"九辊布料器星轮减速器","HJMW25B-45-11Kw/4D","铸造、锻造 带电机：YPEJ160L-6,11KW",null,"台",1,"烧结","2021-09-10","长沙星轮传动设备有限公司、长沙星航、沧州万象重型传动机械有限公司、江苏泰隆"]
[34,5000400040,"星轮减速机","HNMW31B-250-11","铸造、锻造 带电机：YPEJ160L-6,11KW，恒转矩调速5-50HZ",null,"台",1,"烧结","2021-08-11","长沙星轮传动设备有限公司沧州万象重型传动机械有限公司、江苏泰隆"]
[35,5000100056,"摆线式针轮减速机","BLD10-17-1.1","带电机，立式，与搅拌杆法兰式安装，电机功率1.1KW","JB/T2982-1994","套",2,"340热轧","2021-08-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}