{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5601500003,"自预热高速燃烧器","WD-GZYS-200H","1Cr18Ni9Ti和Cr25Ni20,85Kg;焊缝无夹杂、气孔等缺陷;法兰面不能有焊渣;保证法兰面平整;所有位置满焊;不能出现漏气的焊孔。","只",2,"JB/T10697-2007","炼钢厂部","2021-08-26"]
[2,5602400012,"减速机(二)","R293C1802YS.0-5","520Kg","台",4,"审核图纸","炼钢厂部","2021-10-11","天津华盛昌齿轮有限公司"]
[3,5602400013,"减速机(一)","R293C1802YS.0-2","520Kg","台",4,"审核图纸","炼钢厂部","2021-10-11","天津华盛昌齿轮有限公司"]
[4,5709600170,"打孔机专用碳棒","DTB-30-520",null,"件",1000,"JB/T8679-1998","340热轧","2021-09-11"]
[5,7502500080,"风机叶轮","Y4-73-11;No19D;左旋45°","材质;不锈钢;转速980r/min;流量200000m3/h;全压5000Pa;电机功率400Kw","套",1,"JB2977-2005","炼钢厂部","2021-07-23"]
[6,5702400071,"空气预热器","90270116DR5005IS001-2","管径51*30 Cr18SiAl 插件0Cr13 7200Kg","台",1,"审核图纸","180厂部","2021-11-14"]
[7,6000200810,"对旋式局部轴流风机","DSF88","风量:13900m3 /h;功率:2*5.5KW;全压:2900Pa;转速:290r/min;厂家:成都工业风机厂","台",6,"E158191","340热轧","2021-07-26"]
[8,5705500019,"风机","0585-11，右旋；","全压13000Pa;流量35000Nm3/h;转速1480min GB/T13275-91 出厂编码12615","台",1,"山东省文登市风机厂","219厂部","2021-08-26"]
[9,5603200008,"轴流风机","SWF-1","37350m3/h 809Pa 1450r/min 15Kw 斜流式","台",4,"GB/T13933-2008","炼钢厂部","2021-07-12"]
[10,7001200332,"高压水670除鳞环","HYGG720/HG-CLH01","除鳞环管体20#；喷嘴：GYPZ4 F2340D；喷嘴底座与管体要求氩弧焊接；测试压力28Mpa；适应钢管范围590~670","件",1,"审核图纸","720厂部","2021-07-27"]
[11,7001200001,"高压泵 H65液动除磷阀","VT-HDQ65/320Y1",null,"只",1,"GB/T13320","340热轧","2021-08-26","北京星光沃特"]
[12,7001200319,"电动往复泵","5XNW-28/30  280KW","流量28m3/h;额定30MPa;含润滑系统.柱塞60、行程98，，带全套联轴器，带泵和电机安装底座，不带电机（电机型号Y355L-8 220KW）","台",1,"GB/T9234-2008","管加工厂部","2021-09-26"]
[13,7001800335,"立式长轴泵","400LD-39G","400LD-39G  扬程28.8米, 流量1122m3/h,电机转速1450r/pm ,叶轮壳材质为不锈钢，套管材质为不锈钢，过滤网材质为不锈钢，叶轮，轴套、螺母为不锈钢，主轴材质2Cr13。L=5.9m","台",1,"CJ/T235-2006","管加工厂部","2021-09-26","武汉特种工业泵厂"]
[14,5501100050,"B=800胶带机；清扫器","SLT- SK-CR800ZK","双弹簧悬浮形式；多段可调刀片；刀片硬度： HRA﹥91","台",2,"GBT987-1991","原料工段","2021-08-26"]
[15,5501100051,"B=1000胶带机；清扫器","SLT- SK-CR1000ZK","双弹簧悬浮形式；多段可调刀片；刀片硬度： HRA﹥91","台",2,"GBT987-1991","原料工段","2021-08-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}