{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,6700400073,"制样粉碎机","F97-3",null,"台",1,"DZ/T0015-1991","炼钢厂部","2021-10-11"]
[2,7000400014,"叶片泵","VA1-12FA3 电机 Y80M-4 0.75KW",null,"台",2,"GB/T2817-1991","219厂部","2021-09-26"]
[3,7001200310,"喷嘴","642.566.27","带整流器 LECHLER","只",12,"YB/T4087-1992","89热轧","2021-09-26","LECHLER"]
[4,5300600105,"智能环链悬臂助力机械手","EAC-D250DS3.5H3LS；250kg","载荷:250Kg;回转半径:3.5m;起升高度:2m;电源:380V,带200kg永磁吊和50kg吸盘","套",1,"JB/T8906-2014","检验检测中心","2021-09-26"]
[5,5701400087,"桥式双排拖链","QS80*150","内高80mm;内宽150mm;L=4米;回转半径450mm;桥式双排。","根",3,"JB/T6608-93","89油管车丝委外","2021-09-26"]
[6,5000100007,"摆线减速机","BWY27-87-2.2","带电机2.2Kw","台",1,"JB/T2982-1994","烧结","2021-09-26"]
[7,6700400073,"制样粉碎机","F97-3",null,"台",1,"DZ/T0015-1991","高炉","2021-09-26"]
[8,7000200003,"螺杆泵","3GR42*4AW21",null,"台",1,"GBT10886-2002","高辅工段","2021-09-26","天津工业泵、黄山工业泵"]
[9,5501300046,"环冷机智能润滑及PLC控制系统","CM-4000-52","西门子314PLC智能控制柜，含：智能云平台、压力控制器、上位机控制装置各一套，GFA-4/22F阀总成52套，BSBA0201-P580润滑泵站2套，组合线缆1000M、不锈钢管路1000m,等附件;功率:1.5KW,流量580ml/min ,容积100L，电子液位检测.阀入口最高压力：30Mpa，详见技术规格书","套",1,"ZL 01240260.5，ZL200610017953.4  YB/T036.1-21-92，GB/T13927-2008","烧结","2021-09-26"]
[10,7001300003,"超高压清洗机","AR500","最大压力500kg/cm2;最大流量23L/min;22kw;380V","台",1,"GB/T26135-2010","340热轧","2021-09-26"]
[11,4201700124,"机床冷却喷雾器","YS-BPV-300","带金属万向管长300mm","套",10,"GB/T24679.2-2009","340热轧","2021-09-26"]
[12,7001800238,"长轴水泵","LC/X250-32","CJ/T235-2006 391mm3/h H=34.5m 带底座 带电机75Kw","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2021-10-11"]
[13,7502000076,"高压泵;增压器","增压器;0540202.05.01","增压器;0540202.05.01","套",1,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2021-10-11"]
[14,5500800033,"新型卸灰伸缩装置","HJN2106-368","散装头升降行程2000mm；散装头升降速度5m/min；散装头卸料能力100t/h;进料口直径φ273；吸尘管直径；φ108；升降机功率0.75Kw；吸尘电机功率3Kw；总功率3.75Kw","套",1,"审核图纸","高辅工段","2021-09-26"]
[15,7502500081,"单体脉冲除尘风机","4-72 No4A","电机型号；YE2-132C-2电机功率5.5kw，频率50HZ,转速2900r/min,；含风机叶轮、罩壳","台",2,"GB4706.93","烧结","2021-09-26"]
[16,5300100373,"减速机","QJR-D400-25-ⅤⅡC","中心高680mm","台",1,null,"炼钢厂部","2021-10-11"]
[17,5300100548,"圆柱齿轮减速机","PJ650-Ⅱ-8CA","I=40.17","台",1,null,"炼钢厂部","2021-10-11"]
[18,5600300010,"90t电炉;EBT出钢机构","*",null,"套",1,"受控图纸","炼钢厂部","2021-12-10"]
[19,5100100535,"XL星型弹性联轴器","XL-38;  d1=32;   d2=38","D=80,  L=114,   带锁紧螺丝","套",4,"GB/T5272-1985","管加工厂部","2021-10-26"]
[20,7102600074,"喷枪阀芯阀座","SPQ-2","阀芯阀座材质钨钢；     长度9.5cm","件",20,"JB/T8695-1998","管加工厂部","2021-10-26"]
[21,7001400005,"高压无气喷涂泵","GPQ9CA-01","压力比 32:1；气流51L/min;进气压力0.3-0.6(mpa);空气消耗量100-1000(l/min)","台",1,"JB/T8695-1998","管加工厂部","2021-10-26"]
[22,5100100534,"联轴器","ML9-MT9-B 70*142/75*142",null,"套",30,"GB5272-1985","720厂部","2021-09-26"]
[23,5710200291,"滑座","MSA35ES SFCN:MSA35EN  PMI","PMI","套",20,"PMI","340热轧","2021-09-26"]
[24,5100100460,"烧结;环冷机定扭矩联轴器","TLQ42*110/48*110",null,"套",2,"GB/T3507-1983","烧结","2021-09-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}