{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"merged":[[14,3,14,4]]}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6300500108,"无线通讯系统","LX-DL800E","包括安装调试",null,"套",1,"原料工段","2021-12-15"]
[2,6000100035,"励磁控制装置","WKLF-502/8000kw","\"1.励磁调节器2个；内含大规模集成电路、485通讯、人机连接、32位接点量。\n2.功率单元2台；双IGBT斩波。\n3.液晶显示屏一台；内含录波器、1500条时间记录器。\n4.柜体尺寸600*800*2260cm。 5、含调试软件1套。         6、用户手册、产品图册各1套。                         \"",null,"套",1,"炼铁厂部","2021-12-15"]
[3,6100900099,"抽屉配电控制箱","GCS;编号1120081","抽屉配电箱尺寸53.5*46*28cm;抽屉内带成套电器元件，电器元件详情见附表;中国江西通用电力开关有限公司",null,"套",2,"180厂部","2021-12-27"]
[4,6200200793,"变频器控制柜","内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800","额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图","E0.967X","台",1,"720厂部","2021-12-27"]
[5,6200200782,"变频器","MD880-01S-0217-4","供电电压AC380V，重载90kw，额定电流176A，额定输入频率50HZ，输出0-300hz，含HDP-10和MDBUN-90-T",null,"台",1,"720厂部","2021-12-27"]
[6,5602100005,"电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","Q/ENGD001-2008","套",2,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[7,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2021-12-27"]
[8,6200200801,"伺服放大器","ES660T100-C1","输入：AC380V;输出：AC0-380V","德国IEC947","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[9,6200200793,"变频器控制柜","内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800","额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图","E0.967X","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[10,6200200796,"变频器","MD480T200G","三相380V，重载型，输出功率200Kw，输出电流377A，安装尺寸W*D*H，300*500*1086","IEC61800","台",1,"219厂部","2021-12-27"]
[11,4100600065,"指示灯","LD11-22D/21； 红色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个",5,"物流中心","2021-12-27"]
[12,4100600066,"指示灯","LD11-22D/21 ； 绿色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个",5,"物流中心","2021-12-27"]
[13,6200200806,"变频器","MD500T15GB-PLUS+MD38DP2+MD38PG4","15kW,380V3AC输入，含MD38DP2 DP通讯卡1块，MD38PG4 旋变卡1块，S58-L-P31-X预制编码器电缆60m及3kW/38欧姆制动电阻","EN IEC 61800-3","套",1,"89热轧","2021-12-27"]
[14,null,"光纤式热金属检测仪","BTE-FSD85，成套供货，包含光纤放大器一只，4米光纤线，探头一个，L型安装支架一个，304不锈钢保护箱一个",null,null,"套",11,"340后部流程优化（HG202007）","2021-12-15"]