{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[22,0,22,11],[23,0,23,11],[24,0,24,11],[25,0,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年1月电动机采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22004"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200343","异步交流电动机","Y132M-4/B5 7.5Kw 带减速机",null,"台","1","2022-03-26","89热轧"]
[2,"6000200056","变频电动机","YVP180L-6 15Kw","AC380V F级 IP54 IM B3 接线 △型 接线盒位置 R(右) 34.5A 定额S1 额定转矩147.7N.m 恒转矩3-50Hz恒功率50-100Hz 冷却方式IC 416 标准编号JB/T7118-2014","台","1","2022-03-26","219厂部"]
[3,"6000200316","绕线式转子电机","YZR280M-8 功率55Kw","定子电压380v,110.5A，转子电压360V,92.5A S3-40% F级绝缘 IP54,接法Y,转速725r/min","台","1","2022-03-26","219厂部"]
[4,"6000200894","辊道电机","DM112-4","带输出小齿轮,4kW,380V3AC,50Hz,1434r/min,8.8A,IP55,效率0.866,S1,绝缘F级, 出厂编号:110047399/1-003","台","3","2022-03-26","89油管车丝委外"]
[5,"6000200899","辊道电机","DM100L-4 3kW","带输出小齿轮,3kW,380V3AC,Y型接法,1433r/min,50Hz,效率85.5%,6.6A,IP55,绝缘F级,IC411,出厂编号：1100039652/10-001","台","3","2022-03-26","89油管车丝委外"]
[6,"6000200918","交流电动机","YE2-132M1-6 LZ;4Kw","380V;9.71A;962r/min;F级;△接线;S1;B3;出轴端钻孔攻丝M10*20","台","1","2022-03-26","检验检测中心"]
[7,"6000200830","异步交流电动机","YEZ112L-4;4.5Kw","电流10.5A，转速1380R/min 电压380V 50HZ IP44 B5","台","1","2022-03-26","烧结"]
[8,"5709900086","下辊辊缝调整齿轮电机Roll Gap Adjustment Lower Roll;0122015-03.169;374.0;Danfoss Beuer GmbH","0122015-03.169374.0Danfoss Beuer GmbH","374.0Kg","套","1","2022-05-30","340热轧"]
[9,"6000200903","三相异步电动机","YE2-160M-6","功率9Kw:额定电流20.3A;额定电压380V;50Hz;970r/mim;IP55;73db(A);F级;cos￠0.77;△接法;安装方式B3","台","3","2022-03-26","炼钢厂部"]
[10,"6000200885","三相异步电动机","YSF80-4-0.55","额定功率0.55Kw;工作电压380V/50Hz/1.6A;额定转速1400/min;绝缘等级;B级;IP55;Y型接法","台","1","2022-03-26","炼钢厂部"]
[11,"6000200873","三相异步电动机","DY2EJ-112M-4;4KW;带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流8.6A; 额定转速 1440rpm ;绝缘等级F; 防护等级IP54 ; 安装方式B5 ;接线方式 Δ;功率因素0.81;50HZ;出厂编号201811146","台","1","2022-03-26","180厂部"]
[12,"6000200875","三相交流异步电机","YSF90L-6;1.1KW","额定电压:380V;额定电流:2.9A;额定转速:960r/min;防护等级:IP54;安装方式:B3;接线方式Y;50HZ","台","1","2022-03-26","180厂部"]
[13,"6000200096","交流电动机","Y180L-4 22Kw",null,"台","1","2022-03-26","340热轧"]
[14,"6000200208","交流电动机","Y315S-4 110Kw","额定功率:110KW;额定电压:380V;额定电流:200A;额定转速:1482rpm;绝缘等级:H级;防护等级:IP44;安装方式:B3;频率:50Hz 生产厂家为宁波动力或上海南洋或大连第二电机","台","1","2022-04-26","能源厂部"]
[15,"5703600050","减速电机","DLK05-9.074-DM132S-5.5-M4","带电机，电机功率5.5KW，减速比i=9.074,序列号52565-1","台","4","2022-04-26","180厂部"]
[16,"5702400223","减速电机","ZF149-LHN200LM4P-L260315NHA-IA","按图纸协议执行","台","1","2022-04-26","180厂部"]
[17,"5000700115","减速电机","BWDZ6-11-43","带电机DM160L-6-E/11KW","台","1","2022-03-26","原料工段"]
[18,"6000200879","风机专用三相异步电动机","YT-132S-4;5.5KW","电压380V ;电流11.6A ;转速1450r/min; 绝缘等级F ; 接线方式△;轴伸端钻孔攻丝∮10㎜X20㎜","台","2","2022-03-26","180厂部"]
[19,"5602100005","电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套","2","2022-04-26","炼钢厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                     3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年1月电动机采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22004"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}