{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5000200015,"定量圆盘给料机减速箱","QNLJ－204N－140","圆盘给料机型号PDX25HLS-00-I","台",1,"JB/T8853-2010","原料工段","2022-04-30"]
[2,5000400005,"定量圆盘给料机齿轮减速机","QNLJ-202N－112；","圆盘给料机型号PDX25HLS-00-I 铸造、锻造","台",2,"JB/T8853-2010","原料工段","2022-04-30"]
[3,5713700073,"减速器","02690045DR5005ME053-6；1685Kg；",null,"台",1,"审核图纸","720热轧","2022-04-30"]
[4,5000400032,"三环减速机","NCD12-A220T-3.8/3","I=388.4","台",1,null,"高炉","2022-04-30"]
[5,5000300138,"圆柱齿轮减速机","ZQA650-31.5-2C","中心距650mm ；  速比31.5 ； 材质:中硬齿轴，齿轮采用35CRMO，调质处理，轴采用42CRMO，调质处理；重量880kg;原厂家泰兴泰隆减速机厂","台",2,"JB/T8853-2001","180/管加工厂部","2022-04-30"]
[6,5000300137,"圆柱齿轮减速机","QJ-L236-20-V1","速比20，中心距236；材质:中硬齿轴，齿轮采用35CRMO，调质处理，轴采用42CRMO，调质处理；重量231kg;原厂家泰兴泰隆减速机厂","台",1,"JB/T8853-2001","180厂部","2022-04-30"]
[7,5000500082,"轧钢辊道减速机","DLK05-45DM100L2-4","带电机，电机功率3kW，辊子转速45r/min，速度约为32m/min","台",6,null,"340热轧","2022-04-30"]
[8,5000200002,"行星减速机","315-L4-569-HZ-SF-S2AB 0(W150*5);国产化",null,"台",1,null,"340热轧","2022-04-30"]
[9,5722900038,"双出轴减速器","19Q00803.2.2;成品；950kg","输入功率45kw，输入转速750r/min;输出转速92r/min","台",1,"审核图纸","管加工厂部","2022-04-30"]
[10,5000100059,"摆线针轮减速机","XWED74-121-5.5","带Y2-132-4/7.5Kw电机","台",1,"JB/T2982-1994","炼钢厂部","2022-04-30"]
[11,5000300123,"SEW减速器","M3PSF70，i=50，输入输出轴双轴伸，输入功率：N=132KW，输入转速：n=1480r/min，带散热风扇","运行功率132KW，使用系数2.29，传动比1:48.7384，重量1676KG，转速1480/30.4r/min","台",2,"JB/T8853-1999","高辅工段","2022-04-30"]
[12,5709900041,"行星包减速箱","0112015-22.213","JPSM800-F3A-41-WPC65 JAHNS国产化","台",1,"审核图纸","340热轧","2022-05-12"]
[13,5000400006,"堆取料机斗轮机构减速器","QDHG8332","输入轴直径60，输出花键孔齿数21，Da230","台",1,null,"原料工段","2022-04-30"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}