{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11],[20,0,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年2月电动机采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22022"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200873","三相异步电动机","DY2EJ-112M-4;4KW;带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流8.6A; 额定转速 1440rpm ;绝缘等级F; 防护等级IP54 ; 安装方式B5 ;接线方式 Δ;功率因素0.81;50HZ;出厂编号201811146","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[2,"5000700115","减速电机","BWDZ6-11-43","带电机DM160L-6-E/11KW","台","1","2022-05-30","原料工段"]
[3,"5602100005","电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[4,"5709900086","下辊辊缝调整齿轮电机Roll Gap Adjustment Lower Roll;0122015-03.169;374.0;Danfoss Beuer GmbH","0122015-03.169374.0Danfoss Beuer GmbH","功率9.5Kw;400V;19.5A;s1;F;IP65;374.0Kg","套","1","2022-07-30","340热轧"]
[5,"6000200515","交流电动机","Y2-280S-4;75KW","额定功率:75KW;额定电压:380V;额定电流:140A;额定转速:1480rpm;绝缘等级:H级;防护等级:IP54;安装方式:B35;频率:50HZ 生产厂家为宁波动力或上海南洋或大连第二电机","台","2","2022-05-30","340热轧"]
[6,"6000200176","交流电动机","Y2-250M-4 55Kw","380V F级 IP54 B35 Δ型接线方式 103A 1480r/min 接线盒在电机上方","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[7,"6000200920","交流电动机","Y450-4","6KV,375KW,50HZ，防护等级：IP23,电机转速：1485rpm,底座螺丝孔尺寸：938mm*1101.5mm，轴中心高：450mm，轴径：110mm   (负载端端盖与空压机配套)","台","1","2022-05-30","能源厂部"]
[8,"6000200922","变频调速三相异步电动机","YPG112M-4;3KW;带小齿轮","额定电压380V ;额定电流6.3A ;转速1440r/min ;绝缘等级F ;防护等级IP55 ;接线方式Y; 出厂编号1100052565/2-001","台","3","2022-05-30","180厂部"]
[9,"6000200913","变频电动机","YZP160M1-6E-Im1001 B3","5.5Kw:975r/min;380V;Y型连接;额定电流12.3A;S3工作制;40%负载持续率;IP55","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[10,"6000200923","三相异步电动机","YB2-112M-2","额定电压：380V、额定功率：4KW、绝缘等级：F级，三角形接法，防护等级：IP55","台","1","2022-05-30","能源厂部"]
[11,"6000200799","三相异步电动机","DM90L-4;1.5KW","额定电压380V;额定电流3.7A;额定转速1410r/min;接线方式Y; 防护等级IP55;绝缘等级F级;序列号：1100012695/1-03;宁波东力","台","1","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[12,"6000200914","交流异步电机","YE2-90S-4","1.1KW  2.9A IP54 B5","台","2","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[13,"6000200867","三相异步电动机","YE2-132M-4;7.5KW","电压380V ;电流15.4A ;转速1450r/min; 绝缘等级F ; 接线方式△;电机安装方式B5;电机前法兰盘四个孔攻丝∮16㎜;轴伸端钻孔攻丝∮8㎜X20㎜","台","1","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[14,"6000200806","三相异步电动机","YE2160L-2","立式 380V 34.6A  F级  2930r/min  轴端螺纹孔:M12 孔深30mm","台","1","2022-05-30","219厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                     3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年2月电动机采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22022"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}