{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年3月电动机采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22032"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"5000700115","减速电机","BWDZ6-11-43","带电机DM160L-6-E/11KW","台","1","2022-05-30","原料工段"]
[2,"5707100039","轧钢辊道减速电动机","FA97/G DV132S4I-直径80","带电机","台","2","2022-05-30","340热轧"]
[3,"6000200018","变频电动机","YZPSE160M-4","额定功率11KW 额定电流 22.5A 额定转速1410r/min 刹车 YMDZ150-170 励磁电压 170V 励磁电流 0.94A 铸钢外壳 防护等级IP54 绝缘等级H级","台","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[4,"6000200247","交流电动机","YXJ90L-4B5 1.5Kw H级","额定功率：1.5KW,额定电流：3.4A，转速：1440RPM，效率0.86，功率因素：0.85，","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[5,"5602100005","电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[6,"6000200460","轧钢减速电机","YVF2-112M-4-TY/∮200 4kW","电压:380VAC 绝缘等级:F 防护等级:IP55 安装方式:B5 接线方式:三角型接法 S1工作制","台","2","2022-05-30","高炉"]
[7,"6000200418","轧钢减速电机","DLS03-60DM90S-4-A-M1","380V F级 IP56 B3 Y型接线方式 2.8A 1400r/min No.ZX051231A 留编码器位 :接线盒在电机左侧线洞朝下","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[8,"6000200836","变频电动机","YTSP132S-4","B5;5.5Kw;双轴;带直流抱闸DH","台","1","2022-05-30","高炉"]
[9,"6000200298","绕线式转子电机","YZR180L-6 功率15Kw","定子电压380v，33.8A、转子电压218V，46.5A S3-40% H级绝缘 IP54，接法Y转速962r/min","台","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[10,"6000200192","交流电动机","Y2-71M2-4 0.37Kw AC380V IM/B5 INS IP54","额定功率：0.37KW,额定电流：1A，转速：1380RPM，效率0.71，功率因素：0.75，F级绝缘，防护等级：IP54","台","1","2022-05-30","能源厂部"]
[11,"6000200143","交流电动机","Y90S-6 0.75Kw","AC380V B级 IP44 IM B3 接线 Y型 接线盒位置 R(右) 2.0A 定额S1 930r/min 标准编号 JB/T10391-2008","台","1","2022-05-30","340热轧"]
[12,"6000200874","三相交流异步电机","YE2-80M2-4;0.75KW;带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流 1.9A; 额定转速 1430r/min ;绝缘等级F; 防护等级IP55 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.76;50HZ;出厂编号12225","台","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[13,"6000200657","单相电容电动机","YDYP-21-6;","5Kw;380V;40uF;17.7A;负载持续率40%;F级","台","1","2022-05-30","340热轧"]
[14,"6000200059","变频电动机","YTSZ355L-6 250KW","额定功率:250KW;额定电压:380V;额定电流458A;额定转速:993rpm;绝缘等级:H级;防护等级:IP55;安装方式:B3;变频范围:3-100HZ","台","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[15,"6000200356","交流电动机","MOT.3~FEGP160M-4 德国IEC947","380V F级 IP55 B35 △型接线方式 21A:1400r/min:接线盒在电机左侧线下","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[16,"6000200808","冶金起重电动机","YZR225M-8H;双轴;22Kw","定子Y 接380V 49.3A;转子Y 接235V 60.4A;50HZ；额定转速720r/min; 防护等级IP54 ;绝缘等级H级；重量358kg","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[17,"5000500031","减速机","KAF67-YVP4-4P-NA48","速比1:30","台","2","2022-05-30","720厂部"]
[18,"6000200367","异步交流电动机","Y802-2 1.1Kw","2805rpm IP44 绝缘B","台","1","2022-05-30","高炉"]
[19,"6000200220","交流电动机","Y2-180L-4/B35 22Kw","额定功率：22W,额定电流：43.2A，转速：1470RPM，效率0.91，功率因素：0.86，","台","1","2022-05-30","高炉"]
[20,"5704100029","齿轮减速电机(订货图)","02690005DR5006ME007-15","150kg,DLR05-126-YPG132M-4-M1-R,5.5kw","台","5","2022-05-30","180厂部"]
[21,"6000200917","变频电动机","YPG160S1-4KW","NO.1100038912/1-001; 1450r/min  , 8.8A, S1 三角形接法 H级","台","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[22,"6000200926","三相感应电动机","YEP801-4","功率0.4Kw;电压380VAC;转速1440/1760rpm;防护等级IP55;安装方式B5 ;功率因素74.5%","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[23,"6000200927","三相感应电动机","YEP100L2-4","功率3Kw;电压:80VAC;转速1440/1760rpm;防护等级IP55 ,安装方式B5;功率因素74%","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[24,"6000200928","齿轮减速电动机","SA92-1/100YEJ4KW-6P-M1","额定功率4Kw;额定电流9.4A;转速960rpm;配电磁制动;三角形接法;F级;IP54","台","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[25,"6000200894","辊道电机","DM112-4","带输出小齿轮,4kW,380V3AC,50Hz,1434r/min,8.8A,IP55,效率0.866,S1,绝缘F级, 出厂编号:110047399/1-003","台","6","2022-05-30","340热轧"]
[26,"6000200925","交流电动机","QAL132M4A","额定功率:7.5Kw;频率:50Hz;额定电压:380-420V;额定电流:14.8A","台","1","2022-05-30","340热轧"]
[27,"6000200921","变频调速三相异步电动机","YZSP355M-4;250KW","额定电压380V ;额定电流442A ;转速1490r/min ;绝缘等级F ;防护等级IP54 ;接线方式△; 安装方式B3;接线盒在上方;功率因数0.9;效率95.5%;环境温度40度","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[28,"5000500091","轧钢辊道减速机","DSZR97-262/YPG160M-4-I-M1；带5.5KW电机","No.17443/1；留编码器安装位；","台","6","2022-05-30","720厂部"]
[29,"6000200936","排污行车电机","Y2-71M1-4-GL03048","0.25KW；0.79A；380V；Y接法；1380r/min","台","2","2022-05-30","能源厂部"]
[30,"6000200695","三相异步电动机","GDVP100L1-4;2.2KW","电机等级IP55，14.0N.M;功率2.2KW；Y接法 B5 系列","台","2","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[31,"6000200209","交流电动机","Y802-4 0.75Kw","AC380V F级 IP44 IM B5 接线 Y 接线盒位置R(右) 定额S1 标准编号 JB/T10391-2008","台","5","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[32,"6000200919","伺服电机","IFK7063-2AF7(带编码器)  1-1RG1","Uin 272V 、Io 8A、In 5.6A 、Nmax 7200r/min 、Nn3000r/min","台","1","2022-05-30","检验检测中心"]
[33,"6000200932","辊道变频电动机","YP225M-4-M1-EN","45kW H级绝缘 留编码器安装位；用于DLK09-164，带小齿轮，No.26381/1","台","2","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[34,"6000200772","异步交流电动机","YPG100L2-4  1.5KW","NO.1100026381/5-001 3.1A.S1.F级.IP55.星形接法","台","5","2022-05-30","89油管车丝委外"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                     3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年3月电动机采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22032"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}