{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5000400032,"三环减速机","NCD12-A220T-3.8/3","I=388.4","台",1,null,"高炉","2022-06-13"]
[2,5000300123,"SEW减速器","M3PSF70，i=50，输入输出轴双轴伸，输入功率：N=132KW，输入转速：n=1480r/min，带散热风扇","运行功率132KW，使用系数2.29，传动比1:48.7384，重量1676KG，转速1480/30.4r/min","台",2,"JB/T8853-1999","高辅工段","2022-06-13"]
[3,5000400005,"定量圆盘给料机齿轮减速机","QNLJ-202N－112；","圆盘给料机型号PDX25HLS-00-I 铸造、锻造","台",2,"JB/T8853-2010","原料工段","2022-06-13"]
[4,5709900041,"行星包减速箱","0112015-22.213","JPSM800-F3A-41-WPC65 JAHNS国产化","台",1,"审核图纸","340热轧","2022-06-13"]
[5,5000100057,"摆线针轮减速机","XWD5-43-5.5Kw","传动比i=43;带电机;电机输入功率5.5Kw;转速1400r/min;变频电机型号:YVF2-132S-4，恒转矩频率范围（5~50HZ),恒功率频率范围（5~100HZ),","台",1,"JB/T2982-2016","烧结","2022-06-13"]
[6,5000400112,"蜗轮蜗杆斜齿轮减速机","SA92-1/100-YEJ4kW-6P-M1","传动比47.2;额定功率4Kw;配反力矩环板GST97-01QT K","台",2,"Q/ZTB04-2000","炼钢厂部","2022-06-13"]
[7,5700700352,"张减机;输出行星装置","DL0480-3;","部件;200Kg","套",2,"审核图纸","89热轧","2022-06-13"]
[8,5000200002,"行星减速机","315-L4-569-HZ-SF-S2AB 0(W150*5);国产化",null,"台",2,null,"340热轧","2022-06-13"]
[9,5722900038,"双出轴减速器","19Q00803.2.2;成品；950kg","输入功率45kw，输入转速750r/min;输出转速92r/min","台",1,"审核图纸","管加工厂部","2022-06-13"]
[10,5709700140,"减速机","268.01SB0058-65","1400Kg","台",1,null,"340热轧","2022-07-11"]
[11,5710500025,"减速机","268.01SB0075-66-00-01g1","1050Kg","套",2,null,"340热轧","2022-07-11"]
[12,5000300143,"圆柱齿轮减速机","DCY315-31.5-Ⅰ",null,"台",1,"JB/T2982-1994","原料工段","2022-06-13"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}