{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[25,0,25,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[28,0,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年4月五金类采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22048"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6600100442","标准钢卷尺","JBG-20","标准钢卷尺精度为(0.03+0.03L)mm.测量范围20m，带校准证书。","把","1","2022-06-15","检验检测中心"]
[2,"6000300226","电机前端盖","DM100-4; 2.2Kw; No:1100036012/15","材质：铸钢","件","10","2022-06-15","219厂部"]
[3,"6600200822","Graphite Crucible（石墨坩埚）","775-443(100个/盒)","LECO公司ON736型氧氮分析仪专用石墨坩埚","盒","2","2022-06-15","检验检测中心"]
[4,"4600100091","工业用防水防酸围裙","中码；110*80（cm)","PVC材质；防水防酸，耐磨防刺穿","件","10","2022-06-15","检验检测中心"]
[5,"4000400175","高温金属标记笔","Ф24.5*150","环保无尘;耐高温800°","支",550,"2022-06-15","炼钢厂部、219厂部"]
[6,"3400300013","消防水带","65型衬里消防水带",null,"米","100","2022-06-15","能源厂部"]
[7,"7501300082","膨胀节","DN350;L=280","材质304不锈钢;其余参数附图","只","3","2022-06-15","炼钢厂部"]
[8,"6600200791","TOS气缆连接线","40864061","L=7米","根","2","2022-06-15","炼钢厂部"]
[9,"7502900168","拉拔器","SMF-50-TL125*6，配套油泵","拉力50T，额定压力63MPa，液压行程100mm，活塞杆66mm","套","1","2022-06-15","720厂部"]
[10,"4000300199","频闪声光电子蜂鸣器","BC-3BF","380V/10W","只","5","2022-06-15","180厂部"]
[11,"7502900167","砂轮轴","QMN60/650 气动内磨枪",null,"根","10","2022-06-15","180厂部"]
[12,"6000300231","电机冷却风机","GP-400M;  1.1KW;    1400r/min;    380V,","风量：11500m3/h；电流：2.9A","只","2","2022-06-15","管加工厂部"]
[13,"4000200349","碳刷","电动扳手TW1000用碳刷，6.5mm*13.5mm*17mm，CB153","适用型号TW1000","对","20","2022-06-15","720厂部"]
[14,"4300600060","PVC钢丝透明软管","DN100， 内径100毫米，厚度5.5㎜","100*5.5","米","60","2022-06-15","高辅工段"]
[15,"7102900177","高压不锈钢弯头","RBD89*10 1Cr18Ni15Ti","1Cr18Ni15Ti","只","15","2022-06-15","180厂部"]
[16,"7502100030","SAE对开法兰","FH3007","压力等级：3000psi/6000psi.材料：钢ST52.3(FE510)","只","10","2022-06-15","180厂部"]
[17,"8700500065","偏扣粗车刀头 进口KM材料","偏扣粗车刀头 TT90002 进口KM材料","原装进口KM材料，其它执行ISO 26623标准","只","2","2022-06-30","管加工厂部"]
[18,"8700500069","刀头连接器 进口KM","刀头连接器 DW-0001 进口KM","原装进口KM材料，其它执行ISO 26623标准","只","2","2022-06-30","管加工厂部"]
[19,"8700500070","进口肯纳1#车丝外圆刀片","KENNAMETAL 6320356、KENNAMETAL",null,"片","300","2022-06-30","管加工厂部"]
[20,"7502100039","不锈钢法兰","DN250;PN16","DN250:PN1.6MPa;不锈钢","个","4","2022-06-15","能源厂部"]
[21,"4000300219","机夹车刀","47W30G-4K19","刀柄；30*30*160，含车刀片","把","10","2022-06-15","烧结"]
[22,"4200700101","重型电镐","Z1G-FI-02-15","Z1G-FI-02-15；输入功率:1010w；额定频率50HZ,冲击频率:1400r/min，单次冲击力40j","台","1","2022-06-15","烧结"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年4月五金类采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22048"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}