{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11],[20,0,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年4月电动机采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22050"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200919","伺服电机","IFK7063-2AF7(带编码器)  1-1RG1","Uin 272V 、Io 8A、In 5.6A 、Nmax 7200r/min 、Nn3000r/min","台","1","2022-07-30","检验检测中心"]
[2,"5700400754","脱管机主减速机","DL0528","成品；功率：450KW；三个机架速比：3.57：3.48：3.48；订货厂家：宁波东力","套","1","2022-09-30","89热轧"]
[3,"5000700115","减速电机","BWDZ6-11-43","带电机DM160L-6-E/11KW","台","1","2022-07-30","原料工段"]
[4,"5602100005","电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套","2","2022-07-30","炼钢厂部"]
[5,"5709900086","下辊辊缝调整齿轮电机Roll Gap Adjustment Lower Roll;0122015-03.169;374.0;Danfoss Beuer GmbH","0122015-03.169374.0Danfoss Beuer GmbH","374.0Kg","套","1","2022-07-30","340热轧"]
[6,"6000200928","齿轮减速电动机","SA92-1/100YEJ4KW-6P-M1","额定功率4Kw;额定电流9.4A;转速960rpm;配电磁制动;三角形接法;F级;IP54","台","2","2022-07-30","炼钢厂部"]
[7,"6600200793","智能数显仪","CMF1","精度：0.2%F.S；电源：220AC，编号：62249-210915-01；输入信号4-20mA/脉冲；温度输入PT100；压力输入4-20mA；外供1 24VDC，外供2 24VDC，输出4-20mA;重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司","台","1","2022-07-30","180厂部"]
[8,"6000200921","变频调速三相异步电动机","YZSP355M-4;250KW","额定电压380V ;额定电流442A ;转速1490r/min ;绝缘等级F ;防护等级IP54 ;接线方式△; 安装方式B3;接线盒在上方;功率因数0.9;效率95.5%;环境温度40度","台","1","2022-07-30","180厂部"]
[9,"6000200936","排污行车电机","Y2-71M1-4-GL03048","0.25KW；0.79A；380V；Y接法；1380r/min","台","2","2022-07-30","能源厂部"]
[10,"6000200935","冶金起重电动机","YZR450L1-10C","单轴;带超速开关;250Kw;AC380V;Y接;定子380V/493A;转子489V;305A;工作制S3;60%;转速588r/min;绝缘等级H级;环境空气温度60℃","台","1","2022-07-30","炼钢厂部"]
[11,"5703800014","辊道减速机","型号：DLR04-291 YPG112M-4-M1-R;出厂编号：026742H-19","不带电机；附带电机小齿轮","台","20","2022-07-30","180厂部"]
[12,"6000200077","变频电动机","YZPSLE160L-8 7.5Kw","立式","台","6","2022-07-30","炼钢厂部"]
[13,"6000200939","起重用多速三相异步电动机","YZD160M2-4/16-AE228","5.5/1.5KW;12-8A 1380-330r/min工作制3-25% 15%","台","1","2022-07-30","高炉"]
[14,"6000200617","异步交流电动机","Y100L-4/B5","2.2Kw","台","4","2022-07-30","烧结"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                     3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年4月电动机采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22050"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}