{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,27,0],[3,7,29,7],[3,9,27,9],[28,0,29,0],[28,9,29,9],[30,0,30,11],[31,0,31,11],[32,0,32,11],[33,0,33,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年4月炼钢厂3#连铸机水系统改造备件招标采购项目            项目编号：HGCGD22054"]
["标包","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","含税总金额","生产厂家\n","备注   "]
[1,"法兰","200-16","20#","只",26,"2022-05-30","炼钢厂"]
[null,"不锈钢弯头","直径76","1Cr18Ni9Ti","只",50,"2022-05-30"]
[null,"法兰","DN300；PG10","碳钢","只",50,"2022-05-30"]
[null,"冲压弯头","直径325*8","20#钢","只",60,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢弯头","直径273*8","1Cr18Ni9Ti","个",16,"2022-05-30"]
[null,"弯头","直径273*10","碳钢;","个",4,"2022-05-30"]
[null,"Y型过滤器","SRY-1；DN150","不锈钢","只",1,"2022-05-30"]
[null,"全自动清洗过滤器","ZGS-206；水处理能力130m3/h;进出口管径150mm;不锈钢过滤网;过滤精度0.1mm","不锈钢滤芯","台",8,"2022-05-30"]
[null,"全自动清洗过滤器","ZGS-810PR;L=2480；水处理能力350m3/h;进出口管径250mm;总长度2480mm;不锈钢过滤网;过滤精度0.2mm","不锈钢滤芯","台",2,"2022-05-30"]
[null,"冲压弯头","377*10","20#","只",22,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢弯头","RBD60.3*5.6","1Cr18Ni9Ti","只",100,"2022-05-30"]
[null,"避震喉","KXT-Ⅱ DN100","橡胶，碳钢法兰","只",3,"2022-05-30"]
[null,"避震喉","KXT-Ⅱ DN150","橡胶，碳钢法兰","只",3,"2022-05-30"]
[null,"避震喉","KXT-Ⅱ DN200","橡胶，碳钢法兰","只",8,"2022-05-30"]
[null,"避震喉","KXT-Ⅲ：DN250","耐压力2.5MPa","只",2,"2022-05-30"]
[null,"法兰","DN150；PN10","20#","只",3,"2022-05-30"]
[null,"法兰","DN250，PG10","20#","只",18,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢法兰","DN50","1Cr18Ni9Ti","只",32,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢法兰","DN100","1Cr18Ni9Ti","只",10,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢法兰","DN65","1Cr18Ni9Ti","件",50,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢法兰","DN150;PN16","1Cr18Ni9Ti","个",66,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢法兰","DN250;PN16","1Cr18Ni9Ti","个",16,"2022-05-30"]
[null,"法兰","DN250;PN25","20#","个",4,"2022-05-30"]
[null,"法兰","PN16 DN100","20#","只",6,"2022-05-30"]
[null,"不锈钢弯头","直径159","1Cr18Ni9Ti","只",21,"2022-05-30"]
[2,"砂石过滤器填料","∮8-16mm;∮4-8mm;∮2-4mm;∮4-8mm;砾石；卵石；无烟煤滤料；石英砂",null,"吨",68.8,"2022-05-30"]
[null,"沙石过滤器水帽","2T/h;螺纹M32；带锁紧螺母；缝隙0.5mm；材料304；",304,"套",600,"2022-05-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年4月炼钢厂3#连铸机水系统改造备件招标采购项目       项目编号：HGCGD22054"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}