{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,13],[8,0,11,0],[12,0,12,13],[13,0,13,13],[14,0,14,13],[15,0,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2022年6月机电设备备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGCGD22076"]
["标包","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","含税合价\n(元）","生产厂家","备注"]
[1,6600200350,"SAT专用双芯铂铑铂工作热电偶","SAT-S2-4-25/8-1300-Ⅱ2000/1850mm","φ25刚玉套管 固定法兰 SAT孔径φ8 SAT孔径φ8 刚玉管绝缘 丝径φ0.5±0.015mm 二级精度 测温范围0-1300℃ 工作温度800-1100℃ 24个月内温度不超±0.75%","GB/T30429-2013","管加工厂部","支",3,"2022-08-31"]
[2,"5000400114","新型复式电动双层卸灰阀减速机","NMRV-110","蜗轮蜗杆减速机，速比60:1；电机YEJ90L-4，功率1.5Kw，电压380v","JB/T8809-1998","烧结","台",2,"2022-07-30"]
[3,"6600100482","热值仪AD板","RNS-755002","输入电压24V/DC,尺寸150*150，工作温度10-38℃ 信号采集，控制设备工作温度，控制标气、过程气检测，与CPU 数据通讯","Q/320831RP002-2011","能源厂部","块",1,"2022-07-30"]
[4,"6600200768","电磁流量计","COPA XE ABB43F PTFE/HC-4","DN32:PN40:电源AC85-253V:TMax130℃ SMax:＜10W:fexc6.25Hz:IP67","GB/T29818-2013","炼钢厂部","台",1,"2022-07-30"]
[5,"6600200828","单相电流电压变送器","CDBS-I/A","工作电源AC220;AC0-5A/DC4-20mA","GB/T 13850","炼钢厂部","台",10,"2022-07-30"]
[6,"6400500832","探伤机：M通道纵伤探头","HC360-ZM-F2.5-2","2.5MHz12.5X14X10,F80;附测试性能报告","GB/T27664.2","219厂部","只",1,"2022-07-30"]
[null,"6400500833","探伤机：8通道组合探头","HC360-FC8-F5-2","复合晶片5C12X12X8;附测试性能报告","GB/T27664.2","219厂部","只",1,"2022-07-30"]
[null,"6400500834","探伤机：16通道横伤探头","HC360-H16-F2.5-2","2.5MHz9X12X16;附测试性能报告","GB/T27664.2","219厂部","只",1,"2022-07-30"]
[{"$nulls":9},"标包总价（元）："]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]
["日    期：     年     月     日"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月机电设备备件采购项目   项目编号：HGCGD22076"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]