{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年6月仪器仪表采购项目                                         项目编号：HGCGD22080"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6600200823","磁栅数字测量器","KSS15-1500","编码器；测量范围：0～1500mm,分辨率：0.005mm，供电：DC5～24V","个","1","2022-08-30","检验检测中心"]
[2,"6600200793","智能数显仪","CMF1","精度：0.2%F.S；电源：220AC，编号：62249-210915-01；输入信号4-20mA/脉冲；温度输入PT100；压力输入4-20mA；外供1 24VDC，外供2 24VDC，输出4-20mA;重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司","台","1","2022-08-30","180厂部"]
[3,"6600200807","光谱分析仪;光源","订货号;76020008","SOURCE3000","只","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[4,"6600200813","光谱分析仪;紫外光室快门","订货号:75060104","SPECTROLAB-M8","套","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[5,"6600200814","光谱分析仪;空气室快门","订货号:75060059","SPECTROLAB-M8","套","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[6,"6600200815","光谱分析仪;空气光室快门","订货号:75070200","SPECTROLAB-M9","套","2","2022-09-30","炼钢厂部"]
[7,"6600200816","光谱分析仪;紫外光室氟化镁镜片","订货号:48303013","SPECTROLAB-M9","片","4","2022-09-30","炼钢厂部"]
[8,"6600200817","光谱分析仪;阀体","订货号:75160198","SPECTROLAB-M9","套","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[9,"6600200818","光谱分析仪;手阀","订货号:73004010","SPECTROLAB-M9","只","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[10,"6600200348","SAT铂铑铂标准热电偶","SAT-S2-4-25/8-1300-Ⅱ1300/1150mm","φ25刚玉套管","支","2","2022-08-30","180厂部"]
[11,"6600200130","光谱分析仪 点火板","IGNITION SOURCE for SOURCE3000",null,"块","1","2022-09-30","炼钢厂部"]
[12,"6400600492","振动监视器","P/N EC6652","6652 X-Y RADIAL VIBRATION MONITOR，ENTEK S/N 200903775 AB","块","1","2022-08-30","烧结"]
[13,"6000200945","氨氮在线监测仪蠕动电机","SBL- M811","转速：60r/min；电源电压：220V；最大输出负载：500Ω；分辨率 ：1mg/m3 ；功率50W","台","1","2022-08-30","能源厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月仪器仪表采购项目                                   项目编号：HGCGD22080"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}