{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,13],[3,0,8,0],[3,7,8,7],[3,8,8,8],[3,9,8,9],[3,11,8,11],[3,13,8,13],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[11,0,11,8],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年8月-2023年7月布袋招标采购项目                     项目编号：HGCGD22100"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包含税总价（元）","生产厂家","备注"]
[1,5603200001,"PD高温滤袋","125*6220","要求与花板孔直径134mm配套","只",100,"技术要求","炼钢厂","年度周期内按月度计划交货期交货",{"$nulls":3},"包安装"]
[null,5603200004,"滤袋","125*6220","覆膜针刺毡高效过滤滤料 要求与花板孔直径134mm配套","只",1000]
[null,5603200005,"滤袋","130*6020","覆膜针刺毡高效过滤滤料 要求与花板孔直径135.5mm配套","只",3000]
[null,5603200017,"PD高温滤袋","130*6020","要求与花板孔直径135.5mm配套","只",2000]
[null,5603200022,"PD高温布袋","尺寸125*6220；花板孔直径φ134","材质：100%PTFE;允许连续正常使用温度150°-250°;最高瞬时耐受\n温度280°；附技术协议","只",1000]
[null,5603200032,"PD高温布袋","尺寸130*6020;花纹孔直径∮139mm配套;德国BWF","材质100%PTFE;允许连续正常使用温度150°-250°;最高瞬时耐受温度280°;附技术协议","只",2000]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误；                                                                     3、数量为预估量，以实际技术数量为准"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年8月-2023年7月布袋招标采购项目           项目编号：HGCGD22100"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]