{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[42,8,74,8],[75,0,75,7],[76,0,76,11],[77,0,77,11],[78,0,78,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年8月钢材类采购项目                    项目编号：HGCGJ22040"]
["序号","资材编码","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,4400100003,"槽钢","10#Q235","Q235","吨",1,"2022-09-26","720厂部"]
[2,4400100004,"槽钢","12#Q235","Q235","吨",2,"2022-09-26","340热轧"]
[3,4400100008,"槽钢","20#Q235","宽度200mm,腿宽73mm，腰厚7mm GB/T707-1988","吨",1.5,"2022-09-26","219厂部"]
[4,4400100014,"等边角钢","50*5Q235",null,"吨",1.5,"2022-09-26","219厂部"]
[5,4400100036,"钢板","δ=3mmQ235","Q235","吨",3,"2022-09-26","管加工厂部"]
[6,4400100037,"钢板","δ=4mmQ235","Q235","吨",2,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[7,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨",2,"2022-09-26","340热轧"]
[8,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨",1,"2022-09-26","720厂部"]
[9,4400100055,"焊接管","直径15*9m",null,"吨",4,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[10,4400100059,"螺纹钢直径","14mm20MnSi",null,"吨",10,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[11,4400100065,"花纹板","δ5mmA3",null,"吨",2.5,"2022-09-26","219厂部"]
[12,4400100066,"钢格板","900*1150*35；","G325/35/50","块",50,"2022-09-26","219厂部"]
[13,4400100066,"钢格板","900*1150*35；","G325/35/50","块",50,"2022-09-26","720厂部"]
[14,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块",50,"2022-09-26","管加工厂部"]
[15,4400100068,"焊接管","直径15mm","壁厚≥3mm","吨",15,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[16,4400100078,"花纹板","δ3mmA3",null,"吨",6,"2022-09-26","管加工厂部"]
[17,4400100078,"花纹板","δ3mmA3",null,"吨",2,"2022-09-26","720厂部"]
[18,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨",3,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[19,4400100136,"扁钢","50*10Q235",null,"吨",0.5,"2022-09-11","180厂部"]
[20,4400100158,"低碳拉丝用钢","规格：5.5mm,每捆直径大于1.2米，重量大于等于1400千克。","Q195b","吨",15,"2022-08-27","180厂部"]
[21,4400200004,"镀锌铁丝","直径2.1",null,"吨",0.1,"2022-09-26","219厂部"]
[22,4400300016,"黄铜元","直径80mm","H62","吨",0.1,"2022-09-26","219厂部"]
[23,4400300017,"黄铜元","直径90mm","H62","吨",0.1,"2022-09-26","219厂部"]
[24,4400300018,"黄铜元","直径70mm","H62","吨",0.1,"2022-09-26","219厂部"]
[25,4500100024,"高压不锈钢管","16*3.5","1Cr18Ni9Ti","吨",0.8,"2022-09-26","720厂部"]
[26,4500100026,"高压不锈钢管","22*4","18CrNi9T","Kg",300,"2022-09-26","720厂部"]
[27,4500100038,"无缝钢管","直径17*3;","20#;定尺7m;GB8162","吨",5,"2022-08-27","炼钢厂部"]
[28,4500100038,"无缝钢管","直径17*3;","20#;定尺7m;GB8162","吨",3,"2022-09-26","炼钢厂部"]
[29,4500300003,"螺旋焊管","直径530*10",null,"吨",3,"2022-10-11","高辅工段"]
[30,5602500009,"钢格板","WA323/1 1000*1400","Q235 Q235","块",40,"2022-09-26","340热轧"]
[31,40302020001,"炭结圆钢","直径16mm45#",null,"吨",0.5,"2022-10-27","烧结"]
[32,40303040006,"钢板","δ=2mmQ235","Q235","吨",1,"2022-10-27","高炉"]
[33,40303040034,"钢板","δ10mm；16Mn","16Mn","吨",1,"2022-10-27","烧结"]
[34,40303040033,"钢板","δ16mm；16Mn","16Mn","吨",2,"2022-10-27","烧结"]
[35,40303040011,"钢板","δ6mmQ235","Q235","吨",2,"2022-10-27","高炉"]
[36,40303040012,"钢板","δ8mmQ235","Q235","吨",3,"2022-10-27","原料工段"]
[37,40305030003,"镀锌铁丝","直径1.6",null,"吨",0.1,"2022-10-27","高辅工段"]
[38,40304030006,"镀锌焊接管","DN50","60.3*3.8mm","吨",1,"2022-10-27","能源厂部"]
[39,null,"热轧螺纹钢筋","C16","HRB400E；9米","吨",5,"2022-08-26","管加工厂2号车丝机新增管端校正机项目"]
[40,null,"热轧螺纹钢筋","C10","HRB400E；9米","吨",1.5,"2022-08-26","炼铁厂喷煤系统扩建项目"]
[41,null,"H型钢","HW350*350*12*19","Q235B；12m","吨",4.2,"2022-08-26"]
[42,null,"H型钢","HW400*400*13*21","Q235B；12m","吨",11.5,"2022-08-26"]
[43,null,"H型钢","HN300*150*6.5*9","Q235B；12m","吨",3.6,"2022-08-26"]
[44,null,"H型钢","HN250*125*6*9","Q235B；12m","吨",4.6,"2022-08-26"]
[45,null,"H型钢","HN200*100*5.5*8","Q235B；12m","吨",2.6,"2022-08-26"]
[46,null,"H型钢","HW150*150*6*8","Q235B；12m","吨",2,"2022-08-26"]
[47,null,"H型钢","HN600*200*11*17","Q235B；12m","吨",4.2,"2022-08-26"]
[48,null,"H型钢","HN400*200*8*13","Q235B；12m","吨",5.1,"2022-08-26"]
[49,null,"H型钢","HN550*200*10*16","Q235B；12m","吨",13.816,"2022-08-26"]
[50,null,"H型钢","HN500*200*10*16","Q235B；12m","吨",15.052,"2022-08-26"]
[51,null,"H型钢","H200*150*3.2*4.5","Q355B；12m","吨",2.217,"2022-08-26"]
[52,null,"H型钢","HW200*200*8*12","Q235B；12m","吨",0.25,"2022-08-26"]
[53,null,"H型钢","HW250*250*9*14","Q235B；12m","吨",4.561,"2022-08-26"]
[54,null,"H型钢","HN450*200*9*14","Q235B；12m","吨",1.334,"2022-08-26"]
[55,null,"H型钢","HN150*75*5*7","Q235B；12m","吨",0.597,"2022-08-26"]
[56,null,"H型钢","HM194*150*6*9","Q235B；12m","吨",2.246,"2022-08-26"]
[57,null,"H型钢","HM488*300*11*18","Q235B；12m","吨",9.7,"2022-08-26"]
[58,null,"H型钢","HM390*300*10*16","Q235B；12m","吨",2,"2022-08-26"]
[59,null,"槽钢","20a","Q235B；9m","吨",1,"2022-08-26"]
[60,null,"槽钢","16a","Q235B；6m","吨",1.62,"2022-08-26"]
[61,null,"槽钢",12.6,"Q235B；6m","吨",0.5,"2022-08-26"]
[62,null,"槽钢",10,"Q235B；6m","吨",0.5,"2022-08-26"]
[63,null,"槽钢",8,"Q235B；6m","吨",0.6,"2022-08-26"]
[64,null,"钢板","4mm","Q235B；1500*6000","吨",0.5,"2022-08-26"]
[65,null,"钢板","6mm","Q235B；1500*6000","吨",1.5,"2022-08-26"]
[66,null,"钢板","8mm","Q235B；1500*6000","吨",10,"2022-08-26"]
[67,null,"钢板","10mm","Q235B；1500*6000","吨",8,"2022-08-26"]
[68,null,"钢板","12mm","Q235B；","吨",5,"2022-08-26"]
[69,null,"钢板","16mm","Q235B；","吨",8,"2022-08-26"]
[70,null,"钢板","18mm","Q235B；","吨",0.5,"2022-08-26"]
[71,null,"钢板","20mm","Q235B；","吨",5,"2022-08-26"]
[72,null,"钢板","25mm","Q235B；","吨",3.5,"2022-08-26"]
["1、投标报价含税，税率13%\n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年8月钢材类采购招标项目                                   项目编号：HGCGJ22040"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}