{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,7,117,7],[118,0,118,11],[119,0,119,11],[120,0,120,11],[121,0,121,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年9月~2023年9月五金类年度采购项目                         项目编号：HGCGD22117"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","年采购量（以每月实际申报数量为准）","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"3163100002","高温喷号涂料","JR-100",null,"Kg",2460,"合同签订后1个月内","炼钢厂部"]
[2,"3300600037","铁屑","1mm≤粒度≤4mm","要求干燥、无油","吨",13.8,null,"炼钢厂部"]
[3,"3300900001","调合漆","FO3-1 浅蓝","颜色代号8 PB07，要求符合漆膜颜色标准样卡GSB05-1426-2001标准","Kg",717.5999999999999,null,"管加工厂部"]
[4,"3300900002","调合漆","FO3-1 大红",null,"Kg",909.5999999999999,null,"管加工厂部"]
[5,"3300900003","调合漆","FO3-1 中绿",null,"Kg",2574.6000000000004,null,"管加工厂部"]
[6,"3300900004","调合漆","FO3-1 中黄",null,"Kg",3174,null,"340热轧"]
[7,"3300900005","调和漆","FO3-1 白色",null,"Kg",747.5999999999999,null,"管加工厂部"]
[8,"3300900006","调和漆","FO3-1 黑色",null,"Kg",1258.8000000000002,null,"管加工厂部"]
[9,"3300900007","调和漆","FO3-1 棕色",null,"Kg",383.4,null,"管加工厂部"]
[10,"3300900008","调合漆","FO3-1 银灰","HG/T2455-1993","Kg",231.60000000000002,null,"管加工厂部"]
[11,"3300900011","自动喷漆","大红；380ml/瓶 BBT-0047","BBT-0047","瓶",1080,null,"能源厂部"]
[12,"3300900013","自动喷漆","白色；400ml/瓶 BBT-0047","BBT-0047","瓶",1608,null,"180厂部"]
[13,"3300900015","防锈漆铁红","铁红","Q/BNUD002-2011","Kg",151.2,null,"烧结"]
[14,"3301000010","工业盐NaCL","(细)",null,"吨",102,null,"炼钢厂部"]
[15,"3301000023","洗洁精","2.5kg/瓶",null,"瓶",120,null,"能源厂部"]
[16,"3301000026","锯床专用切削液","HJ-Y01；5Kg/桶",null,"桶",300,null,"管加工厂部"]
[17,"3400100019","彩条布","8m宽",null,"米",1836,null,"720厂部"]
[18,"3400100020","彩条布","8m宽 长80m",null,"米",1392,null,"高辅工段"]
[19,"3400100042","白钢玉砂轮片","(φ350*φ127*40)mm","100目","片",120,null,"检验检测中心"]
[20,"3400100054","小砂带","10*330mm","1200目","根",696,null,"检验检测中心"]
[21,"3400100058","棉纱","10kG",null,"Kg",7854,null,"管加工厂部"]
[22,"3400100059","棉布","10kG",null,"Kg",4624.799999999999,null,"能源厂部"]
[23,"3400300008","冰块","420*560*180",null,"块",996,null,"340步进炉"]
[24,"4000100034","低压灯泡","60W","36v","只",408,null,"720厂部"]
[25,"4000100060","工作行灯","XD-36-60",null,"只",240,null,"720厂部"]
[26,"4000100139","LED配电房专用灯","BD-A95;","30W;220-240V;斑点照明","盏",480,null,"高炉"]
[27,"4000200094","尼龙扎带","4*200mm",null,"根",46200,null,"炼铁厂部"]
[28,"4000200095","尼龙扎带","5*300mm",null,"根",32520,null,"炼钢厂部"]
[29,"4000200096","尼龙扎带","6*400mm",null,"根",40800,null,"340热轧"]
[30,"4000200098","尼龙扎带","GT-150",null,"根",8400,null,"720厂部"]
[31,"4000300031","毛刷","75-80mm",null,"把",636,null,"能源厂部"]
[32,"4000300032","毛刷","100mm",null,"把",528,null,"720厂部"]
[33,"4000300057","卸扣","24mm",null,"只",84,null,"炼钢厂部"]
[34,"4000300077","钢丝绳用铝套管","A型;","直径14mm","只",22080,null,"物流中心"]
[35,"4000300087","冲压弯头","直径114*6",null,"个",72,null,"高辅工段"]
[36,"4000400004","白色粉笔","*",null,"盒",4488,null,"管加工厂部"]
[37,"4000400005","白色油性笔","CNSSA10",null,"支",6720,null,"管加工厂部"]
[38,"4000400027","记号笔","兰/黑",null,"支",372,null,"180厂部"]
[39,"4000400070","可赛新超兰","TM1587,","310ml/支","支",648,null,"管加工厂部"]
[40,"4000400074","松动剂","1750型","500ml","瓶",216,null,"340热轧"]
[41,"4000400082","电池7#","*",null,"对",240,null,"能源厂部"]
[42,"4000400112","螺纹锁固密封胶","277","250ml/支","支",84,null,"炼钢厂部"]
[43,"4000400116","石英光棒","长16mm，直径3.8mm",null,"根",3000,null,"检验检测中心"]
[44,"4000400120","平板拖把","*","60cm","把",72,null,"能源厂部"]
[45,"4000400123","绝缘橡皮垫","800mm*5mm",null,"Kg",2748,null,"180厂部"]
[46,"4000400159","车丝拧接机防护专用砂布","静电植砂ELECTRO COATED：    230*280（9in*11in)","230*280（9in*11in)","张",23700,null,"管加工厂部"]
[47,"4000600006","斗车","手推式",null,"辆",72,null,"炼铁厂部"]
[48,"4000600040","货运电动三轮车","电池6020;带盒",null,"组",24,null,"180厂部"]
[49,"4000600044","303单动式矮型千斤顶","JRSM-502；","50吨","台",12,null,"340热轧"]
[50,"4000700006","布拖把","*",null,"把",2040,null,"能源厂部"]
[51,"4000700014","灰斗","*",null,"只",120,null,"原料工段"]
[52,"4000700017","芦苇扫把","*",null,"把",2124,null,"炼钢厂部"]
[53,"4000700029","有柄铁铲","2#(长柄1.5M)",null,"把",1956,null,"原料工段"]
[54,"4000700030","竹扫把","*",null,"把",420,null,"能源厂部"]
[55,"4000700031","棕扫把","*",null,"把",1536,null,"能源厂部"]
[56,"4100100011","补偿导线","CFS40/EA32","输入信号±350mV","米",4980,null,"炼钢厂部"]
[57,"4100300005","igus数据电缆","CF11.10.04.02 [4*(2*1.0)]C DIN","外径12.0mm 绝缘材料TPE外护套 镀锡铜丝编织屏蔽 耐油 对绞芯线。","米",840,null,"180厂部"]
[58,"4100400025","包塑金属软管","φ32mm(电气专用)",null,"米",576,null,"炼钢厂部"]
[59,"4100900001","不锈钢电焊条A132","直径3.2 E308-16",null,"Kg",426,null,"720厂部"]
[60,"4100900002","不锈钢电焊条A132","直径4 E308-16",null,"Kg",450,null,"高炉"]
[61,"4100900009","电焊条J422","直径3.2 E4303",null,"Kg",963,null,"炼钢厂部"]
[62,"4100900010","电焊条J422","直径4 E4303",null,"Kg",1602,null,"炼钢厂部"]
[63,"4100900013","角磨机切割片","直径100mm*1.2mm*直径16mm DIN",null,"片",1296,null,"炼钢厂部"]
[64,"4100900014","砂带","200*1630mm","200*1630mm 粒度 60","张",1320,null,"炼钢厂部"]
[65,"4100900015","砂带","XK870*P36","4000*150mm","根",1296,null,"219厂部"]
[66,"4100900025","芯棒焊条","Castolin 6 F2248","NHSS*3.2mm","Kg",252,null,"180厂部"]
[67,"4100900026","园柱磨头","直径25*30","直径25*30","只",1740,null,"89热轧"]
[68,"4100900032","弹力精磨片","*","125mm","块",23412,null,"340热轧"]
[69,"4100900039","树脂磨片","SBD-STA4502A-125","125mm","片",57600,null,"720厂部"]
[70,"4100900043","硬布砂带","LD4000*150","80目；缝口搭接","条",240,null,"219厂部"]
[71,"4200200007","电动扳手","6906",null,"台",24,null,"180厂部"]
[72,"4200200053","气动冲击扳手","3228—2000",null,"件",12,null,"180厂部"]
[73,"4200700028","角向磨光机","GWS6-100",null,"台",60,null,"180厂部"]
[74,"4200700029","角向磨光机","GWS6-125","GWS6-125","台",240,null,"340热轧"]
[75,"4200700035","模具电磨","SIJ-6 480W",null,"台",84,null,"180厂部"]
[76,"4200700054","移动式检修电缆盘","30米3*2.5+1*1.5","防护等级：IP65#","只",24,null,"180厂部"]
[77,"4200700055","硬质合金开孔器","订货号：630130225 DIN","直径22.5 PG22 DIN EN 60745-2-1-2011","个",12,null,"炼铁厂部"]
[78,"4200700088","充电式角向磨光机","DGA402SFJ/RME/Z  100mm(4'') (18V, 带电池，带充电器）","能力：钹形砂轮片100mm(4'') 回转数（rpm) 10,000 体积（长*宽*高）317*118*118mm ；一次充电工作量：切割混凝土（深度5mm）;15m 左右，切割钢筋10mm：25个左右","台",24,null,"管加工厂部"]
[79,"4200800035","毛刷","150mm","150mm","把",1836,null,"原料工段"]
[80,"4200900001","Cr-Mo橡塑十字起子","6*150mm；订货号：42166； DIN","DIN ISO 1173-2009","把",84,null,"炼钢厂部"]
[81,"4200900107","可赛新1750松动剂","可赛新1750松动剂,350g/瓶",null,"个",96,null,"高辅工段"]
[82,"4201500004","电焊钳","500A",null,"把",36,null,"340热轧"]
[83,"4201700011","附柄砂布轮.","附柄砂布轮80#",null,"个",2460,null,"89热轧"]
[84,"4201700017","角磨片","125*6*22；NO:1669161256",null,"片",5700,null,"340热轧"]
[85,"4201700044","新式黑胶布","*",null,"卷",12456,null,"340热轧"]
[86,"4201700064","园锥磨头","直径20*30",null,"只",20100,null,"180厂部"]
[87,"4201700099","纤维抛光轮","外径*厚度*中心孔：300mm*50mm*33mm","材料硬度等级：14P","块",1620,null,"管加工厂部"]
[88,"4201700125","角磨片","100*6*16mm","T27   A/F24","片",8760,null,"180厂部"]
[89,"4300100030","超强力万能胶","*","1.6Kg/桶","桶",468,null,"物流中心"]
[90,"4300200009","精密电子仪器清洗剂","780","350g/瓶","瓶",240,null,"管加工厂部"]
[91,"4300200036","硫化亚铁清洗液","QL-1206","适用于0-30摄氏度使用，环保型，有效去除硫化亚铁，没有异味","Kg",570,null,"检验检测中心"]
[92,"4300300001","氧气管","10*2*30",null,"根",84,null,"炼钢厂部"]
[93,"4300300003","乙炔管","10*1*30",null,"根",48,null,"720厂部"]
[94,"4300600007","包塑金属软管","φ20mm(电气专用)",null,"米",1188,null,"340热轧"]
[95,"4300600008","包塑金属软管","φ25mm(电气专用)",null,"米",696,null,"炼钢厂部"]
[96,"4500100014","气压管","25*5*20",null,"根",72,null,"高辅工段"]
[97,"5300800001","正三轮电动车","车身尺寸：2800*1020*1260箱体尺寸：1300*1020*260","功率800w,车速≤20km/h;载重150kg；把式","台",24,null,"原料工段"]
[98,"6400500785","硅胶板","硅胶板：6mm,硬度40；白色","硅胶板：6mm,硬度40；白色","公斤",288,null,"管加工厂部"]
[99,"6600100050","游标卡尺","0-300mm","测量范围0~300mm 准确度等级或最大允许误差0.02mm 爪长大于100mm","把",36,null,"管加工厂部"]
[100,"6600200624","Graphite Crucible（石墨坩埚）","775-892(100个/盒)","LECO公司ON736型氧氮分析仪专用石墨坩埚","盒",24,null,"检验检测中心"]
[101,"7102900016","不锈钢外丝","直径20*4",null,"只",756,null,"340热轧"]
[102,"7102900055","生料带","20m",null,"卷",3408,null,"管加工厂部"]
[103,"7102900063","冲压弯头","159*6","90度加厚","个",60,null,"管加工厂部"]
[104,"7300600017","塑料气管","159666 PUN-8*1.25-BL FESTO",null,"米",1032,null,"340热轧"]
[105,"7300600018","塑料气管","159668 PUN-10*1.5-BL FESTO",null,"米",1524,null,"340热轧"]
[106,"7300600019","塑料气管","159672 PUN-16*2.5-BL FESTO",null,"米",840,null,"340热轧"]
[107,"7300600020","塑料气管","159670 PUN-12*2-BL FESTO","DIN43614-2-1980","米",1320,null,"340热轧"]
[108,"7502100003","法兰","直径50；PN10","铸造","只",132,null,"高炉"]
[109,"7502100005","法兰","直径80；PN10","铸造","只",108,null,"高辅工段"]
[110,"7502300002","法兰","PN16 DN100",null,"只",72,null,"烧结"]
[111,"7502600001","风镐","G10",null,"件",84,null,"高炉"]
[112,"7502900020","不锈钢外丝","*","直径15mm 1Cr18Ni9Ti","只",1224,null,"340热轧"]
[113,"7502900021","不锈钢外丝","*","直径25mm 1Cr18Ni9Ti","只",384,null,"720厂部"]
[114,"7502900067","手动液压推车","B108.CBY1 2t","1 2t","台",12,null,"烧结"]
[115,"8700800058","RIHON利合牌微晶弹性抛光轮","SC80-300mm*50mm*32mm","材料硬度14P、抛光轮颜色：蓝色；原材料：微晶刚玉。性能：切削力强、粉尘少","个",600,null,"管加工厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；\n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年9月~2023年9月五金类年度采购项目                       项目编号：HGCGD22117"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}