{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,13],[3,0,5,0],[6,0,8,0],[9,0,12,0],[26,0,26,13],[27,0,27,13],[28,0,28,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2022年11月机械备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGCGD22138"]
["标包号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","含税金额（元）","生产厂家","备注"]
[1,"5603400079","走行减速机（右）","68017.12.01","带11KW电机;带制动（手动释放）;带缓冲垫2个;立式安装","审核图纸","炼钢厂部","台","1","2022-12-31"]
[null,"5603400080","走行减速机（左）","68017.04.01","带11KW电机;带制动（手动释放）;带缓冲垫2个;立式安装","审核图纸","炼钢厂部","台","1","2022-12-31"]
[{"$nulls":10},"标包总价（元）"]
[2,"5100100572","膜片联轴器","HSFD8400","HSFD8400-220824",null,"高辅工段","套","1","2022-12-31"]
[null,"5100100573","膜片联轴器","HBF1560","HBF1560-220823",null,"高辅工段","套","1","2022-12-31"]
[{"$nulls":10},"标包总价（元）"]
[3,"5000700118","主机平台升降机","SWL5M-1A-Ⅱ-120",null,null,"89包装","件","1","2022-12-31"]
[null,"5000700119","三爪开口度升降机","SWL5M-1-B-Ⅳ-250-C",null,null,"89包装","件","1","2022-12-31"]
[null,"5000700120","三爪开口度升降机1","SWL5M-1-B-Ⅳ-250-D",null,null,"89包装","件","1","2022-12-31"]
[{"$nulls":10},"标包总价（元）"]
[4,"5715700028","压下减速电动机","Z8045.02.01.07","组件 750Kg","审核图纸","720厂部","台","1","2022-12-31"]
[5,5000400038,"烧结梭式布料器皮带减速机","K97-31.05/P132B5","铸造、锻造 JB/T11619-2013 电机与减速机之间为梅花弹性体联轴器","JB/T11619-2013","烧结","台",2,"2022-12-31"]
[6,"5000100062","摆线针轮减速机","BLY0-11-1.1","带电机，立式，与搅拌杆法兰式安装，转速 132r/min，电机功率1.1KW、电压380V","JB/T2982-1994","340热轧","套","2","2022-12-31"]
[7,"5704600031","辊道减速机","DLKF04-138","速比10.34,带电机小齿轮,不带电机,配套电机型号Y2-100L1-4-M1-L3","GB/T3480.5-2008","180厂部","台","26","2022-12-31"]
[8,"5000500092","轧钢辊道减速机","DLKAB05-45DM100L2-4-M1","带电机，电机功率3kW，辊子转速45r/min，速度约为32m/min",null,"340热轧","台","2","2022-12-31"]
[9,"5100100566","齿式联轴器","TGLA4","d1=12 L=25  d2=19 L=40","JB/T8845.2-2001","219厂部","套","3","2022-12-31"]
[10,"5706900046","减速箱","WPA175-C 左旋",null,"国标","219厂部","台","1","2022-12-31"]
[11,"5700100175","机械手减速电机","DLRZXF107DM180M-4-18.5KW","宁波东力","审核图纸","89热轧","台","1","2022-12-31"]
[12,"5701800053","探伤机：不锈钢关节轴承鱼眼接头","探伤机：不锈钢关节轴承鱼眼接头","PHSS8  8mm内螺纹  反扣","GB/T27664.2-2011","89包装","个","18","2022-12-31"]
[13,"5701800054","140探伤主机丝杆","NEFF  KGS-4010-50-1700","ZJ-39-07","GB/T1758.3-1998","89包装","根","1","2022-12-31"]
[14,"6000300244","电机制动器制动片","DZS3","适用于DZS3-150A制动器",null,"219厂部","件","4","2022-12-31"]
[15,"5000400122","圆柱齿轮减速器","QJG-L200-25-I","速比：25，中硬。","JB/T9002-1999","219厂部","台","1","2022-12-31"]
[16,"5706100049","电机减速箱","DSZYEJCJ180-5.5-60","147Kg,带电机",null,"219厂部","台","1","2022-12-31"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年11月机械备件采购项目   项目编号：HGCGD22138"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]