{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":46,"n_cols":14,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,12],[3,0,6,0],[7,0,18,0],[19,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,37,0],[38,0,41,0],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11],[45,0,45,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年12月钢材类物资采购项目                        项目编号：HGCGJ22047"]
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","执行标准","申请部门","审批量","期望交货期","含税单价(元)","含税总价(元)","生产厂家","备注"]
[1,4000500027,"网络板","1180*1000mm",null,"M2","GB1220-92","管加工厂部","236","2023-01-27"]
[null,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块","YB/T4001.1-2007","180厂部","40","2023-01-27"]
[null,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块","YB/T4001.1-2007","管加工厂部","50","2023-01-27"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
[2,4400100036,"钢板","δ=3mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","180厂部","6","2023-01-27"]
[null,4400100037,"钢板","δ=4mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","炼钢厂部","2","2023-01-27"]
[null,4400100045,"钢板","δ30mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","180厂部",11.5,"2023-01-27"]
[null,4400100049,"钢板","δ8mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","原料工段","3","2023-01-27"]
[null,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","炼钢厂部",8,"2023-01-27"]
[null,4400100040,"钢板","δ14mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","高炉","2","2023-02-26"]
[null,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","高炉","2.85","2023-02-26"]
[null,4400100038,"钢板","δ10mm；16Mn","16Mn","吨","GB/T1591-2018","高辅工段","3","2023-02-26"]
[null,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","180厂部","1.5","2023-01-27"]
[null,4400100080,"钢板","δ16mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","管加工厂部","5","2023-01-27"]
[null,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨","GB/T33974-2017","89热轧","1","2023-01-27"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
[3,4400100052,"镀锌焊接管","直径15mm",null,"吨","GB/T3091-2015","340热轧","0.5","2023-01-27"]
[null,4400100053,"镀锌焊接管","直径20mm",null,"吨","GB/T3091-2015","340热轧","0.5","2023-01-27"]
[null,4400100055,"焊接管","直径15*9m",null,"吨","GB/T3091-2015","炼钢厂部","5","2023-01-27"]
[null,4400100068,"焊接管","直径15mm","壁厚≥3mm","吨","GB/T3091-2015","炼钢厂部","10","2023-01-27"]
[null,4400100161,"焊接管","内径15，外径21.3，长度9米","材质：Q235","吨","GB/T3091-2008","高炉","3","2023-01-27"]
[null,4400100159,"焊接管","内径20mm;定尺6m","壁厚3.5mm","吨","GB/T3091-2008","炼钢厂部","6","2022-12-28"]
[null,4500100001,"镀锌焊接管","直径32",null,"吨","GB/T3091-2015","原料工段","1","2023-01-27"]
[null,4400100165,"20号无缝3PE钢管","159*6 20#","3PE防腐管","吨","GB/T8163-2018","管加工厂部","13.011","2023-02-26"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
[4,4400100158,"低碳拉丝用钢","规格：5.5mm,每捆直径大于1.2米，重量大于等于1400千克。","Q195b","吨","Q/OHAB 106-2014","180厂部","15","2023-01-27"]
[null,4400100059,"螺纹钢直径","14mm20MnSi",null,"吨","GB/T1499.2-2018","炼钢厂部","10","2023-01-27"]
[null,4400100032,"炭结圆钢","直径18mm45#",null,"吨","GB/T699-2015","原料工段","1","2023-01-27"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
[5,4400100118,"槽钢","14b#","Q235","吨","GB/T706-2016","高炉","1","2023-02-26"]
[null,4400100120,"槽钢","16b#","Q235","吨","GB/T706-2016","高炉","6","2023-02-26"]
[null,4400100089,"槽钢","8#Q235",null,"吨","GB/T706-2016","180厂部","5","2023-01-27"]
[null,4400100006,"槽钢","16#Q235","h160*b65*d8.5;19.75Kg/m","吨","GB/T706-2016","180厂部","3.5","2023-01-27"]
[null,4400100110,"不锈钢等边角钢","80*8",null,"吨","GB/T2101-2017","高炉","0.3","2023-02-11"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
[6,null,"钢板","δ=30","Q235B","吨",null,"湘钢工程1#连续加料",25,"2022-12-25"]
[null,null,"C型钢","120*60*20*2","Q235B","吨",null,"湘钢工程1#连续加料",2.64,"2022-12-25",{"$nulls":3},"6米"]
[null,null,"C型钢","120*60*20*2","Q235B","吨",null,"湘钢工程1#连续加料",2.64,"2022-12-25",{"$nulls":3},"8米"]
[{"$nulls":8},"标包总价（元）："]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年12月钢材类物资采购项目           项目编号：HGCGJ22047"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}