{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,12],[15,0,15,12],[16,0,16,12],[17,0,17,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2023年1月电气、仪表备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGJY-G2023005"]
["序号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","执行标准","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"6700400234","电热鼓风干燥箱","FN101-4S;300℃;8Kw","300℃;8Kw",null,"高炉","台","2","2023-02-28"]
[2,"6400300131","传感器","SB-20",null,"GB/T7551-2008","720厂部","只","1","2023-02-28"]
[3,"6400300130","传感器","SB-10",null,"GB/T7551-2008","720厂部","只","1","2023-02-28"]
[4,"6600400018","电接点压力表","YTX-150","量程0~1MPa 精度1.5","JB/T6804-2006","原料工段","块","4","2023-02-28"]
[5,"6600200035","称重显示控制器","XK3124",null,"GBT11022-1999","340热轧","台","1","2023-02-28"]
[6,"6400600377","电阻应变计","MMF500393；5片/包；WK-06-125TM-350/W","适用温度–269℃~+290℃；应变范围 ±1.5%；电阻：350欧姆","Micro-Measurements 公司","检验检测中心","包","10","2023-02-28"]
[7,"6400300210","传感器;","SB-5","最大载荷5t,灵敏度：（2±0.002）mV/V ，激励电压(5-15)V，准确度等级 C3，防护等级 IP67，材质 优质合金钢","GB/T7551-2008","180厂部","只","5","2023-02-28"]
[8,6600200854,"手持式X荧光光谱","SPECTRO xSORT","\"X射线光管;最大激发电压50KV;尺寸;270mm*93mm*230mm;重量;1.26Kg;电池380g\"","JB/T11145-2001","炼钢厂部","台",1,"2023-02-28"]
[9,6600100521,"气体智能体积修正仪","Corus","内电源3.6V兼外电源6--24V  气体压力范围0.9/10bar气体温度范围243.15/343.15K  Tb=293.15K/Pb=1.01325bar  防护等级IP65 精度0.5,配相应压力、温度传感器","GB/T21446-2008","能源厂部","台","1","2023-02-28"]
[10,6600200839,"富氧专用氧化锆氧量分析仪","RONYIN 1000N/1251","测量范围0-99.99%，响应时间小于4s，被测气体温度低于700度，法兰安装，供电电源220VAC 3A，4-20mA输出","GB/T8623-1997","89油管车丝委外","套","1","2023-02-28"]
[11,6600200848,"数字显示仪","SWP-C401-02-12-N-T","4-20mA;0-1000","GB/T13987-2008","炼钢厂部","台","3","2023-02-28"]
[12,6700100104,"X荧光光谱仪专用分析试剂","X荧光光谱仪专用分析试剂 67Li2B4O7：33LiBO2 有效期内，带有效证书，无水解，无结块变质AR1000g",null,null,"检验检测中心","瓶",50,"2023-02-28"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年1月电气、仪表备件采购项目   \n项目编号：HGJY-G2023005"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]