{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,12],[14,0,14,12],[15,0,15,12],[16,0,16,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2023年2月电气、仪表备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGJY-G2023010"]
["序号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","执行标准","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"6400100044","感烟探测器","JTY-GD-ZM992；24V","\"环境温度-10℃~ 50℃ ( 14oF~122oF)℃； \n环境湿度5% ~ 95%RH,无凝结%；额定电压24V；额定电压24V；尺寸117mm*62mm\n\"","GB4715-2005","能源厂部","台","10","2023-03-15"]
[2,"6600200664","称重显示器控制器","CBA010M","电源：AC220V/50HZ;工作温度-40℃-85℃","GB/T7724-1999","180厂部","台","1","2023-03-15"]
[3,"4100100373","TOC外补偿导线","ECC TOC 2CU-2CUNI","S型热电偶分度补偿电缆;带外层屏蔽层;4芯带屏蔽;2 x Cu-CuNi耐高温补偿导线","GB/T4989-94","炼钢厂部","米","200","2023-03-15"]
[4,"6500200133","微型计算机;HP380 G6服务器电源","DPS-460EB A REV(版本) ：01F","INPUT:100V-240V/ 6.0-3.0A,OUTPUT:460W(MAX),+12.0V/38.3AMAX;+12VSB/2.5AMAX;S/N:CCSD1030325219;CT;5ANLD0B4DZ90YX","GB/T9813-2000","180厂部","台","2","2023-03-15"]
[5,"6500200103","内存条","KVR26N19D8/16","台式机内存，DDR2666,16GB","GB/T29301-2012","能源厂部","片","1","2023-03-15"]
[6,"6400100047","高清专用热像仪","ADE-LDRX-RXY","探测器类型：非制冷焦平面  感应波长：8μm～14μm 最大帧频：50Hz 测温范围：+50℃～+1100℃","JB/T1786-2005","炼铁厂部","台","1","2023-03-15"]
[7,"6400600520","铁水红外测温仪","ZN-2000","测温范围：700℃～1800℃；测量精度：±0.5%，温度分辨率1℃，显示方式：瞬时值、最大值、平均值；响应时间：≤100 ms；重复精度：±0.3%模拟输出：4-20mA，数字通信：RS485，工作温度：-20℃～65℃；","Q/RG003-2013","炼铁厂部","台","1","2023-03-15"]
[8,"6400600521","铁水红外测温仪专用电缆","TGG-1B-310","长度：15m，带8芯航空插头带屏蔽层",null,"炼铁厂部","个","1","2023-03-15"]
[9,"4200700103","插电式电动压线钳","CB-300","电压：220V/1280w;出力：12KN；行程：17mm；压接范围：16-300mm2","JB/T9938-2011","340热轧","台","1","2023-03-15"]
[10,"6500200134","戴尔台式计算机","DELL 成铭 3991","I5-10500/8GB/1TB+256G固态/集显/WIN7 旗舰版/无光驱","GB/T26802.1-2011","340热轧","台","2","2023-03-15"]
[11,null,"称重传感器\n","TY2021THG-180T",null,null,"炼钢厂高纯净品种钢生产技术升级改造项目","个",5,"2023-02-28"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年2月电气、仪表备件采购项目   \n项目编号：HGJY-G2023010"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]