{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,12],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年2月钢材类物资采购项目                        项目编号：HGJY-G2023011"]
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","执行标准","申请部门","审批量","期望交货期","含税单价(元)","含税总价(元)","生产厂家","备注"]
[1,4400100132,"轻轨","15kg/m","50SiMn;A=79.37;B=79.37;C=42.86;D=8.33","吨","GB/T11264-2012","89油管热处理","0.7","2023-02-28"]
[2,4400100014,"等边角钢","50*5Q235",null,"吨","GB/T706-2016","219厂部","2.5","2023-02-28"]
[3,4400100014,"等边角钢","50*5Q235",null,"吨","GB/T706-2016","340管加工热处理","0.5","2023-02-28"]
[4,4400100019,"工字钢","12#Q235","Q235","吨","GB/T706-2016","89油管热处理","1","2023-02-28"]
[5,4400100021,"工字钢","16#Q235","Q235","吨","GB/T706-2016","89油管热处理","1","2023-02-28"]
[6,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨","GB/T33974-2017","219厂部","2","2023-02-28"]
[7,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","89油管热处理","1","2023-02-28"]
[8,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","89油管热处理","2","2023-02-28"]
[9,4400100064,"钢板","δ20mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","炼钢厂部","3","2023-02-28"]
[10,4400100112,"钢格板","750*1090*35","G325/35/50","块","YB/T4001.1-2007","炼钢厂部","20","2023-02-28"]
[11,4400100055,"焊接管","直径15*9m",null,"吨","GB/T3091-2015","炼钢厂部","5","2023-02-28"]
[12,4500100027,"高压不锈钢管","25*4","1Cr18Ni9Ti","吨","GB/T14976-2012","炼钢厂部","0.9","2023-02-28"]
[13,4500100039,"高压不锈钢管","76*5；","1Cr18Ni9Ti","吨","GB/T14976-2012","89热轧","0.6","2023-02-28"]
[14,4500100058,"高压不锈钢管","Ф42*6","1Cr18Ni9Ti","吨","GB/T14976-2012","炼钢厂部","2.2","2023-02-28"]
[15,4500100036,"镀锌钢管","DN20;","材质Q235","吨","GB/T3091-2015","340管加工热处理","0.8","2023-02-28"]
[16,4500100038,"无缝钢管","直径17*3;","20#;定尺7m;GB8162","吨","GB/T8163-2018","炼钢厂部","3","2023-02-28"]
[17,4400200004,"镀锌铁丝","直径2.1",null,"吨","YB/T 5294-2009","炼钢厂部","0.1","2023-02-28"]
[18,4400200004,"镀锌铁丝","直径2.1",null,"吨","YB/T 5294-2009","340管加工热处理","0.1","2023-02-28"]
[19,4500200001,"紫铜管直径","6*1*1T2",null,"吨","GB/17791-2017","180热轧","0.2","2023-02-28"]
[20,4400100158,"低碳拉丝用钢","规格：5.5mm,每捆直径大于1.2米，重量大于等于1400千克。","Q195b","吨","Q/OHAB 106-2014","180热轧","15","2023-02-28"]
[21,4400100159,"焊接管","内径20mm;定尺6m","壁厚3.5mm","吨","GB/T3091-2008","炼钢厂部","5","2023-02-28"]
[22,4400100166,"钢格板","90*1150*32","G325/35/50；按YB/T 4001-1998标准制作","块","YB/T 4001-1998","89热轧","100","2023-02-28"]
[23,4500100069,"煤枪管","∮22*3.5","06Cr25Ni20；内径∮15；壁厚3.5mm±0.15；长度：3米/支","支","GB/T14976-2012","高炉",60,"2023-02-28"]
[24,4400100036,"钢板","δ=3mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","能源厂部",0.15,"2023-02-28"]
[25,4400100047,"钢板","δ5mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","能源厂部",0.25,"2023-02-28"]
[26,4400100048,"钢板","δ6mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","能源厂部",0.3,"2023-02-28"]
[27,4400100039,"钢板","δ12mmQ235","Q235","吨","GB/T3274-2017","能源厂部",0.6,"2023-02-28"]
[28,4400100080,"钢板","δ16mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","高炉",5.6,"2023-02-28"]
[29,4500100070,"不锈钢管","Φ159*6","1Cr18Ni9Ti","吨","GB/T14976-2012","高炉",1,"2023-02-28"]
[30,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨","GB/T3274-2017","高辅工段",3,"2023-02-28"]
[31,4400100057,"H型钢","200*200*8；Q235",null,"吨","GB/T11263-2017","原料工段",5,"2023-02-28"]
[32,4400100015,"等边角钢","63*6Q235",null,"吨","GB/T706-2016","原料工段",4,"2023-02-28"]
[33,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块","YB/T4001.1-2007","原料工段",100,"2023-02-28"]
[34,4400100053,"镀锌焊接管","直径20mm",null,"吨","GB/T3091-2015","原料工段",0.5,"2023-02-28"]
[35,4400100032,"炭结圆钢","直径18mm45#",null,"吨","GB/T699-2015","原料工段",0.5,"2023-02-28"]
[36,4400100009,"槽钢","20b＃","Q235","吨","GB/T706-2016","高辅工段",3,"2023-02-28"]
[37,4400100087,"扁钢","100*8Q235",null,"吨","GB/T702-2017","高辅工段",2,"2023-02-28"]
[38,4400100112,"钢格板","750*1090*35","G325/35/50","块","YB/T4001.1-2007","高辅工段",160,"2023-02-28"]
[39,4400100075,"镀锌扁钢","40*4Q235",null,"吨","GB/T13912-2020","高辅工段",2,"2023-02-28"]
[40,"4400100121","槽钢","12b#","Q235","吨","GB/T706-2016","高辅工段",4,"2023-02-28"]
[41,"4400100014","等边角钢","50*5Q235",null,"吨","GB/T706-2016","高辅工段",3,"2023-02-28"]
[42,"4500100076","螺旋焊管","377*8","Q235","吨","GB/T8162-1999","340热轧",0.5,"2023-02-28"]
[43,"4400200003","镀锌铁丝","直径1.6",null,"吨","YB/T 5294-2009","340热轧",0.1,"2023-02-28"]
[44,null,"钢格板：受荷肩钢宽度30、受荷肩钢厚度5、受荷肩钢间距30、横杆间距50。","G305/30/50","Q235镀锌；1200*1400","块","YB/T4001.1-2019","340厂厂容厂貌亮化项目HG202242",300,"2023-02-15"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年2月钢材类物资采购项目           项目编号：HGJY-G2023011"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}