{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":186,"n_cols":14,"rows_kept":186,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[3,8,180,8],[181,1,181,8],[182,0,182,8],[183,0,183,8],[184,0,184,8],[185,0,185,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2023年3月低压电气备件采购项目                    项目编号：HGJY-G2023021"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","含税金额（元）","生产厂家/品牌","型号","备注"]
[1,4100600001,"LED指示灯","AD11-22/41-8GZ","AC220V（红、绿、黄、蓝、白） GB2682-81","只",20,"各分厂","按合同交货期交货",null,0]
[2,4100600003,"LED指示灯","AD11-25/21","AC220V 绿色 EN60947-511EC337","只",1,"各分厂",null,null,0]
[3,6400600022,"安全开关","LX8-5",null,"只",18,"各分厂",null,null,0]
[4,4000200007,"暗开关单联","13473—1992",null,"只",21,"各分厂",null,null,0]
[5,4000200298,"暗开关三联","10A250V",null,"只",7,"各分厂",null,null,0]
[6,4000200008,"暗开关双联","13473—1992",null,"只",24,"各分厂",null,null,0]
[7,4100500004,"按钮","C0B 63A AC250V5A","AC500V.2A","只",2,"各分厂",null,null,0]
[8,4100500006,"按钮","LAY39","红色","只",62,"各分厂",null,null,0]
[9,4100500007,"按钮","LAY39","绿色","只",62,"各分厂",null,null,0]
[10,4100500403,"按钮","LA4-3H   ","尺寸：163*74*71；绝缘电压：380V；发热电流：5A；防护等级：IP40","个",2,"各分厂",null,null,0]
[11,6100600002,"保险端子","UT 4-HESILED(带3A熔体)",null,"只",28,"各分厂",null,null,0]
[12,6100600082,"保险座","RT28N-32X","500V 31A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[13,4000200011,"插座(带卡槽) 三插","三插","电压 250/440VAC 极数3：2P+E 电流16A 电气寿命>5000次 http://www.delixi-electric.com/upload/pdf/201219113220312439.pdf","只",5,"各分厂",null,null,0]
[14,6100600073,"瓷保险管","R015 500V 6A 直径10*38",null,"只",14,"各分厂",null,null,0]
[15,4000200301,"带开关暗插座","二开五孔",null,"个",11,"各分厂",null,null,0]
[16,4100500352,"刀熔开关","HR5-630/31","400A","个",1,"各分厂",null,null,0]
[17,4100500353,"刀熔开关","HR5-200/30","200A","个",1,"各分厂",null,null,0]
[18,4000200014,"导轨式单相插座","220VAC",null,"块",14,"各分厂",null,null,0]
[19,4100800117,"倒顺开关","QS15A","额定电压AC380V,功率4kw，发热电流15A,防护等级IP44。","个",1,"各分厂",null,null,0]
[20,6100100116,"电动机保护器","JD-501",null,"只",8,"各分厂",null,null,0]
[21,4100500032,"断路器","DZ10-600/330 600A","GB/T14048","只",1,"各分厂",null,null,0]
[22,4100500033,"断路器","DZ47-63/3P 100A",null,"只",9,"各分厂",null,null,0]
[23,4100500034,"断路器","DZ47-63；25A","二极","只",5,"各分厂",null,null,0]
[24,6100300010,"断路器","DZ47--60/2P 10A","GB 10963.1 额定电压400V 额定电流10A，","只",3,"各分厂",null,null,0]
[25,6100300027,"断路器","DZ20Y-630/3340 630A","带AC220V分励线圈 分断能力：一般型 额定电流：630A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[26,6100300028,"断路器","DZ47-63/3P 10A","GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流10A","只",11,"各分厂",null,null,0]
[27,6100300031,"断路器","DZ47-63/3P 25A",null,"只",9,"各分厂",null,null,0]
[28,6100300032,"断路器","DZ47-63/3P 32A","GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流32A","只",14,"各分厂",null,null,0]
[29,6100300033,"断路器","DZ47-60/3P 40A",null,"只",17,"各分厂",null,null,0]
[30,6100300034,"断路器","DZ47-63/3P 63A","GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流63A","只",38,"各分厂",null,null,0]
[31,6100300035,"断路器","DZ47-63/3P 6A",null,"只",5,"各分厂",null,null,0]
[32,6100300066,"断路器","DZ10-250/330 200A","200A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[33,6100300069,"断路器","DZ158-100/3P","3P 100A","只",5,"各分厂",null,null,0]
[34,6100300074,"断路器","DZ47-60,2P 20A","Ue:690V.50/60Hz","只",22,"各分厂",null,null,0]
[35,6100300076,"断路器","DZ47-60/2P 63A",null,"只",10,"各分厂",null,null,0]
[36,6100300078,"断路器","DZ47-63 1P 40A","40A 1P GB 10963.1","只",14,"各分厂",null,null,0]
[37,6100300079,"断路器","DZ47-63 2P 16A",null,"只",5,"各分厂",null,null,0]
[38,6100300080,"断路器","DZ47-63 2P 32A","32A 2P GB 10963.1","只",17,"各分厂",null,null,0]
[39,6100300081,"断路器","DZ47-63/1P","1P 63A","只",10,"各分厂",null,null,0]
[40,6100300082,"断路器","DZ47-63/1P 25A","25A 1P","只",17,"各分厂",null,null,0]
[41,6100300084,"断路器","DZ47-63 1P 10A",null,"只",14,"各分厂",null,null,0]
[42,6100300085,"断路器","DZ47-63 1P 16A","GB 10963.1 额定电压400V 额定电流16A 瞬时脱扣类型 C型","只",22,"各分厂",null,null,0]
[43,6100300086,"断路器","DZ47-63/3P 16A","16A 3P GB 10963.1","只",8,"各分厂",null,null,0]
[44,6100300087,"断路器","DZ47-63 20A 1P","GB10963.1 额定电压400V 额定电流20A 瞬时脱扣类型 C型","只",14,"各分厂",null,null,0]
[45,6100300092,"断路器","DZ47B-100A/3P","GB/T14048.2 额定电压400V 额定电流100A","只",8,"各分厂",null,null,0]
[46,6100300093,"断路器","DZX2-32/3","3P32A 3P 32A","只",5,"各分厂",null,null,0]
[47,6100300103,"断路器","GV2-ME20C","Ue:690V.50/60Hz","只",2,"各分厂",null,null,0]
[48,6100300135,"断路器","DZ47-60/3P","80A","只",24,"各分厂",null,null,0]
[49,6100300145,"断路器","SMD1-225L/3300 380V",null,"只",1,"各分厂",null,null,0]
[50,6100300151,"断路器","TO-600BA","600A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[51,6100300236,"断路器","DZ47-125","D80","只",5,"各分厂",null,null,0]
[52,6100300247,"断路器","NM1-1250S/3310","3P;容量1000A;塑料外壳","个",1,"各分厂",null,null,0]
[53,6100300251,"断路器","GSW3-2500M/3F2500A/230VAC","固定式安装，2500A框架，额定电流2500A，额定电压690VAC，控制电压230VAC,标配附件:1.闭合电磁铁，2.分励脱扣器MX，3.电动操作机构MCH，4.M型智能控制器，5.辅助触头4常开4常闭.选配附件:1.欠压瞬时脱扣器.","台",1,"各分厂",null,null,0]
[54,6400300143,"断路器","RDM1-630/3300；630A","630A","台",1,"各分厂",null,null,0]
[55,6100300155,"断路器:","DZ158-100A/3P","380V 3P 100A","只",4,"各分厂",null,null,0]
[56,6100300256,"断路器辅助触头","A9A26924","Acti9 iOF;240-415VAC;24-130VDC","个",8,"各分厂",null,null,0]
[57,5300100327,"隔离变压器","BK-6KVAAC380V/AC220V","24V/12V","台",1,"各分厂",null,null,0]
[58,6300400081,"工业全自动交流稳压器","适用SZSX200A-1数控双开肩铣床；机壳内部温度数显;输入输出电压数显;三相输出电流数显","380V三相交流;80kw;输入250V-490V;输出稳压精度380V±2%;响应速度≤1秒","件",1,"各分厂",null,null,0]
[59,4100500039,"行程开关","LX19-111",null,"只",18,"各分厂",null,null,0]
[60,4100500040,"行程开关","YBLX-K3/20S/T",null,"只",17,"各分厂",null,null,0]
[61,4100500200,"行程开关","LX19-222",null,"只",1,"各分厂",null,null,0]
[62,4100500208,"行程开关","LX3-11H","500V 5A","只",8,"各分厂",null,null,0]
[63,4100800005,"行程开关","LX10-11","GB 10963.1 额定电压 220-380（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 1常开1常闭","只",44,"各分厂",null,null,0]
[64,4100800007,"行程开关","WLCA2 DC24V OMRON","GB/T 23110-2008 额定电压 220（V）超行程 0 工作行程 + - 45度 额定电流 10（A）结构类型 滚轮式 开关类型 常开","只",3,"各分厂",null,null,0]
[65,4100800097,"行程开关","LX22-1","380V","只",11,"各分厂",null,null,0]
[66,6400300008,"行程开关","LX10-12","500V 10A","只",8,"各分厂",null,null,0]
[67,6400300227,"行程开关","LXK3--20S/Z","220V;10A;IP65","只",5,"各分厂",null,null,0]
[68,6400600106,"行程开关","JLXK1-511","交流380V,直流220V 额定电流5A 一常开一常闭","只",16,"各分厂",null,null,0]
[69,6100100027,"行灯变压器","JMB-500VA","380V/36V","台",3,"各分厂",null,null,0]
[70,6100500283,"继电器","JQX-10F","DC48V/DC42V","只",42,"各分厂",null,null,0]
[71,6100400189,"交流接触器","CJ20--160A/220V",null,"只",1,"各分厂",null,null,0]
[72,6100400339,"交流接触器","CJX2-9511","额定电压：AC36V，额定电流：95A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[73,6100400343,"交流接触器","CJX2-1801","线圈电压36V","只",7,"各分厂",null,null,0]
[74,6100400355,"交流接触器","GSC1-8011N","220V","台",1,"各分厂",null,null,0]
[75,6100400171,"交流接触器辅助触头","F4-22","额定电流10A，绝缘电压660V，2常开2常闭","只",1,"各分厂",null,null,0]
[76,6100400173,"交流接触器辅助触头","F3-11d","额定电流10A，绝缘电压380V，","只",1,"各分厂",null,null,0]
[77,6100400177,"交流接触器辅助触头","LA1DN22","额定电流10A，绝缘电压380V，2常开2常闭","只",5,"各分厂",null,null,0]
[78,4100500386,"脚踏开关","EKW-5A-B","10A/AC220V","只",3,"各分厂",null,null,0]
[79,5300100381,"接触器","GSC1-2510","AC220V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[80,6100300115,"接触器","CJX2-1201","线圈电压36V","只",10,"各分厂",null,null,0]
[81,6100300152,"接触器","LC1D32","线圈电压220V","只",5,"各分厂",null,null,0]
[82,6100400030,"接触器","CJX1-32/22","线圈电压380V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[83,6100400032,"接触器","CJX2-6511","线圈电压220V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[84,6100400046,"接触器","CJX1-9","线圈电压AC36V","只",5,"各分厂",null,null,0]
[85,6100400049,"接触器","CJX2-1210","线圈电压36V 带F4-22辅助触头","只",7,"各分厂",null,null,0]
[86,6100400051,"接触器","CJX2-3210","线圈电压36V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[87,6100400052,"接触器","CJX2-4011","线圈电压36V","只",5,"各分厂",null,null,0]
[88,6100400054,"接触器","CJX4-225F","线圈电压AC220V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[89,6100400066,"接触器","CJ20-100A","380V","只",8,"各分厂",null,null,0]
[90,6100400067,"接触器","CJ20-100A/220V","220V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[91,6100400069,"接触器","CJ20-40","线圈电压AC220V","只",1,"各分厂",null,null,0]
[92,6100400072,"接触器","CJX2 D3201","线圈电压36V","只",10,"各分厂",null,null,0]
[93,6100400093,"接触器","CJX2-3201","AC220V","只",2,"各分厂",null,null,0]
[94,6100400126,"接触器","CJX4-150F","线圈电压AC220V","只",2,"各分厂",null,null,0]
[95,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",25,"各分厂",null,null,0]
[96,6400300057,"接近开关","LXK3-20S/T","380V:10A:防护等级：IP65","只",2,"各分厂",null,null,0]
[97,6400300059,"接近开关","LXME-8108","AC220V/5A","只",2,"各分厂",null,null,0]
[98,4000200314,"开关盒","PZ30-4","4位；明装","个",65,"各分厂",null,null,0]
[99,4000200315,"开关盒","PZ30-6","6位；明装","个",37,"各分厂",null,null,0]
[100,4100400102,"开关盒","TZX-6",null,"只",28,"各分厂",null,null,0]
[101,4100700134,"开关盒","TCX-35；","配三相6A空气开关","只",60,"各分厂",null,null,0]
[102,4100500083,"空气开关","CM1-225H/3300；","250A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[103,4000200083,"空调插座","16A",null,"只",21,"各分厂",null,null,0]
[104,4100700163,"快熔","NGTC00","800V/63A","个",26,"各分厂",null,null,0]
[105,6100600026,"快熔","HDLRTO-200","150A 带底座","只",2,"各分厂",null,null,0]
[106,6100600101,"快熔","NGTC1","1000V/250A","个",14,"各分厂",null,null,0]
[107,6100600150,"快熔","NT1","100A","只",2,"各分厂",null,null,0]
[108,6100600207,"快熔","NGTC00","800V/100A","个",6,"各分厂",null,null,0]
[109,6100600040,"快熔NT","NT00 63A","符合标准：GB13539 IEC60269 额定分段能力 500V 120KA/600V 50KA","只",5,"各分厂",null,null,0]
[110,6100600282,"快熔熔断体底座","RT16-00(NT00)","160A/690V;MRO","件",2,"各分厂",null,null,0]
[111,6100600048,"快速熔断器","NGT00C-380V/100A；",null,"只",8,"各分厂",null,null,0]
[112,6100600238,"快速熔断器","HDLRT0-50","50A 380V-5KA","只",4,"各分厂",null,null,0]
[113,6100600239,"快速熔断器","NGTC00","80A;800V;50KA","个",17,"各分厂",null,null,0]
[114,6100600263,"快速熔断器","NGTC00","800V/125A","只",12,"各分厂",null,null,0]
[115,4000100087,"两孔插座","10A","250V","只",14,"各分厂",null,null,0]
[116,6100300113,"漏电保护器","DZ47L-32A",null,"只",22,"各分厂",null,null,0]
[117,6100300142,"漏电保护器","DZ47L-63A/3P",null,"只",22,"各分厂",null,null,0]
[118,6100300143,"漏电保护器","DZ47L-40A/2P",null,"只",37,"各分厂",null,null,0]
[119,6700300011,"漏电断路器","C20 DZ47LEII-50/3N",null,"只",11,"各分厂",null,null,0]
[120,6100300169,"漏电开关","DZ15L-40/290","In=40A","只",9,"各分厂",null,null,0]
[121,6100400289,"漏电开关","DZ47LE-32","C16 2P","只",17,"各分厂",null,null,0]
[122,4000100092,"明插座","10A",null,"只",2,"各分厂",null,null,0]
[123,4000400037,"模块化插座","二插 DZ47X210","10A 250V 50HZ GB/T2099.1","只",188,"各分厂",null,null,0]
[124,4000400038,"模块化插座","三插 DZ47X310","10A 250V 50HZ GB/T2099.1","只",57,"各分厂",null,null,0]
[125,6100500413,"热过载继电器","TGR36-32","AC-15;lth:5A;Ue:380V;le:0.47A;脱扣级别：10A;厂家：浙江天正电气股份有限公司","个",1,"各分厂",null,null,0]
[126,6100500020,"热继电器","JR29-170 90-130A",null,"只",1,"各分厂",null,null,0]
[127,6100500383,"热继电器","JR36-20","电流范围2.2-6A","只",4,"各分厂",null,null,0]
[128,6100500412,"热继电器","JR36-20(1-1.6A)","电流范围1-1.6A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[129,6100600234,"熔断管","RO15；10*38","500V   32A","个",14,"各分厂",null,null,0]
[130,6100600062,"熔断管；","RT18-32 2A",null,"只",8,"各分厂",null,null,0]
[131,6100600025,"熔断器","NT00 160A","IEC 60898","只",14,"各分厂",null,null,0]
[132,6100600034,"熔断器","RT28-32 10A",null,"只",34,"各分厂",null,null,0]
[133,6100600035,"熔断器","RT28-32 2A",null,"只",34,"各分厂",null,null,0]
[134,6100600047,"熔断器","RTO--200/150A",null,"只",5,"各分厂",null,null,0]
[135,6100600060,"熔断器","RT14,6A,直径10.3mm长38mm",null,"只",34,"各分厂",null,null,0]
[136,6100600070,"熔断器","NGTC00","aR80A 1000V","只",6,"各分厂",null,null,0]
[137,6100600074,"熔断器","RT14-20 25A φ10*38",null,"只",20,"各分厂",null,null,0]
[138,6100600236,"熔断器","RT14-20","10×38；16A/500V","个",5,"各分厂",null,null,0]
[139,6100600248,"熔断器","RS31NGTC00","aR25A","只",1,"各分厂",null,null,0]
[140,6100600249,"熔断器","NGTC1","aR200A","只",37,"各分厂",null,null,0]
[141,6100600270,"熔断器","NGTC00 aR160A","660V~1000V","个",4,"各分厂",null,null,0]
[142,6100300293,"万能式断路器","DW15-2500","额定电压1140v，50hz，额定电流2500A，额定极限短路分断能力25KA,额定运行短路分断能力20KA,长延时0.7-1In，0.4s瞬时3-6In，欠压脱口器分励脱口器储能电动机电压均为交流220v；断路器尺寸需与现有使用的一致。原厂家：浙江正泰电器股份有限公司","台",1,"各分厂",null,null,0]
[143,6100200051,"熔断器隔离开关","QCB;NH3","630A;690V;固定式安装（上下接线）;wohner","个",1,"各分厂",null,null,0]
[144,6100600269,"熔断器熔芯","R021-2A","500v,2A","只",5,"各分厂",null,null,0]
[145,6100600063,"熔断器蕊","RT18--32/6A","/","只",24,"各分厂",null,null,0]
[146,6100600064,"熔断器蕊","RT18-32X 10A",null,"只",54,"各分厂",null,null,0]
[147,6100600092,"熔断器蕊","RT14-20","额定电流10A","只",28,"各分厂",null,null,0]
[148,6100600095,"熔断器蕊","RT18-32","额定电流10A","只",8,"各分厂",null,null,0]
[149,6100600096,"熔断器蕊","RT18-32","额定电流4A","只",8,"各分厂",null,null,0]
[150,6100600194,"熔断器座","RT18-32X","500/380V 32A","个",20,"各分厂",null,null,0]
[151,6100600075,"熔断体","RT18 20A 500V 10*38",null,"只",14,"各分厂",null,null,0]
[152,6100100165,"三相调压器","TSGC2-6 三相380V，6KVA","三相，50Hz，380V，输出电压0-430V，输出电流8A","台",1,"各分厂",null,null,0]
[153,4100600017,"闪光蜂鸣器","AD16-22S/R23","AC/DC24V 红色 开孔直径22mm","只",5,"各分厂",null,null,0]
[154,4100700033,"闪光蜂鸣器","AD17-SML/R","DC24V","只",4,"各分厂",null,null,0]
[155,4100600018,"声光报警蜂鸣器","AD16-22SM","AC220V 红色 开孔直径22mm","只",24,"各分厂",null,null,0]
[156,4100500060,"时控开关","KG10D-1H 15A/220V",null,"只",36,"各分厂",null,null,0]
[157,6100300284,"时控开关","SX102L","工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A","个",24,"各分厂",null,null,0]
[158,6300700001,"微电脑时控开关","KG316T（220V/20A)",null,"个",72,"各分厂",null,null,0]
[159,6100500099,"微型继电器","RU4S-D24；","4对触点；带灯及底座","个",42,"各分厂",null,null,0]
[160,4000200295,"五孔插座","10A250V",null,"只",68,"各分厂",null,null,0]
[161,4000200297,"五孔明插座盒","10A.250V",null,"只",40,"各分厂",null,null,0]
[162,4100800037,"限位开关","LX10-11","JB/T5553-2006 额定电压 220-380（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 1常开1常闭","只",11,"各分厂",null,null,0]
[163,4100800038,"限位开关","ME-8104","GB/T13978-2008 额定电压 220（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 常开","只",2,"各分厂",null,null,0]
[164,6400600183,"限位开关","LX44-20 AC380V 20A","GB/T14048,电动葫芦限位开关","只",5,"各分厂",null,null,0]
[165,6100500384,"小型继电器","HH52P","AC 220V","只",11,"各分厂",null,null,0]
[166,6100100095,"照明变压器","JMB-5000","5000VA 380/220V 36V IEC60076","台",2,"各分厂",null,null,0]
[167,4100600065,"指示灯","LD11-22D/21； 红色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V","个",1,"各分厂",null,null,0]
[168,4100600066,"指示灯","LD11-22D/21 ； 绿色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V","个",1,"各分厂",null,null,0]
[169,6100500056,"中间继电器","HH54PL DC24V 带座","HG/T 2733-2011","只",5,"各分厂",null,null,0]
[170,6100500085,"中间继电器","JZC1-44 380V",null,"只",2,"各分厂",null,null,0]
[171,6100500086,"中间继电器","JZC1-44 AC220V",null,"只",2,"各分厂",null,null,0]
[172,6100500347,"中间继电器","JQX-10F/32","250VAC/28VDC、10A RES; 250VAC 7A GEN 线圈电压DC220V；11针","个",8,"各分厂",null,null,0]
[173,6100500354,"中间继电器","No.2961105","6A*250V;No.2961105;品牌：DIN VDE 0435 Bb.1-1999；菲利克斯","台",28,"各分厂",null,null,0]
[174,6100500366,"中间继电器","HH54P","线圈电压AC220V带底座","只",17,"各分厂",null,null,0]
[175,6100500382,"中间继电器","JZX-22F/4Z","AC220V，3A，4开4闭，14脚，无底座","只",1,"各分厂",null,null,0]
[176,4100200042,"转换开关","LW5-16B","0011/1","只",17,"各分厂",null,null,0]
[177,4100500377,"转换开关","LW39-16A-40B-404/4",null,"个",5,"各分厂",null,null,0]
[178,4100500376,"组合开关","HZ5S-20/4",null,"只",1,"各分厂",null,null,0]
[null,"投标总价（元）",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家/品牌要求全称填写准确无误，中标单位需与生产厂家及招标方签订三方协议。\n3、产品备选品牌为正泰、德力西或上海人民\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年3月低压电气备件采购项目        项目编号：HGJY-G2023021"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}