{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,11],[46,0,46,10],[47,0,47,10],[48,0,48,10],[49,0,49,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年3月钢材类物资采购项目                        项目编号：HGJY-G2023029"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","申请部门","单位","审批量","期望交货期","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,"4400100062","热轧圆钢","直径5.5mm.Q195",null,"Q/OHAB 106-2014","炼钢厂部","吨","5","2023-04-20"]
[2,"4400100059","螺纹钢直径","14mm20MnSi",null,"GB/T1499.2-2018","炼钢厂部","吨","10","2023-04-20"]
[3,"4400100029","重轨","43kg/m71Mn",null,"GB/T2585-2007","炼钢厂部","吨","3.2","2023-04-20"]
[4,"4400100116","钢板","δ60mm","Q235","GB/T3274-2017","炼钢厂部","吨","10","2023-04-20"]
[5,"4400100041","钢板","δ16mm；16Mn","16Mn","GB/T1591-2018","炼钢厂部","吨","4","2023-04-20"]
[6,"4400100042","钢板","δ20mm；16Mn","16Mn","GB/T1591-2018","炼钢厂部","吨","5","2023-04-20"]
[7,"4400100092","H型钢","300*200*8*12;","Q235","GB/T11263-2017","炼钢厂部","吨","5.5","2023-04-20"]
[8,"4400100079","钢板","δ10mmQ235",null,"GB/T3274-2017","炼钢厂部","吨","8","2023-04-20"]
[9,"4400100080","钢板","δ16mmQ235",null,"GB/T3274-2017","炼钢厂部","吨","10","2023-04-20"]
[10,"4400100081","不锈板","δ=5mm",null,"GB/T4237-2009","炼钢厂部","吨","1","2023-04-20"]
[11,"4400100159","焊接管","内径20mm;定尺6m","壁厚3.5mm","GB/T3091-2008","炼钢厂部","吨","5","2023-04-20"]
[12,"4400100055","焊接管","直径15*9m",null,"GB/T3091-2015","炼钢厂部","吨","5","2023-04-20"]
[13,"4400100126","螺纹钢","直径20mm","材质20MnSi","GB/T1499.2-2018","340管加工热处理","吨","0.5","2023-04-20"]
[14,"4400100089","槽钢","8#Q235",null,"GB/T706-2016","340管加工热处理","吨","2","2023-04-20"]
[15,"4400100158","低碳拉丝用钢","规格：5.5mm,每捆直径大于1.2米，重量大于等于1400千克。","Q195b","Q/OHAB 106-2014","180热轧","吨","15","2023-04-20"]
[16,"4500100001","镀锌焊接管","直径32",null,"GB/T3091-2015","180热轧","吨","0.5","2023-04-20"]
[17,"4400100049","钢板","δ8mmQ235","Q235","GB/T3274-2017","能源厂部","吨","35.486","2023-04-10",null,null,"要求2000mm*1500mm钢板60块，1200mm*1500mm钢板214块"]
[18,"4400100161","焊接管","内径15，外径21.3，长度9米","材质：Q235","GB/T3091-2008","高炉","吨","3","2023-04-20"]
[19,"4400200005","镀锌铁丝","直径2.8",null,"YB/T 5294-2009","高炉","吨","0.1","2023-04-20"]
[20,"4400100050","花纹板","δ=6mmA3",null,"GB/T33974-2017","高炉","吨","5","2023-04-20"]
[21,"4400100123","等边角钢","50*6","Q235","GB/T706-2016","高炉","吨","2","2023-04-20"]
[22,"4400300026","紫铜板","δ0.1mmT2","宽300mm*厚0.1mm","GB/T2040-2002","高辅工段","千克","10","2023-04-20"]
[23,"4400300027","紫铜板","δ0.2mmT2","宽300mm*厚0.2mm","GB/T2040-2002","高辅工段","千克","10","2023-04-20"]
[24,"4000300055","卸扣","20mm",null,"GB/T 25854-2010","高辅工段","只","30","2023-04-20"]
[25,"4400100049","钢板","δ8mmQ235","Q235","GB/T3274-2017","烧结","吨","2","2023-04-10"]
[26,"4400100052","镀锌焊接管","直径15mm",null,"GB/T3091-2015","烧结","吨","1","2023-04-20"]
[27,"4400100014","等边角钢","50*5Q235",null,"GB/T706-2016","烧结","吨","2","2023-04-20"]
[28,"4400100031","炭结圆钢","直径16mm45#",null,"GB/T699-2015","烧结","吨","1","2023-04-20"]
[29,"4400100071","等边角钢","70*6","Q235","GB/T706-2016","原料工段","吨","3","2023-04-20"]
[30,"4400100004","槽钢","12#Q235","Q235","GB/T706-2016","原料工段","吨","5","2023-04-20"]
[31,"4400100080","钢板","δ16mmQ235",null,"GB/T3274-2017","烧结","吨","3.8","2023-04-20"]
[32,"4400100057","H型钢","200*200*8；Q235",null,"GB/T11263-2017","180热轧","吨","4","2023-04-20"]
[33,"4400100008","槽钢","20#Q235","宽度200mm,腿宽73mm，腰厚7mm GB/T707-1988","GB/T706-2016","180热轧","吨","2.5","2023-04-20"]
[34,"4400100089","槽钢","8#Q235",null,"GB/T706-2016","180热轧","吨","1.5","2023-04-20"]
[35,"4400100065","花纹板","δ5mmA3",null,"GB/T33974-2017","180热轧","吨","3.5","2023-04-20"]
[36,"4400100013","等边角钢","40*4Q235",null,"GB/T706-2016","180热轧","吨","0.5","2023-04-20"]
[37,"4400400031","铝排","60*5*5Al",null,"GB/6892-2015","340管加工热处理","吨","1","2023-04-20"]
[38,"4400100071","等边角钢","70*6","Q235","GB/T706-2016","340管加工热处理","吨","6","2023-04-20"]
[39,"4400100062","热轧圆钢","直径5.5mm.Q195",null,"Q/OHAB 106-2014","89包装","吨","5","2023-04-20"]
[40,"4400100008","槽钢","20#Q235","宽度200mm,腿宽73mm，腰厚7mm GB/T707-1988","GB/T706-2016","89厂部","吨","3","2023-04-20"]
[41,"4500100030","高压不锈钢管","48*5","1Cr18Ni9Ti","GB/T14976-2012","89油管热处理","吨","1","2023-04-20"]
[42,"4400100047","钢板","δ5mmQ235","Q235","GB/T3274-2017","219厂部","吨","0.3","2023-04-20"]
[43,"4500100022","不锈钢管","20*2.75","1Cr18Ni9Ti","GB/T14976-2012","219厂部","Kg","100","2023-04-20"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                \n 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                       \n 3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年3月钢材类物资采购项目           项目编号：HGJY-G2023029"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}