{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[40,0,40,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年5月电动机招标采购项目                       项目编号：HGJY-G2023067"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000100038","伺服电机","ECM-B3M-LA221BR31","11kw,额定电压400vac,B3安装方式,绝对值型,输出轴带键槽,带电机电缆(ACS3-CAPF)35米,编码器电缆(ACS3-CAEB)35米","台",1,"2023.8.30","720厂部"]
[2,"6000100039","伺服电机","ECM-B3M-LA1875R31","7.5kw,额定电压400vac,B3安装方式,绝对值型,输出轴带键槽,带电机电缆(ACS3-CAPF)35米,编码器电缆(ACS3-CAEB)35米","台",2,"2023.8.30","720厂部"]
[3,"6000200955","交流电动机","LS250ME-T","55KW;NO.155406RD002;320kg;IP55 ;F;S1;LEROY SOMER","台",1,"2023.7.30","340热轧"]
[4,"6000200963","三相异步电动机","1TL0001-1EB43-3FB4-Z","功率22Kw;IM;B5;额定电压380/660V;电流43.0/25.0A;频率50Hz;EFF91.6%;COSφ0.85;Th.CL;155（F）;转数1465r/min;IP55;配G-180A型独立风扇","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[5,"6000200964","三相异步电动机","1TL0001-1EA23-3FB4-Z","功率22Kw;IM;B5;额定电压380/660V;电流42.0/24.0A;频率50Hz;EFF91.6%;COSφ0.87;Th.CL;155（F）;转数2935r/min;IP55;配G-180A型独立风扇","台",3,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[6,"6000200965","异步交流电动机","DY2-100L2-4;3KW；带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流 6.5A; 额定转速 1440rpm ;绝缘等级F; 防护等级IP54 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.81;50HZ;出厂编号201811189","台",4,"2023.7.30","180厂部"]
[7,"6000200966","调整电机","DY2EJ-90L-4;1.5KW；带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流 3.5A; 额定转速 1440rpm ;绝缘等级F; 防护等级IP54 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.78;50HZ;出厂编号201811094","台",2,"2023.7.30","180厂部"]
[8,"6000200992","变频调速三相异步电动机","YZP160M2-6-AU254","额定功率7.5Kw;额定电压380V;电流17.3A;S3-40﹪;转速965r/min;变频范围1-50Hz恒转矩;50-100HZ恒功率;Y型接法;H级绝缘;双轴","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[9,"6000200993","变频制动三相异步电动机","YPEJ80M1-4","0.55Kw;380V;1.52A;50Hz;3.5Nm;S1;Y型接法;H级绝缘;制动力矩8Nm;73dB（A）","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[10,"6000201000","三相异步振动电机","VB-1584-W;0.75Kw","额定功率0.75Kw;额定电压380V;额定电流1.94A;额定转速1430rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;Y型接线方式;激振力0-15KN","台",5,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[11,"6000201001","三相异步振动电机","VB-50326-W;3.2Kw","额定功率3.2Kw;额定电压380V;额定电流7.83A; 额定转速970rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式;激振力0-50KN","台",5,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[12,"6000201002","三相异步振动电机","VB-60376-W;3.7Kw","额定功率3.7Kw;额定电压380V;额定电流9.02A;额定转速975rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式;激振力0-60KN","台",5,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[13,"6000201004","三相异步电动机","YX3EJ-160M-6;7.5Kw","额定功率7.5Kw;额定电压380V;额定电流16.4A; 额定转速978rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[14,"6000201007","变频电动机","DMP160M-4E;11Kw","额定功率11Kw;额定电压380V;额定电流23.2A;额定转速1462rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B5;△型接线方式;变频范围3-100HZ","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[15,"6000201011","三相力矩电机","YLEJ132-25/6","额定电压380V;堵转力矩25N.m;最大电流10A;转速1000r/min;堵转时间10min;频率50Hz;绝缘等级F级;Y型接法;安装方式B5;防护等级IP21","台",1,"2023.7.30","炼钢厂部"]
[16,"6000201018","三相异步电动机","DM90S-4;1.1KW,带小齿轮","额定电压：380V 额定电流：2.8A 额定转速：1415r/min;绝缘等级：F 防护等级：IP55 功率因素：0.77  接线方式：Y形 ;频率50HZ;出厂编号：1100041697/10-001","台",4,"2023.7.30","180热轧"]
[17,"6000201019","调整电机","DY2EJ-71M1-4;0.25KW；带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流 0.76A; 额定转速 1390rpm ;绝缘等级F; 防护等级IP54 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.74;50HZ;出厂编号201812078","台",1,"2023.7.30","180热轧"]
[18,"6000201025","变频电动机","YVF2-132S-4","5.5KW,B5,380V,50HZ,转速970，功率因数0.78，效率87.5，S1，绝缘等级F,防护等级IP55，恒转矩5-50HZ，恒功率50-100HZ,额定转矩    N.m,JB/T7118-2004","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[19,"6000201027","变频电机","XDYSP225M-8","额定功率：22KW 额定电压：380V 频率:16-65Hz, 绝缘等级:F","台",2,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[20,"6000201028","交流异步电机","YE3-335M2-6/200KW","200KW   990r/min   356.4A, 绝缘等级:F","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[21,"6000201029","交流异步电机(西门子)","3-Motor M2BAF 90LA4","Y-380/D-220  1.5kW 1435r/min 3.55/6.15A  IMB5/IM3001 IP 55","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[22,"6000201030","防爆电机","YFBX4-160M-2/11KW","380V/20.3A 2965rim  安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[23,"6000201031","防爆电机","1MT0013-1CB2/7.5KW","380V/14.8A    1455rim  安装方式：B35","台",1,"2023.8.30","炼铁厂部"]
[24,"6000201032","防爆电机","YFBX3-200L1-2/30KW","380V/54.89A  2960rim   B3","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[25,"6000201033","防爆电机","YBBPX3-160L-2/18.5KW","380V/ 35.1A   2930r/min   B3","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[26,"6000201034","防爆电机","YBX3-71M1-2/0.37KW","380V/1.01A  2740rim  安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[27,"6000201036","防爆电机","YFBX3-160M-4/11KW","380V/21.5A  1470rim   安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[28,"6000201037","防爆电机","YB3-100L1-4/2.2KW","380V/4.0A  1455rim   安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[29,"6000201038","防爆电机","YBZH112-10-2/0.75KW","380V/2.15A 2820rim","台",2,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[30,"6000201039","防爆电机","YFB3-132S-4/5.5KW","380V/11.2A  1450rim  安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[31,"6000201040","防爆电机","YFB3-160M-4/11KW","380V/21.6A  1460rim  安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[32,"6000201041","变频电机","YVP-225S-4/ 37KW","37KW  380V  F级绝缘  安装方式：B5","台",1,"2023.7.30","炼铁厂部"]
[33,"6000201042","顶杆小车电机风机","G730b","风机功率880w,电压380伏，外径730mm  高750mm叶片直径630mm，风量9800立方米/小时","台",1,"2023.7.30","340热轧"]
[34,"6000200979","交流伺服电机","110ST-M04030LFB","额定转矩4Nm,额定转速3000rpm,额定电流5.0A,额定功率1.2Kw,A型键","台",1,"2023.8.30","检验检测中心"]
[35,"6000201012","变频电动机","DM180M-4","18.5kW, 380V,3AC,50Hz,37.9A,1475rpm,IP55,F级绝缘，S1，配输出小齿轮，电机尾端预留编码器安装接口，型号：ENI58IL-H12DA5-2048UD2-RC2（P+F），出厂编号1100069037/1","台",1,"2023.7.30","89油管车丝委外"]
[36,"6000201044","异步电机","50KTYZA1 5r/min","50KTYZA1 5r/min","台",1,"2023.7.30","检验检测中心"]
[37,"6000201043","异步电机","50KTYZA1 10r/min","50KTYZA1 10r/min","台",1,"2023.7.30","检验检测中心"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                              \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年5月电动机招标采购项目                       项目编号：HGJY-G2023067"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}